**耳罩发包方案**

1. **需求数量**

220个

**二、技术要求：**

1.耳罩为挂安全帽式；

2.SNR≥34dB
3.与安全帽、耳塞能配套使用。

4.有产品合格证及检测报告

**三、供应商资质要求：**

1、供应商需具备该类劳动防护用品经营许可。其注册资金≥50万元RMB。

2、信用良好，无不良销售记录。

3、供货时需提供原生产厂家供货证明、检测报告、产品合格证。

**四、其它要求：**

开标前供应商需提供相关技术参数和检测报告至QSHE部确认。