**福建福海创石油化工有限公司**

**带压密封、法兰面在线机加工项目**

**比选文件**

（文件编号：FHC-PTCG20190916005 ）

**福建福海创石油化工有限公司编制**

**二〇一九年九 月**

目 录

第一章 比选公告 第二章 比选须知

第三章 参选文件的编制 第四章 评比规则

第五章 合同授予

第六章 中选后相关履约要求 第七章 其它

附件一：合同条款

附件二：参选文件（范本）

**第一章 比选公告**

**带压密封、法兰面在线机加工**

**公开比选公告**

比选编号：FHC-PTCG20190916005

福建福海创石油化工有限公司拟对带压密封、法兰面在线机加工项目进行国内公开比选，现欢迎国内合格参选人对该比选物资及服务进行密封报价参选。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 物资或服务名称 | 数量 | 主要技术规格 | 备注 |
| 1 | 带压密封、法兰面在线机加工 | 1批 | 具体见发包文件 |  |
| 交货/工程地点：福建福海创石油化工有限公司 |

备注：

1、参选人必须对同一个合同包中的全部物资与服务进行参选，不得仅对合同包中的部分物资或服务进行参选，否则其比选文件将被拒绝。

2、参选人资格要求：

a、投标方必须具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照；

b、具有政府监管部门核准的特种设备安装改造维修许可证（压力管道GC1类或者压力容器维修中备注含压力管道带压密封）资质。现场作业人员有带压堵漏施工之经验且有D3带压密封证；

c、参与投标企业近两年应具有福海创、中石油、中石化、中海油其中一家的带压堵漏业绩并提供相应合同;

d、参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录;

e、本项目不接受联合体参选，不允许分包；本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同并处罚金拾万元) 并上报设备主管部门备案。

3、比选公示时间：

 （1）公示时间：2019年09月28日－2019年10月08日

 参选文件递交的截止时间：2019年10月15日 14:00前

4、评选委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格参选人，根据附件所列标准和方法进行评分。本次评标采用综合评分法评标（评分标准见附件），得分最高者为第一中标候选人。

5、其他

商务联系人：钟先生 电话：0596-6311820 邮箱：gyzhong@fhcpec.com.cn

技术联系人：徐志鹏 电话：15060522906 邮箱：zpxu@fhcpec.com.cn

办公地址：漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号

公司纪检监察室（电话及联系人）：0596-6311774 钟强

# 第二章 比选须知

**一、比选内容**

(一)工程名称：带压密封、法兰面在线机加工项目。

(二)工程地点：福建福海创石油化工有限公司。

(三)承包方式：本合同乙方采用承包范围内工程包工包料、包质量、包工期、包安全文明施工、包施工风险的承包方式。

(四)比选范围：

1.工程概况：带压密封、法兰面在线机加工项目。

2.施工范围及内容： 见发包文件 。

3.相关要求、标准、规范及规定：本工程采用的技术规范标准按现行及技术协议要求的规范、标准、规程等执行。

 (五)工期质量：符合设计和国家现行建设工程有关标准、规范的合格标准。

(六)外包期限：2019年11月1日-2020年10月31日（具体期限以合同签订的日期为准）。

# 二、定义和解释

1.“比选人”系福海创石油化工有限公司，即业主方。

2.“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3.“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

# 三、比选文件组成

1.比选文件包括下列内容：

比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.比选文件除 1 中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3.参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、

重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交

全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

# 四、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件 3 日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前 5 日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

# 五、比选文件的修改、补充

1.在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3.比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

# 六、参选人资格

a、投标方必须具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照；

b、具有政府监管部门核准的特种设备安装改造维修许可证（压力管道GC1类或者压力容器维修中备注含压力管道带压密封）资质。现场作业人员有带压堵漏施工之经验且有D3带压密封证；

c、参与投标企业近两年应具有福海创、中石油、中石化、中海油其中一家的带压堵漏业绩并提供相应合同

d、参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录

e、本项目不接受联合体参选，不允许分包；本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同并处罚金拾万元) 并上报设备主管部门备案。

**七、参选保证金**

# 本项目无参选保证金。

# 八、参选文件的递交

## 1.参选文件递交的截止时间：2019年10月15日下午14时00分。

## 2.递交参选文件的地点为：福建福海创石油化工有限公司办公楼（漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号），联系人：钟先生 联系电话：05966311820

## 注：请使用顺丰快递或中国邮政 EMS 快递，其他快递不能保证送达目的地。

3.只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评选结束后，无论中选与否都不退还。

5.参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

# 第三章 参选文件的编制

1. **参选文件的组成、装订：**

**商务和技术文件需单独装订，单独密封，如用快递送达，需密封完后再装入快递袋中，未按规定密封，造成误拆投标文件不承担责任。**

 1.技术文件（需加盖公章）3份

① 资格证明文件

② 招标文件要求提供的其它商务和资格方面的文件

③ 专用工具清单

④ 技术部分评分标准对照情况点对点应答表

⑤ 参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料

⑥ 服务内容、方案及承诺、技术文件要求提供的其它技术方面的文件

以上①至⑥项内容装订或密封并加盖公章。

2. 商务文件（需每页加盖公章）1份

 ①提供参选报价表(详见附件)

 ②承诺函

二. **投标文件的装订、密封和标志**

1.商务文件、技术文件应分别单独装订成册。

2.投标文件的商务文件和技术文件须符合下述包封、密封和标志的规定：

2.1 将商务文件密封在一个内层包封，技术文件密封在另一个内层包封，并在内层包封上分别清楚标明“商务文件”或“技术文件”。

2.2 层和外层包封都还应写明：标明本须知前附表所述的招标项目项目名称和公司名称；

2.3 在内层包封上还应写明投标人的名称与地址、联络方式；

2.4 上述内层密封袋的封口和外层密封袋的封口处均应加盖投标人公章

# 三、参选书格式内容

参选人应按附件二格式内容要求进行参选书的编制。

# 四、参选报价

参选人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

# 五、特别说明

1.参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2.参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

# 第四章 评比规则

**一、规则：**

1.比选人在评选时，中选单位的报价仅为比选要件之一。比选人将根据评审细则对参选人进行技术标评分，作为综合比选评选的依据之一。

2.参选人串选、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

3.替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选单位发现参选人的参选报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参选人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，保留依法追究的权利； 并将依法确定后续排名中选候选人为本项目的中选人或重新招标。

# 二、资格审查：

由比选人依法组建的评选委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，评选委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围、财务，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评选委员会予以否决。

三、**评选办法：**

评选委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格参选人，根据以下标准和方法进行评分。本次评标采用综合评分法评标（评分标准见下表），得分最高者为第一中标候选人：

评分标准表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 评分标准 | 得分 | 备注 |
| 1 | 资质 | 注册资金1000万（含）以上得分5分，500万（含）至1000万得4分，200万（含）至500万得2分。200万以下得0分 | 　 | 未具备政府监管部门核准的特种设备安装改造维修许可证（压力管道GC1类或者压力容器维修中备注含压力管道带压密封）资质的视为废标。 |
| 2 | 参与过行业技术规范的编写的得2分，未参与得0分 | 　 |
| 3 | 在国家企业信用信息公示系统查询未有行政处罚信息的得5分，有行政处罚信息得0分。 | 　 |
| 4 | 有第三方出具的：质量体系认证职业健康安全管理体系认证，环境管理体系认证得3分，不全得1分，没有得0分。 | 　 |
| 5 | 工作业绩 | 近三年有石油化工行业带压密封工作业绩。提供一个合同得1分（具备福海创合同得5分），最高得10分。 | 　 | 　 |
| 6 | 组织方案 | 施工组织方案里面,现场负责人员具备大专以上（含）学历得3分，其他得0分。施工人员具备D3带压密封证的，1-4人得0分，5-6人得5分，7人以上得7分 | 　 | 　 |
| 7 | 合同报价 | 在福海创报价标准上整体下浮数5%以下（含5%）的，得分为（下浮数\*100）。整体下浮5%以上（不含5%），得分为(下浮数\*300-5)。最多得分65分。 | 　 | 　 |

若有相同的评标分数，则由评标委员会全体成员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前

**四、以下情况作废选处理：**

1.对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2.参选文件存在重大偏差的。

3.违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

4.参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

# 五、评选

1.比选人将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人依法组建的评选委员会负责。

2.在开选时没有启封和读出的参选文件，在评选时将不予考虑。

3.比选人将做开选记录。

# 第五章 合同授予

1.比选人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。

2.中选人确定后，比选将通知中选人，并将中选结果公示在比选人集团官网。

3.中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后 10 个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成合同规定内的相关工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

5.比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容， 比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

# 第六章 中选后相关履约要求

1.中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

 2.中选单位必须严格执行合同（详见附件一）、《承诺函》（详见附件二）的规定。

3.中选单位需遵守比选人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建福海创石油化工有限公司相应条款进行处罚。

# 第七章 其它

1.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本比选文件的解释权归福建福海创石油化工有限公司。

**带压密封、法兰面在线机加工合同**

签订日期：2019年 月 日

合同编号：

**甲方：福建福海创石油化工有限公司（发包方1）**

**乙方：**

就乙方承接甲方带压堵漏、带压开孔等项目事宜，甲乙丙乙方根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，本着平等互利原则，经友好协商，达成如下协议，共同遵照执行。

**第一条 一般条款**

1、工程概况

1.1工程名称：带压密封、法兰面在线机加工。具体作业内容以甲方每次另行提出的施工需求为准。

1.2合同期限：计划2019年11月1日-2020年10月31日。合同期限届满，乙方尚未完成的施工，仍应按照本合同约定履行。

2、主要标准、规程及规范

验收标准：依据所施工项目的国家规定的现行的施工质量和验收标准，及甲方要求。

**第二条 承包方式及结算办法：**

本合同乙方采用承包范围内包材料、包质量、包工期、包安全文明、包风险的承包方式。

**第三条 服务费用**

1 计费标准：详见附件一，附件一中的费用为含税单价，除非双方另有书面约定，甲方、乙方、丙方不再承担其他费用。

2 结算支付

2.1 服务费用每二个月结算一次。在结算当月 5 日前，以前二个月实际完成作业量及合同固定单价结算。乙方应向甲方提交上月服务的结算资料。甲方对乙方的结算资料进行审核后确定应付服务费用。乙方所有的结算资料（包括甲方实际应付款金额确定后乙方开具的发票）需送至甲方指定的下列地址及接收人：

地址：福建省漳州市漳州古雷经济开发区腾龙路84号

接收人 ： 徐志鹏

2.3 发票类型：附件一中的费用为含税 单价，

2.5 甲 方各自的实际应付款金额确定后，乙方应按照甲方的要求分别开具相应的增值税专用发票。甲方收到乙方发票后 30日内向乙方支付结算款项90%，余10%待质保期满后支付。乙方未提供发票的，甲方有权拒绝付款。乙方指定收款账户如下：

户名：

开户行：

账号：

2.6 甲方的付款，不限制甲方在随后时间对已开具发票的费用提出争议或对乙方不符合合同约定的服务进行索赔的权利，且付款亦不构成甲方对乙方服务的最终认可。

3 工期

单次施工作业工期由甲/方结合施工项目的实际需求确定，乙方对此不持异议。

**第四条 双方责任**

1、甲方工作

1.1甲方有权对施工项目的质量、进度、安全等进行监督检查，协调施工中的有关事项，并对乙方施工进行全过程跟踪监督和管理。甲方履行协调义务或行使监督管理权利，均不代表甲方承诺对乙方的行为承担任何责任，更不因此构成对乙方所应承担的各项责任和义务的减轻或豁免。

1.2甲方为乙方的服务提供配合。

2、乙方工作

2.1 施工结束后乙方向甲方提供施工项目清单一式二份。

2.2 严格按本合同约定及甲方要求的质量、进度进行安全文明施工。

2.3必须服从甲方或甲方所委托的第三方的管理。

2.4制定和优化质量保证体系，有效控制施工质量。

2.5 乙方负责施工所需设备、材料及配件（包括领用甲方提供的配件，如有）的卸车和保管。

2.6乙方负责检服务期间施工场地的安全保卫工作。

2.7乙方人员必须遵纪守法，乙方人员发生的违法、乱纪（盗窃、打架斗殴）事件，乙方承担由此造成法律责任和各种经济损失。

2.8安全网、警戒线由乙方提供，乙方负责搭设、拆除。乙方对现场安全防护设施在施工中应严加保护，若必须拆除时应由甲方批准后方可变动，施工完毕必须恢复。按照安全文明的有关规定组织施工，施工现场料、物具堆放有序，整洁卫生，达到工完、料尽、场地清。

2.9施工安全责任由乙方承担，发生各类安全事故，乙方应及时报告甲方，不得隐瞒。甲方有权根据有关规定组织、参与事故的调查处理。

2.10 乙方工作人员进入施工现场实行进出场登记制度（登记身份证的全部信息），登记表由乙方项目负责人签字认可后提交甲方。

3、乙方应遵守以下安全条件：

3.1、应办临时出入证，进入现场应进行“三级”(即厂级、车间级、班组级)安全教育。

3.2、应认真贯彻执行国家《安全生产法》、《安全生产条例》、《消防法》、《环境保护法》、《劳动法》和《职业卫生防治法》等法律法规，以及遵守“甲方”的各项安全管理制度。

3.3、操作人员未经装置现场人员同意，不得随意动用装置现场的设备、管路、阀门。

3.4、应严格执行动火证、动土证、入罐证、登高作业证、盲板抽堵证、临时施工用电票等，严禁违章作业。

3.5、应按规定穿戴好劳动保护用品，进入施工现场须戴好安全帽，登高作业须佩带好安全带，禁止穿拖鞋。

3.6、应严格遵守防火防爆等禁令和规定，不准携带火种等危险物品进入生产区，严禁在厂区内抽烟。

3.7、严禁酒后上班，上班期间严禁饮酒、赌博。

3.8、进入厂区的车辆应遵守厂内交通管理有关规定和各种安全制度，申报厂内临时通行证，按厂内行停车标志认真执行。

3.9、装置现场配备消防器材不得挪作他用，并保持消防器材附近无障碍物。

3.10、应主动接受安全教育、培训和考核，持证上岗。

**第五条 服务质量与验收**

1、乙方严格按本合同约定提供服务，严格按验收标准组织验收，质量达到约定标准。验收合格以甲方书面确认为准。

2、工程质量达不到约定标准的部分，乙方应返工直至达到约定标准为止，乙方应承担因返工所发生的一切费用，包含配件费用和人工费用等。

3、乙方应为甲方的检查、检验的提供便利条件。

4、因乙方未按合同约定标准提供施工服务造成设备事故或设备无法正常使用的的，甲方有权视情节轻重对乙方进行扣罚，扣罚幅度由甲方掌握；扣罚的金额从支付给乙方的应付款项中扣除，应付款项不足扣除的，乙方仍需赔偿。

**第六条 保修**

1、乙方就其承揽服务，提供一 年的保修服务，保修期自验收合格之日起计算。附件一发包说明另有规定的以发包说明为准。

2、乙方应在保修期内按照甲方要求提供免费保修服务，确保施工项目的正常运行。乙方拒绝提供保修服务的，每次应向甲方支付违约金 5000 元；甲方亦有权委托第三方提供保修服务，费用由乙方承担。相关费用将在未付款中给以扣除。

**第七条 争议、违约和索赔**

1、争议：在履行合同过程中，发生争议和纠纷时，应友好协商解决，经协商无法解决时，应由甲方所在地法院解决。

2、违约：本条关于违约责任的约定，与合同其他条款关于违约责任的约定可同时适用。

2.1 甲方未按照合同约定支付服务费的，应以各自未付款项为基数，按照银行同期同类贷款基准利率标准支付利息。

2.2 乙方提供的服务达不到合同约定的质量标准，乙方应无偿返修或返工，甲方有权依据发包文件方案中要求进行处罚，并承担由此给甲方造成的损失。

2.3 乙方违反所施工项目的规范、操作规范、技术要求等造成施工质量低劣及带来损失，甲方有权依据有关要求进行处罚并要求乙方整改，乙方不得拒绝接受甲方的整改通知。整改费用由乙方承担，并由乙方承担由此给甲方造成的损失。

2.4 乙方未在甲方规定的工期期限内完成施工的，每逾期一日，甲方有权附件发包方案中要求进行处罚；逾期超过 7 日的，甲方还有权解除本合同、拒绝结算，并要求乙方赔偿损失。

2.5 乙方违反本合同约定，经甲方指出后未在甲方规定期限更正的，甲方视情况提前解除本合同并拒绝支付应付款项。

2.6 乙方无任何理由单方解除合同的，应向甲方支付合同总额20%的违约金，并赔偿甲方的损失。

**第八条 通知**

双方重要文件往来应当以书面形式（含传真、电子邮件等）进行。如以特快专递方式送达至本合同所列地址，则：双方地址在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第3日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方地址不在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第5日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方应主动做好信函接收工作，无论信函是否被拒收、无人签收、他人签收等，均不影响有效送达的认定。如送达地址变更，变更方应第一时间通知另一方，否则，通知方按对方变更前地址寄出的，仍然视为有效送达，地址变更方对此无异议。

**第九条 合同份数及生效、失效：**

1. 本合同经双方签订后生效。合同正本陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。具有同等法律效力。

2. 合同双方因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争执首先应通过友好协商解决。如协商不能达成协议的，双方均应向甲方所在地人民法院起诉。诉讼费用（包括律师费）由败诉方承担。

**第十条 合同附件**

 附件一：带压密封、法兰面在线机加工等年度合同发包文件

附件二：安全环保协议书

（本页为签字盖章页，无合同正文）

（甲方）（盖章）：福建福海创石油化工有限公司（发包方1）

 法定代表人：

 授权代表：

 地址：福建省漳州市漳州古雷经济开发区腾龙路84号

电话：

（乙方）承包方（盖章）：

 法定代表人：

 授权代表：

住所：

电话：

**福建福海创石油化工有限公司**

**带压密封、法兰面在线机加工等年度合同**

发包文件

**发包方：**

**代表： 日期：**

**承包方：**

**代表： 日期：**

**一、工程概况**

* 1. 工程名称：带压密封、法兰面在线机加工等年度合同
	2. 工程地点：福建省漳州市漳浦县古雷半岛
	3. 合同期限：2019年11月1日-2020年10月31日
	4. 资质要求：具有政府监管部门核准的特种设备安装改造维修许可证（压力管道GC1类或者压力容器维修中备注含压力管道带压密封）资质。现场作业人员有带压堵漏施工之经验且有D3带压密封证。
	5. 发包方：福建福海创石油化工有限公司（发包方有权将其责任和义务转让给其子公司腾龙芳烃（漳州）有限公司、翔鹭石化（漳州）有限公司、翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司）

**二、工程执行文件及标准**

1. TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程——工业管道》
2. TSG 21-2016 《固定式压力容器安全技术监察规程》
3. GB/T 26467-2011《承压设备带压密封技术规范》
4. GB/T 26468-2011 《承压设备带压密封夹具设计规范》
5. GB/T 26556-2011 《承压设备带压密封剂技术条件》
6. 国家相关法律法、规标准规范。
7. 发包方已发布的各项规章制定。
8. 发包文件

注：标准有冲突或者异议，由发包方选择。

**三、承包方工作范围及工作内容**

1、工作范围

福建福海创石油化工有限公司（腾龙芳烃（漳州）有限公司、翔鹭石化（漳州）有限公司、翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司）因生产要求需带压密封、开孔、法兰面现场机加工修复等。

具体工作量由发包方委托为准。

2、工作内容及义务：

1. 提供带压密封方案，并经发包方审查同意，方可执行。
2. 严格根据相关标准执行发包内的各项作业项目
3. 承包方应在发包方施工的带压堵漏等施工人员固定，且是包商正式固定员工，有D3带压密封证。施工人员离开古雷需经发包方同意。
4. 承包方须指定 壹 人作为施工现场代表，负责协调同发包方的各项工作。
5. 服从发包方合理工作指令安排。
6. 各项作业，因作业点在高处，其作业时的脚手架搭设、吊夹具（大于50kg）由发包方负者除外，其他材料机具（例如：夹具、注胶、施工机具等）等由承包方负责。
7. 带压密封作业，承包方应在发包方告知（电话、微信均可）作业任务时，1小时内到现场勘查，24个小时内完成带压密封工作。需配合其它项目施工进度的，须无条件依甲方要求执行，必要时须24小时加班赶工。带压密封的质保期为一年，质保期内泄漏由承包方免费再进行带压密封，由此产生的脚手架搭设费、吊车费直接从进度款扣除。
8. 在工作过程发现各项的科研成果、专利等，归属权归发包方。
9. 承包方必须确保HSE资金投入，以保证劳动防护用品、安全检测设备、安全标准的配备满足现场施工要求。按相关规定安排食宿、倒班轮休，支付相应合理的劳动报酬。因承包方违规造成双方或第三人人员伤亡、财产损失的，全部由承包方方承担责任并赔偿损失，造成发包方被索赔的，发包方有权向承包方追偿
10. 承包方同意对不服从发包方工作安排的项目负责人、施工人员进行更换（团队提出、设备部审批）。
11. 承包方在发包方现场进行作业时，同意服从发包方相关各项规章制度，接受发包方合理处罚。
12. 承包方同意发包方有权不经承包方同意将其工作范围进行调整。
13. 承包方同意随时接受发包方新给的工作范围。
14. 承包方应在交标日之前到现场了解现场情况，如至交标日承包商未到现场了解情况，发包方将视为承包商对现场已充分了解。中标后承包商不得以现场不清为由向发包方要求追加任何费用
15. 现场常驻人员数量及其具备的资质不得少于承包方投标上组织方案的人员数量。
16. 法兰面现场机加工，承包方应在发包方委托后24小时内将机具运至现场，48小时内完成工作。其他各项工作（不含带压密封），应在发包方委托后48小时内完成。

**四、发包方工作范围及义务**

1、工作量委托、工作范围划分，审核工作量等。

2、根据发包方报支程序支付进度款。

3、提供相应的技术资料、数据、材料等。

4、根据合同要求对承包方进行考核。

5、无偿作业现场所需的水、电、气和必要的辅助工作配合。

6、负责平台护栏搭设等工作。

**五、违约责任**

1、承包方违反其工作内容及义务的违约责任如下：

（a） 违反“工作内容及义务”中的（1）、（2）、（3）、（5）、（9）、每次违约金为2000元。

（b）因承包方原因违反“工作内容及义务”中的（11）条，按制度上要求的罚款，制度无明确罚款的，按每次500元罚款。 违反（12）条，未在1小时内到达现场，一次违约金2000元，因承包方原因未在合理工作时效内完成带压堵漏任务，每天违约金5000元。未经发包方许可，违反（15）条，每天违约金1000元。违反（16）条，每天违约金3000元。

**六、报价方式**

1、承包方按附件三实际发生的工作量综合考虑后，按附件二格式进行报价。

 **注：附件三仅代表发包方2019年1月至2019年8月发生的工作量，不代表将来的工作量。**

**七、评标标准及方法**

1、按附件四执行

**八．结算方式**

 每季度结算一次，承包方提供的进度款经发包方确认后，提供相应的增值税发票后，发包方在2个月内支付进度款，质保期过后支付质保金。

 进度款=工作量\*单价\*90%-罚款或违约金。

 质保金=工作量\*单价\*10%-罚款或违约金。

**九、合同解除方式**

1、双方协商解除。

**附件一、《福建福海创石油化工有限公司带压密封等报价标准》**

一、带压密封作业报价标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **公称直径（mm）** | **5MPa**≤**工作压力** | **5MPa**＜**工作压力**≤**10MPa（含）** | **10MPa**＜**工作压力** | **备注：** |
| DN≤50 | 2600元 | 3150元 | 4100元 | 1、未使用夹具注胶带压密封的，不分直径一处按2000元收费。2、因有毒有害需穿防护衣及空气呼吸器进行作业的，收费上浮30%。3、报价含6%增值税专用发票。以人民币计价。4、非圆形带压密封，换算到周长对应的直径计费。 |
| 50＜DN≤100 | 3100元 | 3700元 | 4850元 |
| 100＜DN≤200 | 4550元 | 5450元 | 7100元 |
| 200＜DN≤300 | 5850元 | 7020元 | 9100元 |
| 300＜DN≤400 | 7300元 | 8750元 | 10500元 |
| 400＜DN≤500 | 9250元 | 10200元 | 12600元 |
| 500＜DN≤600 | 9650元 | 10550元 | 13000元 |
| 600＜DN≤700 | 10000元 | 11000元 | 13500元 |
| 700＜DN≤800 | 10500元 | 11500元 | 14000元 |
| 800＜DN≤900 | 11000元 | 12000元 | 14500元 |
| 900＜DN≤1000 | 11500元 | 12500元 | 15000元 |
| 1000＜DN≤1500 | 13000元 | 13500元 | 17000元 |
| 1500＜DN≤2000 | 14000元 | 15000元 | 19000元 |
| 2000＜DN | 15000元 | 16000元 | 20000元 |

 注：因发包方需要原因，需单独制作夹具，夹具费用按对应直径的带压密封报价的60%计费。

二、法兰密封面现场机加工修复报价标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **公称直径（mm）** | **法兰面凸面、凹凸面、全平面等（除了镜面及RJ面外）**  | **法兰面为镜面、RJ面** | **备注：** |
| DN≤100 | 1500元 | 3000元 | 1、每月委托工作量对应金额在5万元内，不优费。2、每月委托工作量对应进度款在5万至20万元之间，按1万+进度款\*80%收费。3、每月委托工作量对应进度款在20万以上，该7万+进度款\*50%收费4、报价含6%增值税专用发票。以人民币计价。 |
| 100＜DN≤200 | 3000元 | 6000元 |
| 200＜DN≤300 | 4500元 | 9000元 |
| 300＜DN≤400 | 6000元 | 12000元 |
| 400＜DN≤500 | 7500元 | 15000元 |
| 500＜DN≤600 | 9000元 | 18000元 |
| 600＜DN≤700 | 10500元 | 21000元 |
| 700＜DN≤800 | 12000元 | 24000元 |
| 800＜DN≤900 | 13500元 | 27000元 |
| 900＜DN≤1000 | 15000元 | 30000元 |
| 1000＜DN≤1500 | 16500元 | 33000元 |
| 1500＜DN≤2000 | 18000元 | 36000元 |
| 2000＜DN | 20000元 | 40000元 |

三、螺栓钻取报价标准：每根7000元。

注：1）每月委托工作量对应金额在5万元内，不优费。

2）、每月委托工作量对应进度款在5万至20万元之间，按1万+进度款\*0.8收费。

3）、每月委托委托工作量对应进度款在20万以上，该7万+进度款\*50%收费

4）、报价含6%增值税专用发票。以人民币计价。

四、夹管费用：

每处15000元。

注： 1）每月委托工作量对应金额在5万元内，不优费。

2）、每月委托工作量对应进度款在5万至20万元之间，按1万+进度款\*80%收费。

3）、每月委托工作量对应进度款在20万以上，该7万+进度款\*50%收费

4）、报价含6%增值税专用发票。以人民币计价。

五、带压开孔、冰塞维修收费标准

每英寸4000元（一英寸等于公称直径25mm）

注：1）每月委托工作量对应金额在5万元内，不优费。

2）、每月委托工作量对应进度款在5万至20万元之间，按1万+进度款\*80%收费。

3）、每月委托工作量对应进度款在20万以上，该7万+进度款\*50%收费

 4）、报价含6%增值税专用发票。以人民币计价。

六、带压封堵：

 费用执行2009版中石化行业检维修预算定额及定额站批复的补充定额。报价含6%增值税专用发票。以人民币计价。

**附件二：**

 **带压密封、法兰面现场机加工等年度合同报价**

**我司同意发包文件所有条款，同意以附件一《福建福海创石油化工有限公司带压密封等报价标准》（下文简称“福海创报价标准”）收费标准整体下浮 \*\* %的报价承担该项目。**

 **\*\*\*\*\*（公司）**

**\*\*\*年\*\*月\*\*日**

**注：1、承包方只能对\*\*部分按照实际情况进行修改，其他部分不可删减。（不认可，可不进行投标）**

 **2、负数表示整体上浮。**

 **3、中标后，不履行该合同，视为违约，违约金10万。**

 **4、无盖章视为无效。**

 **5、提供增值税发票大于6%的，结算按报价÷1.06×实际税率结算。**

**附件三、福建福海创石油化工有限公司（含子公司）2019年1月至2019年8月带压密封等已发生工作量统计**

 **一、带压密封作业工作量统计**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **公称直径（mm）** | **5MPa**≤**工作压力** | **5MPa**＜**工作压力**≤**10MPa（含）** | **10MPa**＜**工作压力** | **备注：** |
| DN≤50 | 304处 | 13处 | 2处 |  |
| 50＜DN≤100 | 58处 | 3处 | 0处 |
| 100＜DN≤200 | 112处 | 0处 | 3处 |
| 200＜DN≤300 | 82处 | 0处 | 0处 |
| 300＜DN≤400 | 11处 | 0处 | 0处 |
| 400＜DN≤500 | 8处 | 0处 | 0处 |
| 500＜DN≤600 | 4处 | 0处 | 0处 |
| 600＜DN≤700 | 1处 | 0处 | 0处 |
| 700＜DN≤800 | 4处 | 0处 | 0处 |
| 800＜DN≤900 | 0处 | 0处 | 0处 |
| 900＜DN≤1000 | 2处 | 0处 | 0处 |
| 1000＜DN≤1500 | 5处 | 0处 | 0处 |
| 1500＜DN≤2000 | 2处 | 0处 | 0处 |
| 2000＜DN | 13处 | 0处 | 0处 |

**二、法兰面现场机加工工作量统计**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **公称直径（mm）** | **法兰面凸面、凹凸面、全平面等（除了镜面及RJ面外）**  | **法兰面为镜面、RJ面** | **备注：** |
| DN≤100 | 11处 | 4处 |  |
| 100＜DN≤200 | 16处 | 3处 |
| 200＜DN≤300 | 41处 | 15处 |
| 300＜DN≤400 | 12处 | 0处 |
| 400＜DN≤500 | 3处 | 0处 |
| 500＜DN≤600 | 2处 | 0处 |
| 600＜DN≤700 | 0处 | 0处 |
| 700＜DN≤800 | 2处 | 4处 |
| 800＜DN≤900 | 1处 | 0处 |
| 900＜DN≤1000 | 0处 | 0处 |
| 1000＜DN≤1500 | 6处 | 0处 |
| 1500＜DN≤2000 | 0处 | 0处 |
| 2000＜DN | 0处 | 0处 |

**三、螺栓钻取工作量统计：0处**

**四、夹管费用工作量统计：2处**

**五、带压开孔、冰塞维修工作量统计：0处**

**六、带压封堵工作量统计：0处**

**附件四 评标标准及方法：**

本次评标采用综合评分法评标（评分标准见下表），得分最高者中标。

|  |
| --- |
|  评分标准 |
| 序号 | 类别 | 评分标准 | 得分 | 备注 |
| 1 | 资质 | 注册资金1000万（含）以上得分5分，500万（含）至1000万得4分，200万（含）至500万得2分。200万以下得0分 | 　 | 未具备政府监管部门核准的特种设备安装改造维修许可证（压力管道GC1类或者压力容器维修中备注含压力管道带压密封）资质的视为废标。 |
| 2 | 参与过行业技术规范的编写的得2分，未参与得0分 | 　 |
| 3 | 在国家企业信用信息公示系统查询未有行政处罚信息的得5分，有行政处罚信息得0分。 | 　 |
| 4 | 有第三方出具的：质量体系认证职业健康安全管理体系认证，环境管理体系认证得3分，不全得1分，没有得0分。 | 　 |
| 5 | 工作业绩 | 近三年有石油化工行业带压密封工作业绩。提供一个合同得1分（具备福海创合同得5分），最高得10分。 | 　 | 　 |
| 6 | 组织方案 | 施工组织方案里面,现场负责人员具备大专以上（含）学历得3分，其他得0分。施工人员具备D3带压密封证的，1-4人得0分，5-6人得5分，7人以上得7分 | 　 | 　 |
| 7 | 合同报价 | 在福海创报价标准上整体下浮数5%以下（含5%）的，得分为（下浮数\*100）。整体下浮5%以上（不含5%），得分为(下浮数\*300-5)。最多得分65分。 | 　 | 　 |

**附件二安全环保协议书**

发包单位（以下简称甲方）：

承包单位（以下简称乙方）：

 双方就 工程/项目签订了 合同，为进一步明确甲乙双方在工程承包合同履行过程中的权利和义务及责任，保障人身安全和企业财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法规及福建福海创石油化工有限公司HSE管理制度，经双方协商，双方自愿签订本安全环保协议，作为主合同的附件。

**一、甲方的权利和义务：**

1、 甲方有权对乙方的资质进行审查，确认其符合且具备进厂条件，方可进厂施工。

2、 甲方有权要求乙方维护好甲方相关的安全环保设施、设备和器材。

3、 甲方有权全程检查乙方施工作业现场，对乙方人员在施工作业中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止、纠正和处罚，并发出书面整改通知书；对严重违章的行为立即勒令其停止工作。

4、 甲方有权要求乙方制定施工方案，对危险性较大的分项工程，乙方必须制定专项安全环保施工方案，明确组织措施、安全环保措施、技术措施，经甲方各相关管理部门审查合格后方可进行施工作业。

5、 甲方有权对乙方不服从管理和严重违章者，驱除施工现场。

6、 甲方负责对乙方进行厂级和部门级安全培训教育和考核，考核合格方可办理入厂手续。

7、 甲方负责各装置的工艺处理、退料、置换、吹扫及盲板隔离工作，为本项目提供安全的施工条件。

8、 甲方应乙方要求，向乙方提供与乙方作业相关的甲方有毒有害、易燃易爆物品的数据。

9、 甲方在开工前必须对乙方进行全面的安全技术及文明施工交底。

**二、乙方的权利和义务：**

1、乙方必须严格执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业及甲方各项HSE管理制度。现场施工作业时按照甲方的各项HSE管理制度等规定办理作业许可证，服从甲方的监督管理。对甲方检查提出的安全整改通知，必须按照甲方要求及时整改。

2、 乙方有权对甲方安全管理工作提出合理化建议或改进措施。

3、 乙方对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业、有权拒绝执行。对打击和报复行为有权向上级和有关部门汇报。

4、 乙方对危及生命安全和身体健康的施工作业条件和环境，有权提出整改建议或拒绝施工作业。

5、 乙方施工过程中在发生严重危及作业人员生命安全的不可抗拒紧急情况时，有权采取必要的避险措施，并立即向管理部门报告。

6、 乙方有权要求甲方提供相关的安全资料。

7、 乙方必须建立健全HSE管理网络、HSE保证体系和HSE责任制，成立专职HSE管理机构，依照《安全生产法》的要求配备专职或兼职安全生产管理人员；施工队伍超过50人的应按比例配足专职安全员，并佩戴明显标志；编制和实施各安全环保施工方案和专项应急预案。

8、 乙方必须按照国家安全生产的要求及甲方的HSE管理制度的要求提供相关资料，接受安全资质和条件审查，签订安全承诺书等。人员和机动车辆入厂必需按甲方HSE管理制度办理入场证。特种作业人员必需持证上岗。

9、 在工程开工前，乙方必须对全体施工作业人员分工种进行安全教育、技能考试，合格后方可进行施工作业。施工作业前，必须向作业人员进行安全环保技术交底，掌握工程特点及施工安全环保措施。

10、乙方开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。 乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。在施工期间所使用的各种设备及工用器具等均应符合施工要求。同时乙方应遵守相关法规，根据作业现场的实际需要，设置各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌等。

11、乙方应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。

12、 乙方必须按国家有关规定，为施工人员办理工伤保险、意外伤害保险（施工人员较多的承包商建议购买建筑工程团体意外险），为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械使用安全。

13、 乙方需建立安全检查制度，指定专人负责现场安全监督检查工作，认真开展安全检查，发现作业过程中不安全行为、隐患、重大险情，应采取有效措施及时处理并报告甲方。

14、 发生事故时，乙方必须及时向甲方报告。同时根据指令迅速组织实施现场人员疏散和抢救工作、采取相应的措施保护好现场，并要积极配合甲方或上级有关部门对事故的调查和现场勘查。

15、 乙方进入现场的施工人员，严禁动用装置区机泵、容器、塔、加热炉等任何部位阀门，防止误开误关，造成意外事故。如确实需用，经与装置有关人员联系，同意后，由操作人员启闭阀门。

16、 乙方未经允许，不准占用消防通道和使用消防设施，确需占用或破路工程和使用消防设施，必须取得甲方同意并按照甲方有关规定办理手续；在规定时间内完工（使用）后，立即恢复道路（消防设施）的正常使用，以保证消防通道畅通无阻和消防设施处于完好状态。

17、 乙方负责组织施工作业的危害辨识、风险评估，编制吊装方案、作业程序、安全措施，提交相应的部门审查、备案。并组织吊装方案、作业程序、安全措施的交底和落实。负责编制吊装相关应急预案，并组织相关人员进行学习培训。

18、 乙方吊装作业单位的负责人及安全管理人员应对吊装区域内的安全状况进行检查（包括吊装区域的划定、标识、障碍）。警戒区域及吊装现场应设置安全警戒标志，并设专人监护，非作业人员禁止入内。安全警戒标志应符合《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）的规定。

19、乙方施工用配电开关箱、电焊机等临时用电设备须距离容易发生泄漏的设备及下水井、油沟和隔油池不得少于15米，确因客观条件距离达不到15米的，必须覆盖严实并检测合格。电源线、电焊把线、电焊地线必须绝缘良好，并应避开下水井、油沟等危险区域，电焊地线应固定在焊件本体上。在可燃可爆区域动火所使用的电源线和地线不准用塑料铝线，要求使用胶皮铜线。

20、 乙方施工产生的任何有毒、有害物质，油类，化学品，废水，生活污水及其它污染物绝不能排入雨边沟、地井或污染地表土，必须按国家及地方的相关规定进行妥善处置。产生的废物应进行鉴别，一般固废和危险废物应妥善包装、分类堆放，并及时清理。不能任意排放和丢弃。

21、 乙方在施工过程中不得擅自更换工程技术管理人员、安全管理人员以及关系到施工安全及质量的特殊工种人员，特殊情况需要更换时，必须经甲方同意后方可更换，新更换人员的经验、资历等不低于原配备人员，并对新更换的人员进行相应的安全教育、培训和考核。

22、 两个以上承包商在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

**三、违约责任及处理**

1. 乙方不得将工程违法转包、分包。

2、发生安全事故时，甲乙双方均有抢险、救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。

3、发生安全事故，由甲方或者政府安全管理机构按事故调查处理的，乙方参与配合调查。因乙方主要责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失,一切责任及损失由乙方承担，并由乙方上报有关政府部门调查处理、统计上报。

4、甲方违约造成的事故，甲方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任及上报。

5、 乙方在施工过程中如果有违法、违规和违章行为，甲方将按照按国家法律、法规和甲方的HSE管理制度进行处罚。处罚款由乙方现金形式交到甲方财务部，对不按时缴纳罚款的，甲方可以从乙方工程款双倍扣除。

6、 乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任，对于事故后果影响较大的承包商，由甲方主管部门下达停工通知单，勒令承包商停工整顿，在承包商问题隐患整改完毕、人员培训学习合格后方可重新准予开工，并按规定追究有关人员责任并报告甲方；由于乙方工程服务质量、检修质量及购买的原材料质量导致的事故，由乙方承担全部责任构成犯罪的，依法追究刑事责任。

7、 对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按有关规定处罚，并向所有在甲方范围内施工的其它承包商进行通报，并将通报送达承包商。情节严重的，取消其进入甲方的市场资格。

**四、 不可抗力：**

 由于不可抗力造成合同项目施工作业事故及产生的损失，甲乙双方各自承担相应的损失。

**五、**本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。

**六、**本协议书经双方盖章后生效。

**七、协议期限：**

本协议期限应与主合同期限一致。如果主合同因故需要变更期限，本合同应与主同变更至相同期限。

（以下无正文）

甲方 (章)： 乙方(章)：

法人代表: 法人代表:

法人委托代理人 : 法人委托代理人:

签定日期： 年 月 日 年 月 日

**福建福海创石油化工有限公司**

**带压密封、法兰面在线机加工项目**

**参选文件**(技术文件)

**参选人： *（打印时请取消下划线）*有限公司**

**201 年 月**

***参选文件编写说明***

***（本页无须打印）***

1、参选人应按规定，向比选人递交参选文件，**正本一份、副本两份**，当正本与副本有不一致时，以正本为准。

2、参选文件的正本和副本均需A4纸打印或用不褪色墨水书写，由参选人的法定代表人或其授权的代理人按规定**手签，不得用签名章代替**。

3、参选文件的任何一页都不应涂改，不应有行间插字或删除。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均由参选文件签字人在改动处签字或盖法人章。

4、每包参选文件的应分别装订成册，不得采用活页夹，**需装订或胶装，否则为无效参选文件。参选文件应编制目录，并且逐页标注连续页码。**

5、以下文件中**绿色**字体部分，请各参选单位根据实际情况填写后，修改为**黑色（不加粗）**字体打印。目录页码请根据实际情况编写。

**6、以下文件中红色字体部分，打印时请删除。**

**目 录**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **页码** |
| 1 | 参选书 |  |
| 2 | 法定代表人授权书 |  |
| 3 | 法定代表人身份证复印件 |  |
| 4 | 授权代表身份证复印件 |  |
| 5 | 企业概况 |  |
| 6 | 营业执照复印件 |  |
| 7 | 业绩的证明 |  |
| 8 | 技术说明 |  |
| 9 | 技术偏离（如有） |  |

**参选书**

致：福建福海创石油化工有限公司

 根据贵方的比选文件， 被授权代表人姓名被我方正式授权并代表我公司单位名称递交下述文件，并对此负责。

（1）参选文件

（2）法定代表人授权委托书

（3）参选报价单

 据此参选书，我公司及签字代表宣布同意如下：

 1、所递交的文件真实合法有效，且不存在任何虚假陈述或记载。

 2、我方将履行比选文件规定的每一项要求：如我司中选，将严格按照服务合同约定履行各项义务。

 3、我公司报价有效期为比选文件收取时间截止期后30个工作日，如我司中选，有效期将延长至合同执行完毕。

被授权代表姓名：

 职务：

 联系电话：

 联系邮箱：

被授权代表签字：

 参 选 人：（单位名称）

 法定代表人：

**法定代表人授权书**

本授权书声明：注册于注册地址的公司名称的在下方签字（或签章）的法人代表姓名代表本公司授权被授权代表人姓名、职务为本公司的合法代理人，就参与项目 项目公开自主比选，以本公司名义参与报价、合同执行并处理与之有关的其他事务，相关责任及后果由本公司承担。

本授权书于2019年 月 日生效，本授权书有效期至此次报价，以及合同履行完毕时止。

特此声明。

 法人代表（签字）：

 被授权代表签字：

 单位名称：（公章）

**法定代表人身份证复印件**

**被授权代表人身份证复印件**

**企业概况**

**（如内容超过一页，可附页）**

**营业执照复印件**

**业绩证明**

**（如内容超过一页，可附页）**

**技术内容**

技术部分评分标准对照情况点对点应答表。

**技术偏离（如有）**

**福建福海创石油化工有限公司**

**带压密封、法兰面在线机加工项目**

**参选文件**(商务文件)

**参选人： *（打印时请取消下划线）*有限公司**

 **201 年 月**

**目录**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **页码** |
| 1 | 参选报价单 |  |
| 2 | 承诺函 |  |
| 3 | 商务偏离表（如有） |  |

**报价单**

带压密封、法兰面现场机加工等年度合同报价

我司同意发包文件所有条款，同意以附件《福建福海创石油化工有限公司带压密封等报价标准》（下文简称“福海创报价标准”）收费标准整体下浮 \*\* %的报价承担该项目。

报价单位（盖章）

报价日期：\*\*\*年\*\*月\*\*日

注：1、承包方只能对\*\*部分按照实际情况进行修改，其他部分不可删减。

 2、负数表示整体上浮。

 3、中标后，不履行该合同，视为违约，违约金10万。

 4、无盖章视为无效。

 5、提供增值税发票大于6%的，结算按报价÷1.06×实际税率结算。

 6、服务费用每两月结算一次。实际完成作业量及合同固定单价结算90%，余10%质保期满后支付，质保期一年。

**附件、《福建福海创石油化工有限公司带压密封等报价标准》**

1. 带压密封作业报价标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称直径（mm） | 5MPa≤工作压力 | 5MPa＜工作压力≤10MPa（含） | 10MPa＜工作压力 | 备注： |
| DN≤50 | 2600元 | 3150元 | 4100元 | 1、未使用夹具注胶带压密封的，不分直径一处按2000元收费。2、因有毒有害需穿防护衣及空气呼吸器进行作业的，收费上浮30%。3、报价含6%增值税专用发票。以人民币计价。4、非圆形带压密封，换算到周长对应的直径计费。 |
| 50＜DN≤100 | 3100元 | 3700元 | 4850元 |
| 100＜DN≤200 | 4550元 | 5450元 | 7100元 |
| 200＜DN≤300 | 5850元 | 7020元 | 9100元 |
| 300＜DN≤400 | 7300元 | 8750元 | 10500元 |
| 400＜DN≤500 | 9250元 | 10200元 | 12600元 |
| 500＜DN≤600 | 9650元 | 10550元 | 13000元 |
| 600＜DN≤700 | 10000元 | 11000元 | 13500元 |
| 700＜DN≤800 | 10500元 | 11500元 | 14000元 |
| 800＜DN≤900 | 11000元 | 12000元 | 14500元 |
| 900＜DN≤1000 | 11500元 | 12500元 | 15000元 |
| 1000＜DN≤1500 | 13000元 | 13500元 | 17000元 |
| 1500＜DN≤2000 | 14000元 | 15000元 | 19000元 |
| 2000＜DN | 15000元 | 16000元 | 20000元 |

 注：因发包方需要原因，需单独制作夹具，夹具费用按对应直径的带压密封报价的60%计费。

二、法兰密封面现场机加工修复报价标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **公称直径（mm）** | **法兰面凸面、凹凸面、全平面等（除了镜面及RJ面外）**  | **法兰面为镜面、RJ面** | **备注：** |
| DN≤100 | 1500元 | 3000元 | 1、每月委托工作量对应金额在5万元内，不优费。2、每月委托工作量对应进度款在5万至20万元之间，按1万+进度款\*80%收费。3、每月委托工作量对应进度款在20万以上，按7万+进度款\*50%收费4、报价含6%增值税专用发票。以人民币计价。 |
| 100＜DN≤200 | 3000元 | 6000元 |
| 200＜DN≤300 | 4500元 | 9000元 |
| 300＜DN≤400 | 6000元 | 12000元 |
| 400＜DN≤500 | 7500元 | 15000元 |
| 500＜DN≤600 | 9000元 | 18000元 |
| 600＜DN≤700 | 10500元 | 21000元 |
| 700＜DN≤800 | 12000元 | 24000元 |
| 800＜DN≤900 | 13500元 | 27000元 |
| 900＜DN≤1000 | 15000元 | 30000元 |
| 1000＜DN≤1500 | 16500元 | 33000元 |
| 1500＜DN≤2000 | 18000元 | 36000元 |
| 2000＜DN | 20000元 | 40000元 |

三、螺栓钻取报价标准：每根7000元。

注：1）每月委托工作量对应金额在5万元内，不优费。

2）、每月委托工作量对应进度款在5万至20万元之间，按1万+进度款\*0.8收费。

3）、每月委托委托工作量对应进度款在20万以上，该7万+进度款\*50%收费

4）、报价含6%增值税专用发票。以人民币计价。

四、夹管费用：

每处15000元。

注： 1）每月委托工作量对应金额在5万元内，不优费。

2）、每月委托工作量对应进度款在5万至20万元之间，按1万+进度款\*80%收费。

3）、每月委托工作量对应进度款在20万以上，该7万+进度款\*50%收费

4）、报价含6%增值税专用发票。以人民币计价。

五、带压开孔、冰塞维修收费标准

每英寸4000元（一英寸等于公称直径25mm）

注：1）每月委托工作量对应金额在5万元内，不优费。

2）、每月委托工作量对应进度款在5万至20万元之间，按1万+进度款\*80%收费。

3）、每月委托工作量对应进度款在20万以上，该7万+进度款\*50%收费

 4）、报价含6%增值税专用发票。以人民币计价。

六、带压封堵：

 费用执行2009版中石化行业检维修预算定额及定额站批复的补充定额。报价含6%增值税专用发票。以人民币计价。

**承诺函**

致：福建福海创石油化工有限公司

我方为对福建福海创石油化工有限公司 项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评标标准。

3、我方承诺：我方为参选方所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目通知次日起10个工作日内，我方将与贵司签订合同，否则，我方将承担我方应负的所有责任，并接受相关的处罚。

特此承诺。

意向参选方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地 址：

联系人：

电 话：

邮箱：

日期： 年 月 日