空调采购说明

热电团队申请采购一台柜式3P防爆空调和一台壁挂式1.5P防爆空调。

要求如下：

1、柜式3P防爆空调和壁挂式1.5P防爆空调，必须带有防爆认证。

2、空调由供应商安排送到厂区指定地点安装。建议采用货车运输。符合厂区车辆运输规定。司机（携带驾驶证及车辆行驶证）及安装人员不得带打火机香烟等易燃品进入厂区。人员穿戴好劳保鞋、着长袖长裤工作装。  
 3、提供必要的每台安装材料（如：室外机安装支架、孔洞封堵材料、铜管6米、保温材料、电缆及电源16A插座面板等）安装过程不再另行收费。