**GE微量水探头标定要求**

微量水探头标定分两部分：
1、采用标准校验系统校验产生-80°C，-70°C，-60°C，-50°C，-40°C，-30°C，-20°C，-10°C，0°C，10°C共10个点；
2、通过计算得出-110°C到20°C的共计14个点，然后产生一个探头的标准曲线；