|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | **货物** | **测试项目** | **单位** | **规格** | **分析方法** | **备注** |
| 质量检测 | 对二甲苯 | 纯度 | ×10¯²kg/kg | ≥99.7 | ASTM D 3798 |  |
| 非芳烃含量 | ×10¯²kg/kg | ≤0.10 | ASTM D 3798 |  |
| 溴指数 | mg-Br/100g | ≤120 | ASTM D 1492 |  |
| 色度 | APHA | ≤10 | ASTM D 1209 |  |
| 硫含量 | mg/kg | ≤1.0 | ASTM D 7183 |  |
| 氯含量 | mg/kg | ≤10.0 | ASTM D5808 |  |
| 酸洗色度 |  | ≤2 | ASTM D 848 |  |
| 外观 |  | 清澈无沉淀 | ASTM D 5136 |  |
| 间二甲苯含量 | ×10¯²kg/kg | ≤0.20 | ASTM D 3798 |  |
| 邻二甲苯含量 | ×10¯²kg/kg | ≤0.10 | ASTM D 3798 |  |
| 甲苯含量 | ×10¯²kg/kg | ≤0.10 | ASTM D 3798 |  |
| 乙苯含量 | ×10¯²kg/kg | ≤0.20 | ASTM D 3798 |  |

Purity, mass%                 99.7min

Non Aromatics, mass%        0.20max

Bromine Index, mg-Br/100g     120max

Color ,APHA                  10 max

Sulphur, mg/kg                1 max

Chloride, mg/kg               10 max

Acid Wash Color              2 max

Appearance                   Clear and free of sediment

meta-xylene, mass%    0.2max

o-xylene, mass%   0.1max

toluene, mass%   0.1 max

Ethyl benzene, mass%  0.2max