**福建福海创石油化工有限公司**

**2022-2023年度劳保用品年约采购发包**

**比选文件（第二次公告）**

 **（项目编号：FHC-PTCG20220508001）**

 **福建福海创石油化工有限公司编制**

 **二〇二二年六月**

目 录

 第一章 比选公告

第二章 比选须知

第三章 参选文件的编制

第四章 评比规则

第五章 合同授予

第六章 中选后相关履约要求

第七章 其它

附件一：合同条款

附件二：参选文件（范本）

附件三：商务报价函

附件四：2022-2023年度劳保用品年约发包采购说明

1. **比选公告**

福建福海创石油化工有限公司拟对本公司“2022-2023年度劳保用品年约采购，项目编号：FHC-PTCG20220508001）”进行国内公开比选，欢迎国内符合条件的供应商积极参选。

1. 项目概况

1、项目名称：2022-2023年度劳保用品年约采购。

2、比选项目简要说明：比选人根据现场需要，拟发包2022-2023年度劳保用品采购需求，具体采购要求详见本比选文件附件一合同格式书中附件1《2022-2023年度劳保用品年约发包采购说明》。

3、比选控制价：本项目暂定总价设置最高控制价为RMB1,643,960.00元（含税）。

4、发包期限：合同有效期一年。

1. 参选人资格要求：

1、参选人必须具备有效的企业法人营业执照。

2、参选人需具有同类石油化工企业3年销售业绩。

3、参选人需具有各类供应劳保用品厂家的授权书或供货资质证明。

4、参选人需能提供各类供应劳保用品的相关技术合格资质证明。

5、参选人需能提供防毒面具、口罩等特殊劳保用品的售后服务等。

6、参选人需符合相应的技术要求，且公示报名期间需与比选人公司技术人员进行技术交流并送样至比选人公司由QHSE部和使用部门确认样品是否符合要求。未送样确认的参选人的比选文件将被判定为无效参选文件，不能参加比选。

7、参选人需没有失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准）。

8、参选人需与比选人无诉讼纠纷。

三、获取比选文件

1、报名时间：自本公告公示之日起至2022年 6月 24日（比选公示之日起12天）17：00。

2、报名方式：拟参加本项目比选的参选人需在公示报名时间期限内通过邮件形式向商务联系人进行报名，提供比选文件中**参选书和法定代表人授权书及参选人资格要求中相关资质文件**扫描件（需加盖参选人单位公章），并与比选人技术联系人进行前期技术交流并提供相应样品供比选人确认。未进行邮件报名和提供样品交流确认的参选人的参选文件将被判定为无效参选文件，不能参加比选。

**三、参选文件递交要求时间、地点：**

1、参选文件递交地点：福建省漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号福建福海创石油化工有限公司办公楼三楼设备及服务团队，联系人：陈玉冰 联系电话：0596-6311839。

2、递交截止时间：有意向参选人请于公示期间进行交流澄清，并于2022年 6月28日（比选公示之日起16日）14 时00分之前将参选文件纸质原件密封送达比选人指定地点。

四、**联系方式：**

商务联系人：陈玉冰 电话：0596-6311839 13205961286邮箱：ybchen@fhcpec.com.cn

技术联系人：黄小玲 电话：0596-6311102邮箱：xlhuang@fhcpec.com.cn

纪检监察室电话：0596-6311774

联系地址：漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号邮 编：363216

# 第二章 比选须知

**一、比选内容**

1、项目名称： 2022-2023年度劳保用品年约采购。

2、发包方式：按年约合同签订，以含税送到固定单价发包。

3、项目联系人

技术联系人： 黄小玲 0596-6311102

商务联系人： 陈玉冰 13205961286

 4、送货地址: 福建省漳州市古雷经济开发区腾龙路84号

5、项目工作范围及技术参数要求：具体采购要求详见本比选文件附件一合同格式书中附件1《2022-2023年度劳保用品年约发包采购说明》。

**二、定义和解释**

 1、“比选人”系福建福海创石油化工有限公司，即业主方。

 2、“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

 3、“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

**三、比选文件组成**

 1、比选文件包括下列内容：比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

 2、比选文件除 1 中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

 3、参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

**四、比选文件的澄清**

 参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件3日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

**五、比选文件的修改、补充**

 1、在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

 2、为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3、比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

**六、参选人资格**

1、参选人必须具备有效的企业法人营业执照。

2、参选人需具有同类石油化工企业3年销售业绩。

3、参选人需具有各类供应劳保用品厂家的授权书或供货资质证明。

4、参选人需能提供各类供应劳保用品的相关技术合格资质证明。

5、参选人需能提供防毒面具、口罩等特殊劳保用品的售后服务等。

6、参选人需符合相应的技术要求，且公示报名期间需与比选人公司技术人员进行技术交流并送样至比选人公司由QHSE部和使用部门确认样品是否符合要求。未送样确认的参选人的比选文件将被判定为无效参选文件，不能参加比选。

7、参选人需没有失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准）。

8、参选人需与比选人无诉讼纠纷。

**七、参选保证金**

 1.参选单位应缴纳参选保证金，**保证金金额32,000.00元**，参选单位应按照要求从参选单位基本账户转入比选单位的账户，比选单位账户信息如下：

 开户名称：福建福海创石油化工有限公司

 开户银行：中国银行漳州古雷支行

 帐  号：406574816628

 注明用途： 2022-2023年度劳保用品年约采购。

 参选保证金有效期：90日历天。

 注：开户许可证上账号应与参选保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交参选保证金,所造成的一切后果由参选人自行负责。参选保证金转入后，将相关凭证放在商务比选文件中。

 2.对于未能按要求提交保证金的参选文件，比选单位可以视为不符合上面比选要求而予以拒绝；

 3.比选结束退还未中选者的比选保证金（无息），最迟不超过规定的比选有效期满后的20天；

 4.中选者的参选保证金（无息），将在合同签订后归还；

 5.如有下列情况发生，将被没收参选保证金：

 （1）参选单位在参选有效期内撤回参选文件；

（2）参选单位未能按接到中标通知书后规定的时间内签定合同。

6. **履约保证金：中标人应在合同签订后的7个工作日向招标人提交履约保证金，金额为合同预估总价的2%，以现金（电汇或转账）或履约保函形式提交。**

**八、参选文件的递交**

## 1、参选文件递交的截止时间：2022年 6月28 日17时00分。

## 2、递交参选文件的地点为：福建福海创石油化工有限公司办公楼三楼设备及服务团队（漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号），联系人：陈玉冰 联系电话：0596-6311839 。

##  注：请使用顺丰快递或中国邮政 EMS 快递，其他快递不能保证送达目的地。

3、本比选项目不接受联合体参选，只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4、逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评选结束后，无论中选与否都不退还。

5、参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6、参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

#

# 第三章 参选文件的编制

**一、参选文件的组成：**

1、技术参选文件

(1)参选单位企业概况（企业简介、经营状况、近3年业绩）、营业执照、组织机构代码证、税务登记证（经年检或年审合格的）等。

(2)参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料，同时提供法定代表人或委托表人的身分证复印件并加盖公章。

2、商务参选文件

商务报价文件，见附件商务报价函格式。如私自修改报价格式按废标处理。

**二、参选书格式内容**

参选人应按附件二格式内容要求进行参选书的编制。

**三、参选报价**

参选人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

**四、特别说明**

1、参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2、参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3、参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

# 第四章 评比规则

**一、规则**

1、比选人在评选时，将优先对技术参选文件进行评选，技术参选文件符合业主要求方可进行下一轮商务报价评选。

2、参选人串选、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

3、替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选单位发现参选人的参选报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参选人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，保留依法追究的权利； 并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

**二、资格审查**

由比选人依法组建的评选委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，评选委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围、财务，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评选委员会予以否决。

**三、评选办法：**

**本项目暂定总价设置最高控制价为RMB1,643,960.00元（含税）。**参选人所填报的含税总价报价高于本项目最高限价的，其参选将被比选小组予以否决。

本项目采用采用商务报价决标的评标办法，经技术评选合格后选择暂定未税总价最低者作为中选单位。

**四、以下情况作废选处理**

1、对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2、参选文件存在重大偏差的。

3、违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

4、参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

**五、评选**

1、比选人将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人依法组建的评选委员会负责。

2、在开选时没有启封和读出的参选文件，在评选时将不予考虑。

3、比选人将做开选记录。

4、业主将根据评选结果与中选人签订合同。

# 第五章 合同授予

1、比选人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。

2、中选人确定后，比选将通知中选人，并将中选结果公示在比选人集团官网。

3、中选通知对比选人和参选人具有法律效力。**“福建福海创石油化工有限公司”及其关联公司“福建福化古雷石油化工有限公司” ，“腾龙芳烃（漳州）有限公司”，“翔鹭石化（漳州）有限公司”，“翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司”五家公司共同作为合同执行主体，将于中选结果公示流程结束之日起30日内与中选人完成合同签订事宜。**若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4、中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内送货，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

5、比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容， 比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6、接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

# 第六章 中选后相关履约要求

1、中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2、付款方式：详见合同约定。

3、中选人需遵守比选人的各项管理规章制度，如有违反，比选人有权按其规则制度的相应条款处罚中选人，中选人对此无异议。

# 第七章 其它

1、参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2、比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3、本比选文件的解释权归福建福海创石油化工有限公司。

**附件一：合同**

**福建福海创石油化工有限公司**

**2022-2023年度劳保用品采购年约合同**

**合同编号：**

**甲方：福建福海创石油化工有限公司**

**福建福化古雷石油化工有限公司**

**腾龙芳烃（漳州）有限公司**

**翔鹭石化（漳州）有限公司**

**翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司**

**乙方：**

**签订地点：福建省漳州市漳浦县杜浔镇**

**签订日期：2022年 月 日**

根据甲方采购项目需求，经双方友好协商，就甲方向乙方采购本合同第1条所列产品相关事宜，依据《中华人民共和国民法典》合同编及其他相关法律法规规定，双方签订如下协议：

1. 合同标的和合同价格

合同暂定总金额为 元，合同标的的名称、技术要求、规格、单价、数量等详见附件1《2022-2023年度劳保用品年约发包采购说明》。

上述合同金额为暂定金额，上述单价为含税固定单价（为含 增值税专用发票RMB单价，已包含货款、运费、装卸费、保固费等所有费用），包含了乙方提供本合同约定的产品及相应服务的全部价格，除非另有约定，甲方不再承担其他费用。

合同数量（见附件一）为预估数量，预估数量不视为甲方的购买承诺，甲方可以依据实际需求增减，以甲方发出的交货计划为准。甲方有权根据乙方的交货品质或甲方的生产使用计划调整乙方的交货数量，乙方对此无异议。

2、交货：

2.1交货方式： 由乙方负责安全运输卸货到指定地点。

2.2交货地点：运送到 福建福海创石油化工有限公司指定地点并负责卸货。如因乙方卸货操作不当引起甲方损失，乙方负责及时修复并赔偿甲方的直接损失。 （以甲方提供的送货清单和地址明细为准）

2.3交货时间：具体各项货物交货期见附件，乙方根据甲方书面通知的日期起算交货时间，乙方应及时交货，如特殊情况生产急需的个别用品，乙方应按甲方的要求及时送达。

2.4保险及装卸：由乙方负责。

乙方提供产品安装及调试服务，并承担运输过程中发生的一切费用。在产品交付给甲方之前，相关的毁损、灭失等风险均由乙方自行承担。

2.5合同期限：合同有效期一年，自2022年 月 日至2023年 月 日。

3、付款方式与条件

3.1每两个月结算一次。甲方按实际检验合格的货物核算并收到对应金额的合法增值税专用发票原件(乙方应根据甲方要求分别开具发票)之日起 60日内 向乙方支付对应金额的货款100%。

3.2 乙方应根据甲方要求在甲方每次付款前 60 日内提供正式税务发票，否则甲方有权顺延付款。现场交货条件下，乙方应提交 增值税专用 发票（税率 %）。

**3.3履约保证金：中标人应在合同签订后的7个工作日提交履约保证金，金额为合同预估总价的2%，保证金将于合同履行完毕后15个工作日内，甲方无息退还履约保证金。**

4、质量要求和技术标准

 4.1乙方所提供的产品必须是原厂原包装（含货物质量合格证书）产品，质量必须符合国家标准或行业标准以及原厂出厂标准（以说明书为准），且乙方所提供的产品的技术参数必须与官方网站中所列设备的技术参数一致，如产品不符合本合同中约定的要求，甲方有权拒绝接受。

 4.2乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。在质量保证期（按三包标准）内，乙方应当对其交付的产品承担质量保证责任并提供产品维保服务，所需费用由乙方承担。对有保质期（或有效期）要求物品，要求如下：保质期（或有效期）为5年（含）以上的物品，到货时间不得超过生产日期3年；保质期（或有效期）为3年（含）~5年（不含5年）的物品，到货时间不得超过生产日期1年。

 4.3除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按甲方要求的标准采取保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

 4.4乙方不按本合同约定交付产品所产生的任何费用由乙方自己承担。

5、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

5.1乙方为甲方提供下列服务（具体以在□内打“√”为准）

☐√安装调试： 乙方应在产品到货后 5 日内安装完毕，并提请甲方进行调试验收；

☐√技术服务： 如有需要，乙方应提供相应的技术服务；

☐√人员培训： 如有需要，乙方应提供相应的人员培训服务；

☐√技术资料： 技术资料随设备到达；

 5.2除第5.1款约定外，乙方还应根据甲方要求为甲方工作人员以及使用人员进行必要的现场免费技术培训，使甲方人员及使用人员能独立使用该产品，完成日常操作。

6、验收

6.1验收时间：到货后5日内验收。

6.2验收方式：甲方根据物品情况进行抽样检测或全部检测验收。

6.3货物的货到验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

 6.4乙方对一次开箱不合格（产品有质量故障）的产品予以换新，承担一切与之有关的费用。

 6.5乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

6.6对于安装质量，乙方保证标准时、正确安装好设备，保证设备良好运行。产品调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准；两者要求不一致的，适用对产品更为严格的标准。

6.7调试验收结果经甲方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

6.8产品无需安装调试的，到货开箱验收合格视为产品验收合格；产品需安装调试的，调试验收合格视为产品验收合格。但无论采取何种验收方式，均不免除乙方按照本合同约定应承担的质量保证责任。

7、质量保证

 除本合同另有约定外，本合同产品售后服务按厂家标准提供有关质量保证和售后服务的承诺执行，国家有规定的按国家规定执行。

8、**违约责任**

 **8.1乙方逾期不能交货的，或乙方明确将拒绝交货的，甲方有权解除合同，乙方承担相应违约责任。**

**8.2乙方逾期交货的，每日按照逾期交货货款金额的 0.2 %向甲方支付违约金，逾期超过 30 日的，甲方还有权解除合同，并要求乙方一次性支付不能交货部分货款 20 %的违约金（甲方可从应付给乙方的货款中直接扣除）。乙方部分交货、交货不合格的，均按照逾期交货处理。**

 **8.4 乙方交付的产品经甲方验收不合格的，每次应向甲方支付违约金人民币 1000 元，并应根据甲方要求在规定限期内进行修理、更换或采取其他补救措施。累计 3 次以上（含本数）验收不合格的，或者乙方未能按时交货三次以上（含本数）的，甲方还有权解除合同、拒绝支付任何费用。**

 **8.5 甲方无故逾期付款的，应按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付利息。**

 **8.6 由于不可抗拒的原因造成交货期延误，双方通过协商解决。**

**8.7 一方的违约行为给对方造成的损失超过本合同约定的违约金数额的，超出部分，违约方应予以赔偿。**

**8.8甲方已就本合同涉及乙方重大利害关系的条款向乙方进行详细说明，乙方理解这些条款的含义，并自愿签订本合同。**

9、法律的适用及争议解决方式

9.1、本合同的效力、解释及履行均适用中华人民共和国法律。

9.2、因本合同履行过程中引起的任何争议，双方应及时友好协商解决。协商不成的，向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

10、 合同变更与解除：

除本合同另有约定或法律规定外，非经双方协商一致，任何一方均不得擅自变更或解除合同。合同变更或解除须采取书面形式。

11、通知

11.1双方重要文件往来应当以书面形式（含传真、电子邮件等）进行。如以特快专递方式送达至本合同所列地址，则：双方地址在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第3日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方地址不在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第5日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方应主动做好信函接收工作，无论信函是否被拒收、无人签收、他人签收等，均不影响有效送达的认定。如送达地址变更，变更方应第一时间通知另一方，否则，通知方按对方变更前地址寄出的，仍然视为有效送达，地址变更方对此无异议。

11.2双方确定，甲方指定 为甲方项目联系人，乙方指定 为乙方项目联系人。一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

12、本合同一式伍份，经双方盖章后生效，甲方执肆份、乙方执壹份，具有同等效力。

13、附件1《2022-2023年度劳保用品年约发包采购说明》。

**以下为合同盖章页，无正文。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **甲方：福建福海创石油化工有限公司** **账号：406574816628****开户行：中国银行漳州古雷支行****福建福化古雷石油化工有限公司****账号：162070100100015218****开户行：兴业银行漳州古雷支行****腾龙芳烃（漳州）有限公司****账号：162070100100021071**

|  |
| --- |
| **开户行：兴业银行漳州古雷支行** |

**翔鹭石化（漳州）有限公司****账号：162070100100021585****开户行：兴业银行漳州古雷支行****翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司****账号：423467650735****开户行：中国银行漳浦支行** | **乙方：****账号：****开户行：** |

附件1：2022-2023年度劳保用品年约发包采购说明

**一、供应商资质要求：**

（1）具有在中华人民共和国大陆境内合法注册的独立法人资格。

（2）财务状况良好，具有足够资产及能力并有效地履行合同。

（3）具有同类化工企业销售业绩，需提供近3年销售业绩。

（4）具有各类供应劳保用品厂家的授权书或供货资质证明。
（5）提供的劳保用品需按技术要求提供相应的产品说明书、产品合格证及检测报告。

（6）需送样至我司确认样品是否合格，送样时需附相应的说明书及检测报告(纸质及电子扫描件)。

**二、供货要求：**

（1）需每月按订货量交货到指定地点并负责卸货，交货周期为20天。如特殊情况需紧急供货的个别用品，需按要求及时送达。

（2）每次交货的劳保用品需附相应的产品合格证，有效期3年的劳保用品供货日期离生产日期不超过半年，有效期5年的劳保用品供货日期离生产日期不超过一年。

**三、对应劳保技术要求及预估量**

| **序号** | **项目名称** | **技术要求** | **预估量** | **单位** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防毒口罩 | ●头戴式●高效静电滤材及特效活性炭过滤层●用于防护某些油性及非油性气溶胶颗粒物及不超标的有机蒸气异味●符合GB 2626-2019 KP95标准●有产品合格证、近一年内的检测报告 | 7000 | 个 |
| 2 | 防酸口罩 | ●头戴式●用于颗粒物及微量酸性异味的防护●符合GB 2626-2019 KN95标准●有产品合格证、近一年内的检测报告 | 3600 | 个 |
| 3 | 防尘口罩 | ●头戴式●高效静电滤材●符合GB 2626-2019 KN95标准●有产品合格证、近一年内的检测报告 | 23900 | 个 |
| 4 | 安全帽 | ●“V”形透气型●安全帽前面喷涂集团LOGO，后面为员工编号●符合GB 2811-2019要求●有产品合格证、近一年内的检测报告●品牌：梅思安 ABS材质 | 1800 | 顶 |
| 5 | 耳塞 | ●SNR≥34dB●佩带舒适，光滑柔软●带线，颜色为鲜艳便于检查●有产品合格证、近一年内的检测报告 | 36000 | 付 |
| 6 | 防化学液眼镜 | ●防化眼罩●可有效防冲击、防化学液飞溅，有透气孔●具有较好的防雾效果，适合长时间佩戴●符合GB14866-2006标准●有产品合格证、近一年内的检测报告 | 1300 | 个 |
| 7 | 防尘护目镜 | ●防雾、防尘，佩戴舒适●可适用于近视眼●适合长时间使用，适用于化工行业●符合GB14866-2006标准●有产品合格证、近一年内的检测报告 | 760 | 个 |
| 8 | 防紫外线.红外线.强光护目镜 | ●有效防紫外线、红外线、强光照射●符合GB14866-2006标准●有产品合格证、近一年内的检测报告 | 400 | 个 |
| 9 | 耐酸碱手套 | ●长度45cm●丁腈或是氯丁橡胶、乳胶材质●耐酸碱、抗溶性能好●便于操作●有产品合格证 | 3600 | 双 |
| 10 | 浸塑手套 | ●27cm●PVC材质，加长●耐酸、耐碱、耐油●有产品合格证 | 1000 | 双 |
| 11 | 耐油手套(丁睛手套) | ●耐酸、耐碱、耐油●有产品合格证 | 3000 | 双 |
| 12 | 皮手套 | ●耐磨、防滑、耐油性能好●在手指和手掌部分缝有牛皮●有产品合格证 | 19800 | 双 |
| 13 | 棉纱手套 | ●每打重量≥800g●白色、纯棉纱制品，耐磨、佩戴舒适●有产品合格证 | 15000 | 双 |
| 14 | 涂胶手套 | ●正面橡胶，背面棉线●有产品合格证 | 17800 | 双 |
| 15 | 电焊手套 | ●长皮、长度在35CM以上，隔热，防火阻燃，抗辐射，绝缘●有产品合格证 | 500 | 双 |
| 16 | 安全鞋 | ●防滑、耐油、防静电、防砸、防穿刺。●符合GB21148-2020要求●有产品合格证、近一年内的检测报告●保修期为三个月，三个月内出现开裂长度在1CM以上、深度在1CM以上可包换。 | 1400 | 双 |
| 17 | 轻便安全鞋 | ●透气型、防滑、耐油、防静电、防砸、防穿刺。●符合GB21148-2020要求。●有产品合格证、近一年内的检测报告●保修期为三个月，三个月内出现开裂长度在1CM以上、深度在1CM以上可包换。 | 400 | 双 |
| 18 | 绝缘电工鞋 | ●穿着舒适，防滑、耐油、防砸、耐6KV电压。●符合GB21148-2020●有产品合格证、近一年内的检测报告●保修期为三个月，三个月内出现开裂长度在1CM以上、深度在1CM以上可包换。 | 130 | 双 |
| 19 | 普通雨靴 | ●耐油、耐磨、防滑性能好●有产品合格证 | 30 | 双 |
| 20 | 特种雨靴 | ●防油防刺防静电●符合GB21148-2020要求●有产品合格证、近一年内的检测报告 | 400 | 双 |
| 21 | 全面罩过滤式防毒面具 | ●配有过滤罐，可防护有机、无机、酸性蒸汽和有机氨基衍生物，配有固定在腰带上的盒子和带夹，可同时配戴眼镜；●符合GB2890-2009要求，产品合格证、近一年内的检测报告。●3M 6800（为匹配现有使用） | 130 | 副 |
| 22 | 半面罩过滤式防毒面具 | ●配有过滤罐，可防护有机、无机、酸性蒸汽和有机氨基衍生物，配有固定在腰带上的盒子和带夹，可同时配戴眼镜；●符合GB2890-2009要求，有产品合格证、近一年内的检测报告●3M 7502（为匹配现有使用） | 650 | 副 |
| 23 | 滤盒（防有机、无机、酸性、氨气体） | ●与全面罩过滤式防毒面具、半面罩过滤式防毒面具配套使用●可防护有机、无机、酸性蒸汽和有机氨基衍生物●符合GB2890-2009要求●有产品合格证、近一年内的检测报告。●3M 6006CN（为匹配现有使用） | 1500 | 副 |
| 24 | 滤盒（防有机及酸性气体） | ●与全面罩过滤式防毒面具、半面罩过滤式防毒面具配套使用●可防护有机、酸性蒸汽●符合GB2890-2009要求●有产品合格证、近一年内的检测报告。●3M 6003CN（为匹配现有使用） | 400 | 副 |
| 25 | 浮力材料填充式救生衣 | ●产品合格证及检测报告，要求：浮力大于75N，在水中浸泡24小时后，浮力损失应小于5%；浮力材料采用聚乙烯泡沫塑料等。 | 50 | 件 |
| 26 | 两件式雨衣 | ●PVC材质，耐用、可防护污染物飞溅和雨水，颜色为蓝色、带反光条●尺寸能覆盖S、M、L、XL、XXL、XXXL | 1000 | 套 |
| 27 | 安全带 | ●高空作业使用，要求为五点双挂，大挂钩●符合GB6095-2009要求，有产品合格证、近一年内的检测报告。 | 80 | 套 |
| 28 | 防尘半面罩 | ●符合GB2626-2019 KN95标准的要求●有产品合格证、近一年内的检测报告●与防尘半面罩配套使用●3M 1211（为匹配现有使用） | 260 | 套 |
| 29 | 防尘半面罩滤棉 | ●符合GB2626-2019 KN95标准的要求●有产品合格证、近一年内的检测报告●3M 1705CN （为匹配现有使用） | 1300 | 个 |
| 30 | 防冲击面屏 | ●带支架、配安全帽用、有机玻璃●符合GB14866-2006标准的要求，有产品合格证、近一年内的检测报告。 | 400 | 个 |
| 31 | 简易防化服 | ●超声波焊缝，可有效阻挡大多数化学物质；●颜色：黄色；●符合GB24540-2009《防护服装 酸碱类化学品防护服》要求，有产品合格证、近一年内的检测报告。 | 100 | 套 |
| 32 | 防冻伤手套 | ●表面头层牛皮，耐磨●海绵夹层，抗低温●有产品合格证、近一年内的检测报告。 | 120 | 双 |
| 33 | 隔热手套 | ●内层采用防火隔热材料，耐高温，佩戴舒适；●符合EN407 4级热接触防护标准（耐高温500℃以上）●有产品合格证、近一年内的检测报告。 | 100 | 双 |
| 34 | 耳罩 | ●安全帽式●SNR≥34dB●与安全帽、耳塞能配套使用●有产品合格证及近一年内的检测报告。 | 400 | 个 |
| 35 | 气胀式救生衣 | 产品型号：套头式，双气式，ZHCQY(T)ZS主要技术参数：1) 重量: ≤1.5g；2) 入水干舷：口部与水平面距离≥120mm；3) 充气时间：≤5s；4) 漂浮时间：≥24h；5) 24小时后浮力损失：≤5%；6) 示位灯发光强度：≥0.75cd，连续发光时间：≥8h；7) 使用环境温度：-30℃～+65℃；8) 有效期：3年。2、需符合要求1）需通过中国船级社(CCS)和中华人民共和国渔业船舶检验局认可。2）符合国际标准MSC.47(66)[SOLAS 74]、MSC.48(66) [LSA Code] 、MSC.81(70)。3）有产品合格证及近一年内的检测报告。4）适合海上使用 | 15 | 套 |
| 36 | 救生圈(含绳索） | ●颜色：橙红色● 重量：＞2.5kg●沿救生圈周长四个相等间距位置，应环绕贴有50mm宽度的逆向反光带。●救生圈外径应不大于800mm，内径应不小于400mm。● 救生圈外围应装有直径不小于9.5mm，长度不小于救生圈外径4倍的可浮把手索。此索应紧固在圈体周边4个等距位置上，并形成4个等长的索环。●需符合GB4302-2008。●有产品合格证及近一年内的检测报告。 | 20 | 套 |
| 37 | 救生圈绳索 | 配套救生圈使用，规格：8mm\*20米 | 40 | 条 |
| 38 | 加长耐酸碱手套 | ●长度60cm●丁腈或是氯丁橡胶、乳胶材质●耐酸碱、抗溶性能好●便于操作●有产品合格证 | 250 | 双 |
| 39 | 安全帽内衬 | ●与安全帽配套使用●符合GB 2811-2019要求●MSA超爱戴 | 400 | 个 |

**附件二、参选文件范本**

**福建福海创石油化工有限公司**

**2022-2023年度劳保用品年约采购发包**

**参选文件**

**参选人： *（打印时请取消下划线）*有限公司**

 **2022年5月**

***参选文件编写说明***

***（本页无须打印）***

1．参选人应按规定，向比选人递交参选文件，正本一份、副本一份，当正本与副本有不一致时，以正本为准。

2.所有纸质文件采用A4纸胶装、平装。所有参选文件应增加统一外层包封。

3.提交参选文件时提供两个包装，商务参选文件（报价单）一个包装、技术参选文件一个包装,封口处均需加盖骑缝章。商务参选文件和技术参选文件电子拷贝一份（随商务参选文件包装）。

4.凡因参选文件不按规定填写，或填写不清晰、不完整、或密封不合要求而引起的一切后果，由参选人自行负责。

5.参选文件正本必须逐页或骑缝加盖参选人公章或由法人代表或法人代表授权人逐页签字方视为有效，同时应注明提交日期，否则视为废标。

6.在外层包封上应写明参选人的名称与地址、邮政编码，以便参选出现逾期送达时能原封退回。具体样式如下：

比选项目：

比选人名称：

本文件于 年 月 日 点 分（北京时间）（开标时间）前不得开封此文件

参选人名称： （公章）

参选人地址、邮编：

封装文件内容：

参选人联系人及联系电话：

7、以下文件中**绿色**字体部分，请各参选单位根据实际情况填写后，修改为**黑色（不加粗）**字体打印。目录页码请根据实际情况编写。

8、以下文件中红色字体部分，打印时请删除。

**目 录**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **页码** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |

**参选书**

致：福建福海创石油化工有限公司

 根据贵方的比选文件， 被授权代表人姓名被我方正式授权并代表我公司单位名称递交下述文件，并对此负责。

（1）参选文件

（2）法定代表人授权委托书

（3）参选报价单

 据此参选书，我公司及签字代表宣布同意如下：

 1、所递交的文件真实合法有效，且不存在任何虚假陈述或记载。

 2、我方将履行比选文件规定的每一项要求：如业主中选，将严格按照服务合同约定履行各项义务。

 3、我公司报价有效期为比选文件收取时间截止期后30个工作日，如中选，有效期将延长至合同执行完毕。

被授权代表姓名：

职 务：

联系方式及邮箱：

被授权代表签字：

 参 选 人：（单位名称）

 法定代表人：

**法定代表人授权书**

本授权书声明：注册于注册地址的公司名称的在下方签字（或签章）的法人代表姓名代表本公司授权被授权代表人姓名、职务为本公司的合法代理人，就福建福海创石油化工有限公司 。公开自主比选，以本公司名义参与报价、合同执行并处理与之有关的其他事务，相关责任及后果由本公司承担。

本授权书于2022年 月 日生效，本授权书有效期至此次报价，以及合同履行完毕时止。

特此声明。

 法人代表（签字）：

 被授权代表签字：

 单位名称：（公章）

**法定代表人身份证复印件**

**被授权代表人身份证复印件**

**企业概况**

**（如内容超过一页，可附页）**

**营业执照复印件**

**业绩证明**

**（如内容超过一页，可附页）**

**附件三：**

**商务报价函**

致：福建福海创石油化工有限公司

在充分研究福建福海创石油化工有限公司 2022-2023年度劳保用品年约发包比选文件的全部内容后，我方愿以以下报价，严格按照自主比选文件的要求，参与本项目的比选。

**参选优惠价（暂定含税总价）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

所含发票类型及税率：

|  |
| --- |
| **参选人需附上后续各项目的详细报价清单！！！**上述总金额为暂定总价，报价清单中单价为含税送到固定单价（含 增值税专用发票RMB单价，已包含货款、运费、装卸费、保固费等所有费用），包含了乙方提供本合同约定的产品及相应服务的全部价格，除非另有约定，甲方不再承担其他费用。合同数量为预估数量，预估数量不视为甲方的购买承诺，甲方可以依据实际需求增减，以甲方发出的交货计划为准。 |

**备注：**上述金额为含税送到固定价格，包含了乙方提供本合同约定的产品及相应服务（如有）的全部价格，除非另有约定，甲方不再承担其他费用。

参选人： 单位名称 （加盖参选单位章）

法定代表人： （签字）

或其授权委托代理人： \_（签字）

联系电话及邮箱：

编制时间： 年 月 日

**2021-2022年度劳保用品年约采购各项目详细报价清单：**

| **序号** | **项目名称** | **技术要求** | **预估量** | **单位** | **拟报价品牌型号** | **单价（元）** | **小计****元** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防毒口罩 | ●头戴式●高效静电滤材及特效活性炭过滤层●用于防护某些油性及非油性气溶胶颗粒物及不超标的有机蒸气异味●符合GB 2626-2019 KP95标准●有产品合格证、近一年内的检测报告 | 7000 | 个 |  |  |  |
| 2 | 防酸口罩 | ●头戴式●用于颗粒物及微量酸性异味的防护●符合GB 2626-2019 KN95标准●有产品合格证、近一年内的检测报告 | 3600 | 个 |  |  |  |
| 3 | 防尘口罩 | ●头戴式●高效静电滤材●符合GB 2626-2019 KN95标准●有产品合格证、近一年内的检测报告 | 23900 | 个 |  |  |  |
| 4 | 安全帽 | ●“V”形透气型●安全帽前面喷涂集团LOGO，后面为员工编号●符合GB 2811-2019要求●有产品合格证、近一年内的检测报告●品牌：梅思安 ABS材质 | 1800 | 顶 |  |  |  |
| 5 | 耳塞 | ●SNR≥34dB●佩带舒适，光滑柔软●带线，颜色为鲜艳便于检查●有产品合格证、近一年内的检测报告 | 36000 | 付 |  |  |  |
| 6 | 防化学液眼镜 | ●防化眼罩●可有效防冲击、防化学液飞溅，有透气孔●具有较好的防雾效果，适合长时间佩戴●符合GB14866-2006标准●有产品合格证、近一年内的检测报告 | 1300 | 个 |  |  |  |
| 7 | 防尘护目镜 | ●防雾、防尘，佩戴舒适●可适用于近视眼●适合长时间使用，适用于化工行业●符合GB14866-2006标准●有产品合格证、近一年内的检测报告 | 760 | 个 |  |  |  |
| 8 | 防紫外线.红外线.强光护目镜 | ●有效防紫外线、红外线、强光照射●符合GB14866-2006标准●有产品合格证、近一年内的检测报告 | 400 | 个 |  |  |  |
| 9 | 耐酸碱手套 | ●长度45cm●丁腈或是氯丁橡胶、乳胶材质●耐酸碱、抗溶性能好●便于操作●有产品合格证 | 3600 | 双 |  |  |  |
| 10 | 浸塑手套 | ●27cm●PVC材质，加长●耐酸、耐碱、耐油●有产品合格证 | 1000 | 双 |  |  |  |
| 11 | 耐油手套(丁睛手套) | ●耐酸、耐碱、耐油●有产品合格证 | 3000 | 双 |  |  |  |
| 12 | 皮手套 | ●耐磨、防滑、耐油性能好●在手指和手掌部分缝有牛皮●有产品合格证 | 19800 | 双 |  |  |  |
| 13 | 棉纱手套 | ●每打重量≥800g●白色、纯棉纱制品，耐磨、佩戴舒适●有产品合格证 | 15000 | 双 |  |  |  |
| 14 | 涂胶手套 | ●正面橡胶，背面棉线●有产品合格证 | 17800 | 双 |  |  |  |
| 15 | 电焊手套 | ●长皮、长度在35CM以上，隔热，防火阻燃，抗辐射，绝缘●有产品合格证 | 500 | 双 |  |  |  |
| 16 | 安全鞋 | ●防滑、耐油、防静电、防砸、防穿刺。●符合GB21148-2020要求●有产品合格证、近一年内的检测报告●保修期为三个月，三个月内出现开裂长度在1CM以上、深度在1CM以上可包换。 | 1400 | 双 |  |  |  |
| 17 | 轻便安全鞋 | ●透气型、防滑、耐油、防静电、防砸、防穿刺。●符合GB21148-2020要求。●有产品合格证、近一年内的检测报告●保修期为三个月，三个月内出现开裂长度在1CM以上、深度在1CM以上可包换。 | 400 | 双 |  |  |  |
| 18 | 绝缘电工鞋 | ●穿着舒适，防滑、耐油、防砸、耐6KV电压。●符合GB21148-2020●有产品合格证、近一年内的检测报告●保修期为三个月，三个月内出现开裂长度在1CM以上、深度在1CM以上可包换。 | 130 | 双 |  |  |  |
| 19 | 普通雨靴 | ●耐油、耐磨、防滑性能好●有产品合格证 | 30 | 双 |  |  |  |
| 20 | 特种雨靴 | ●防油防刺防静电●符合GB21148-2020要求●有产品合格证、近一年内的检测报告 | 400 | 双 |  |  |  |
| 21 | 全面罩过滤式防毒面具 | ●配有过滤罐，可防护有机、无机、酸性蒸汽和有机氨基衍生物，配有固定在腰带上的盒子和带夹，可同时配戴眼镜；●符合GB2890-2009要求，产品合格证、近一年内的检测报告。●3M 6800（为匹配现有使用） | 130 | 副 |  |  |  |
| 22 | 半面罩过滤式防毒面具 | ●配有过滤罐，可防护有机、无机、酸性蒸汽和有机氨基衍生物，配有固定在腰带上的盒子和带夹，可同时配戴眼镜；●符合GB2890-2009要求，有产品合格证、近一年内的检测报告●3M 7502（为匹配现有使用） | 650 | 副 |  |  |  |
| 23 | 滤盒（防有机、无机、酸性、氨气体） | ●与全面罩过滤式防毒面具、半面罩过滤式防毒面具配套使用●可防护有机、无机、酸性蒸汽和有机氨基衍生物●符合GB2890-2009要求●有产品合格证、近一年内的检测报告。●3M 6006CN（为匹配现有使用） | 1500 | 副 |  |  |  |
| 24 | 滤盒（防有机及酸性气体） | ●与全面罩过滤式防毒面具、半面罩过滤式防毒面具配套使用●可防护有机、酸性蒸汽●符合GB2890-2009要求●有产品合格证、近一年内的检测报告。●3M 6003CN（为匹配现有使用） | 400 | 副 |  |  |  |
| 25 | 浮力材料填充式救生衣 | ●产品合格证及检测报告，要求：浮力大于75N，在水中浸泡24小时后，浮力损失应小于5%；浮力材料采用聚乙烯泡沫塑料等。 | 50 | 件 |  |  |  |
| 26 | 两件式雨衣 | ●PVC材质，耐用、可防护污染物飞溅和雨水，颜色为蓝色、带反光条●尺寸能覆盖S、M、L、XL、XXL、XXXL | 1000 | 套 |  |  |  |
| 27 | 安全带 | ●高空作业使用，要求为五点双挂，大挂钩●符合GB6095-2009要求，有产品合格证、近一年内的检测报告。 | 80 | 套 |  |  |  |
| 28 | 防尘半面罩 | ●符合GB2626-2019 KN95标准的要求●有产品合格证、近一年内的检测报告●与防尘半面罩配套使用●3M 1211（为匹配现有使用） | 260 | 套 |  |  |  |
| 29 | 防尘半面罩滤棉 | ●符合GB2626-2019 KN95标准的要求●有产品合格证、近一年内的检测报告●3M 1705CN （为匹配现有使用） | 1300 | 个 |  |  |  |
| 30 | 防冲击面屏 | ●带支架、配安全帽用、有机玻璃●符合GB14866-2006标准的要求，有产品合格证、近一年内的检测报告。 | 400 | 个 |  |  |  |
| 31 | 简易防化服 | ●超声波焊缝，可有效阻挡大多数化学物质；●颜色：黄色；●符合GB24540-2009《防护服装 酸碱类化学品防护服》要求，有产品合格证、近一年内的检测报告。 | 100 | 套 |  |  |  |
| 32 | 防冻伤手套 | ●表面头层牛皮，耐磨●海绵夹层，抗低温●有产品合格证、近一年内的检测报告。 | 120 | 双 |  |  |  |
| 33 | 隔热手套 | ●内层采用防火隔热材料，耐高温，佩戴舒适；●符合EN407 4级热接触防护标准（耐高温500℃以上）●有产品合格证、近一年内的检测报告。 | 100 | 双 |  |  |  |
| 34 | 耳罩 | ●安全帽式●SNR≥34dB●与安全帽、耳塞能配套使用●有产品合格证及近一年内的检测报告。 | 400 | 个 |  |  |  |
| 35 | 气胀式救生衣 | 产品型号：套头式，双气式，ZHCQY(T)ZS主要技术参数：1) 重量: ≤1.5g；2) 入水干舷：口部与水平面距离≥120mm；3) 充气时间：≤5s；4) 漂浮时间：≥24h；5) 24小时后浮力损失：≤5%；6) 示位灯发光强度：≥0.75cd，连续发光时间：≥8h；7) 使用环境温度：-30℃～+65℃；8) 有效期：3年。2、需符合要求1）需通过中国船级社(CCS)和中华人民共和国渔业船舶检验局认可。2）符合国际标准MSC.47(66)[SOLAS 74]、MSC.48(66) [LSA Code] 、MSC.81(70)。3）有产品合格证及近一年内的检测报告。4）适合海上使用 | 15 | 套 |  |  |  |
| 36 | 救生圈(含绳索） | ●颜色：橙红色● 重量：＞2.5kg●沿救生圈周长四个相等间距位置，应环绕贴有50mm宽度的逆向反光带。●救生圈外径应不大于800mm，内径应不小于400mm。● 救生圈外围应装有直径不小于9.5mm，长度不小于救生圈外径4倍的可浮把手索。此索应紧固在圈体周边4个等距位置上，并形成4个等长的索环。●需符合GB4302-2008。●有产品合格证及近一年内的检测报告。 | 20 | 套 |  |  |  |
| 37 | 救生圈绳索 | 配套救生圈使用，规格：8mm\*20米 | 40 | 条 |  |  |  |
| 38 | 加长耐酸碱手套 | ●长度60cm●丁腈或是氯丁橡胶、乳胶材质●耐酸碱、抗溶性能好●便于操作●有产品合格证 | 250 | 双 |  |  |  |
| 39 | 安全帽内衬 | ●与安全帽配套使用●符合GB 2811-2019要求●MSA超爱戴 | 400 | 个 |  |  |  |

附件四：2022-2023年度劳保用品年约发包采购说明

**一、供应商资质要求：**

（1）具有在中华人民共和国大陆境内合法注册的独立法人资格。

（2）财务状况良好，具有足够资产及能力并有效地履行合同。

（3）具有同类化工企业销售业绩，需提供近3年销售业绩。

（4）具有各类供应劳保用品厂家的授权书或供货资质证明。
（5）提供的劳保用品需按技术要求提供相应的产品说明书、产品合格证及检测报告。

（6）需送样至我司确认样品是否合格，送样时需附相应的说明书及检测报告(纸质及电子扫描件)。

**二、供货要求：**

（1）需每月按订货量交货到指定地点并负责卸货，交货周期为20天。如特殊情况需紧急供货的个别用品，需按要求及时送达。

（2）每次交货的劳保用品需附相应的产品合格证，有效期3年的劳保用品供货日期离生产日期不超过半年，有效期5年的劳保用品供货日期离生产日期不超过一年。

**三、对应劳保技术要求及预估量**

| **序号** | **项目名称** | **技术要求** | **预估量** | **单位** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防毒口罩 | ●头戴式●高效静电滤材及特效活性炭过滤层●用于防护某些油性及非油性气溶胶颗粒物及不超标的有机蒸气异味●符合GB 2626-2019 KP95标准●有产品合格证、近一年内的检测报告 | 7000 | 个 |
| 2 | 防酸口罩 | ●头戴式●用于颗粒物及微量酸性异味的防护●符合GB 2626-2019 KN95标准●有产品合格证、近一年内的检测报告 | 3600 | 个 |
| 3 | 防尘口罩 | ●头戴式●高效静电滤材●符合GB 2626-2019 KN95标准●有产品合格证、近一年内的检测报告 | 23900 | 个 |
| 4 | 安全帽 | ●“V”形透气型●安全帽前面喷涂集团LOGO，后面为员工编号●符合GB 2811-2019要求●有产品合格证、近一年内的检测报告●品牌：梅思安 ABS材质 | 1800 | 顶 |
| 5 | 耳塞 | ●SNR≥34dB●佩带舒适，光滑柔软●带线，颜色为鲜艳便于检查●有产品合格证、近一年内的检测报告 | 36000 | 付 |
| 6 | 防化学液眼镜 | ●防化眼罩●可有效防冲击、防化学液飞溅，有透气孔●具有较好的防雾效果，适合长时间佩戴●符合GB14866-2006标准●有产品合格证、近一年内的检测报告 | 1300 | 个 |
| 7 | 防尘护目镜 | ●防雾、防尘，佩戴舒适●可适用于近视眼●适合长时间使用，适用于化工行业●符合GB14866-2006标准●有产品合格证、近一年内的检测报告 | 760 | 个 |
| 8 | 防紫外线.红外线.强光护目镜 | ●有效防紫外线、红外线、强光照射●符合GB14866-2006标准●有产品合格证、近一年内的检测报告 | 400 | 个 |
| 9 | 耐酸碱手套 | ●长度45cm●丁腈或是氯丁橡胶、乳胶材质●耐酸碱、抗溶性能好●便于操作●有产品合格证 | 3600 | 双 |
| 10 | 浸塑手套 | ●27cm●PVC材质，加长●耐酸、耐碱、耐油●有产品合格证 | 1000 | 双 |
| 11 | 耐油手套(丁睛手套) | ●耐酸、耐碱、耐油●有产品合格证 | 3000 | 双 |
| 12 | 皮手套 | ●耐磨、防滑、耐油性能好●在手指和手掌部分缝有牛皮●有产品合格证 | 19800 | 双 |
| 13 | 棉纱手套 | ●每打重量≥800g●白色、纯棉纱制品，耐磨、佩戴舒适●有产品合格证 | 15000 | 双 |
| 14 | 涂胶手套 | ●正面橡胶，背面棉线●有产品合格证 | 17800 | 双 |
| 15 | 电焊手套 | ●长皮、长度在35CM以上，隔热，防火阻燃，抗辐射，绝缘●有产品合格证 | 500 | 双 |
| 16 | 安全鞋 | ●防滑、耐油、防静电、防砸、防穿刺。●符合GB21148-2020要求●有产品合格证、近一年内的检测报告●保修期为三个月，三个月内出现开裂长度在1CM以上、深度在1CM以上可包换。 | 1400 | 双 |
| 17 | 轻便安全鞋 | ●透气型、防滑、耐油、防静电、防砸、防穿刺。●符合GB21148-2020要求。●有产品合格证、近一年内的检测报告●保修期为三个月，三个月内出现开裂长度在1CM以上、深度在1CM以上可包换。 | 400 | 双 |
| 18 | 绝缘电工鞋 | ●穿着舒适，防滑、耐油、防砸、耐6KV电压。●符合GB21148-2020●有产品合格证、近一年内的检测报告●保修期为三个月，三个月内出现开裂长度在1CM以上、深度在1CM以上可包换。 | 130 | 双 |
| 19 | 普通雨靴 | ●耐油、耐磨、防滑性能好●有产品合格证 | 30 | 双 |
| 20 | 特种雨靴 | ●防油防刺防静电●符合GB21148-2020要求●有产品合格证、近一年内的检测报告 | 400 | 双 |
| 21 | 全面罩过滤式防毒面具 | ●配有过滤罐，可防护有机、无机、酸性蒸汽和有机氨基衍生物，配有固定在腰带上的盒子和带夹，可同时配戴眼镜；●符合GB2890-2009要求，产品合格证、近一年内的检测报告。●3M 6800（为匹配现有使用） | 130 | 副 |
| 22 | 半面罩过滤式防毒面具 | ●配有过滤罐，可防护有机、无机、酸性蒸汽和有机氨基衍生物，配有固定在腰带上的盒子和带夹，可同时配戴眼镜；●符合GB2890-2009要求，有产品合格证、近一年内的检测报告●3M 7502（为匹配现有使用） | 650 | 副 |
| 23 | 滤盒（防有机、无机、酸性、氨气体） | ●与全面罩过滤式防毒面具、半面罩过滤式防毒面具配套使用●可防护有机、无机、酸性蒸汽和有机氨基衍生物●符合GB2890-2009要求●有产品合格证、近一年内的检测报告。●3M 6006CN（为匹配现有使用） | 1500 | 副 |
| 24 | 滤盒（防有机及酸性气体） | ●与全面罩过滤式防毒面具、半面罩过滤式防毒面具配套使用●可防护有机、酸性蒸汽●符合GB2890-2009要求●有产品合格证、近一年内的检测报告。●3M 6003CN（为匹配现有使用） | 400 | 副 |
| 25 | 浮力材料填充式救生衣 | ●产品合格证及检测报告，要求：浮力大于75N，在水中浸泡24小时后，浮力损失应小于5%；浮力材料采用聚乙烯泡沫塑料等。 | 50 | 件 |
| 26 | 两件式雨衣 | ●PVC材质，耐用、可防护污染物飞溅和雨水，颜色为蓝色、带反光条●尺寸能覆盖S、M、L、XL、XXL、XXXL | 1000 | 套 |
| 27 | 安全带 | ●高空作业使用，要求为五点双挂，大挂钩●符合GB6095-2009要求，有产品合格证、近一年内的检测报告。 | 80 | 套 |
| 28 | 防尘半面罩 | ●符合GB2626-2019 KN95标准的要求●有产品合格证、近一年内的检测报告●与防尘半面罩配套使用●3M 1211（为匹配现有使用） | 260 | 套 |
| 29 | 防尘半面罩滤棉 | ●符合GB2626-2019 KN95标准的要求●有产品合格证、近一年内的检测报告●3M 1705CN （为匹配现有使用） | 1300 | 个 |
| 30 | 防冲击面屏 | ●带支架、配安全帽用、有机玻璃●符合GB14866-2006标准的要求，有产品合格证、近一年内的检测报告。 | 400 | 个 |
| 31 | 简易防化服 | ●超声波焊缝，可有效阻挡大多数化学物质；●颜色：黄色；●符合GB24540-2009《防护服装 酸碱类化学品防护服》要求，有产品合格证、近一年内的检测报告。 | 100 | 套 |
| 32 | 防冻伤手套 | ●表面头层牛皮，耐磨●海绵夹层，抗低温●有产品合格证、近一年内的检测报告。 | 120 | 双 |
| 33 | 隔热手套 | ●内层采用防火隔热材料，耐高温，佩戴舒适；●符合EN407 4级热接触防护标准（耐高温500℃以上）●有产品合格证、近一年内的检测报告。 | 100 | 双 |
| 34 | 耳罩 | ●安全帽式●SNR≥34dB●与安全帽、耳塞能配套使用●有产品合格证及近一年内的检测报告。 | 400 | 个 |
| 35 | 气胀式救生衣 | 产品型号：套头式，双气式，ZHCQY(T)ZS主要技术参数：1) 重量: ≤1.5g；2) 入水干舷：口部与水平面距离≥120mm；3) 充气时间：≤5s；4) 漂浮时间：≥24h；5) 24小时后浮力损失：≤5%；6) 示位灯发光强度：≥0.75cd，连续发光时间：≥8h；7) 使用环境温度：-30℃～+65℃；8) 有效期：3年。2、需符合要求1）需通过中国船级社(CCS)和中华人民共和国渔业船舶检验局认可。2）符合国际标准MSC.47(66)[SOLAS 74]、MSC.48(66) [LSA Code] 、MSC.81(70)。3）有产品合格证及近一年内的检测报告。4）适合海上使用 | 15 | 套 |
| 36 | 救生圈(含绳索） | ●颜色：橙红色● 重量：＞2.5kg●沿救生圈周长四个相等间距位置，应环绕贴有50mm宽度的逆向反光带。●救生圈外径应不大于800mm，内径应不小于400mm。● 救生圈外围应装有直径不小于9.5mm，长度不小于救生圈外径4倍的可浮把手索。此索应紧固在圈体周边4个等距位置上，并形成4个等长的索环。●需符合GB4302-2008。●有产品合格证及近一年内的检测报告。 | 20 | 套 |
| 37 | 救生圈绳索 | 配套救生圈使用，规格：8mm\*20米 | 40 | 条 |
| 38 | 加长耐酸碱手套 | ●长度60cm●丁腈或是氯丁橡胶、乳胶材质●耐酸碱、抗溶性能好●便于操作●有产品合格证 | 250 | 双 |
| 39 | 安全帽内衬 | ●与安全帽配套使用●符合GB 2811-2019要求●MSA超爱戴 | 400 | 个 |