**水上救援飞翼具体参数和要求**

具体参数和要求：

1、空载速度：≥20km/h。

2、载人速度：≥5km/h。

3、遥控距离（米）：≥ 1000米。

4、有效浮力（kg）：≥ 45公斤。

5、 拖拽力（kg）：≥ 300公斤。

6、 含电池重量（kg）：≤20公斤。

7、配有警示闪灯及应急照明装置。

8、正反双面正常动力使用。

9、 防水功能：主机及遥控器具备防水功能。

10、 电池连续续航时间（分钟）：≥45分钟。

11、 电池具备快速充电时间功能。

12、 驱动装置需装配有安全保护罩。

13、 设备需配备拉人手把。

14、 一键返航功能、失联返航功能。

15、 遥控器具有屏幕显示主机电池实时电量、遥控器电池实时电量。

16、10m以上随意角度抛入水中后可正常使用。

17、提供第三方检验报告。

18、保质期: ≥1年。

19、到货后需要由第三方派遣专业人员对设备进行现场测试，并对码头现场人员进行维护保养和操作使用培训。