**福建福海创石油化工有限公司**

 **2024年度-2025年劳保用品年约采购**

**比选文件**

**（项目编号：FHC-PTCG20240805001）**

 **福建福海创石油化工有限公司编制**

 **二〇二四年八月**

目 录

 第一章 比选公告

第二章 比选须知

第三章 参选文件的编制

第四章 评比规则

第五章 合同授予

第六章 中选后相关履约要求

第七章 其它

附件一：合同条款

附件二：参选文件（范本）

附件三：商务报价函

附件四：2024年度-2025年劳保用品年约采购

1. **比选公告**

福建福海创石油化工有限公司拟对本公司“2024年度-2025年劳保用品年约采购，项目编号：FHC-PTCG20240805001”进行国内公开比选，欢迎国内符合条件的供应商积极参选。

一、项目概况：

1、项目名称：2024年度-2025年劳保用品年约采购。

2、比选控制价：本项目一年预算价为1,617,322.40元（含税）,以上预算价仅为预计值，实际金额据实结算。

3、比选项目简要说明：按固定单价采购发包，具体参数要求详见附件4《2024年度-2025年劳保用品采购发包要求》。

二、参选人资格要求：

1、参选人必须具备有效的企业法人营业执照。

2、参选人具有同类化工企业销售业绩，需提供近5年销售业绩。

3、参选人具有各类供应劳保用品厂家的授权书或供货资质证明。

4、参选人提供的劳保用品需按技术要求提供相应的产品说明书、产品合格证及检测报告。

5、参选人需没有失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准）。

6、参选人需与比选人无诉讼纠纷。

三、获取比选文件

1、报名时间：2024年 8月14 日至 2024 年 8 月16 日（共3天）；

2、报名方式：参选人在报名时间内将报名文件发送至邮箱ybchen@fhcpec.com.cn，参选项目名称、参选单位和商务联系人及联系方式（邮件内容上填写即可），报名文件包含：

（1）法定代表人身份证复印件（正反面）（加盖单位公章的扫描件）；

（2）营业执照（加盖单位公章的扫描件）；

（3）参选人姓名及联系方式；

报名时间截止后，报名成功参选人须与现场技术人员(黄小玲)进行前期技术交流，将样品送至我司确认是否合格，送样时需附相应的产品说明书及检测报告(纸质及电子扫描件)。技术交流后经比选人技术人员确认合格后，参选人方可参与后续比选，未进行报名和技术交流确认的参选人不能参加比选。

（1）样品邮寄日期为：自2024年8月17日至8月23日止参选人应在投标样品上标注投标单位及相应的投标项目。

（2）样品邮寄地址：福建省漳州市古雷经济开发区腾龙路84号 黄小玲 0596-6311102。

（3）投标人必须提供投标产品说明书及检测报告(纸质及电子扫描件)。

（4）样品合格后方可进入报价。

（5）获取比选文件：本项目比选文件请有意向参选人自行下载，不收取费用。（特别声明：未进行登记报名的参选人，其递交的参选文件将被拒收。）

四、参选文件递交要求时间、地点：

1、参选文件递交地点：福建省漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号福建福海创石油化工有限公司办公楼三楼设备及服务团队，联系人：陈玉冰 0596-6311839。

2、参选文件递交截止时间（以送达时间为准）：待定。

注：请使用顺丰快递或中国邮政 EMS 快递，其他快递不能保证送达目的地。

五、联系方式：

商务联系人：陈玉冰 电话：0596-6311839 邮箱：ybchen@fhcpec.com.cn

技术联系人：黄小玲 电话：0596-6311102 邮箱：xlhuang@fhcpec.com.cn

纪检监察室电话：0596-6311774

联系地址：漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号 邮 编：363216

# 第二章 比选须知

**一、比选内容**

1、项目名称：2024年度-2025年劳保用品年约采购。

2、发包方式：本项目按固定单价发包，据实结算（履行合同时结算单价按照基准单价\*（1-下浮率））。

**例如，“表1、防毒口罩报价表” 防毒口罩的基准单价为2.2元，参选人填报下浮率L1为5%，防毒口罩的结算单价为2.2\*（1-5%）=2.09元。**

3、项目联系人：技术联系人： 黄小玲 0596-6311102

商务联系人： 陈玉冰 0596-6311839（13205961286）

4、采购数量：详见附件4《2024年度-2025年劳保用品采购年约》。

5、送货地址: 福建省漳州市古雷经济开发区腾龙路84号。

**二、定义和解释**

 1、“比选人”系福建福海创石油化工有限公司，即业主方。

 2、“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

 3、“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

**三、比选文件组成**

 1、比选文件包括下列内容：比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

 2、比选文件除 1 中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

 3、参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

**四、比选文件的澄清**

 参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件3日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

**五、比选文件的修改、补充**

 1、在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

 2、为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3、比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

**六、参选人资格**

1、参选人必须具备有效的企业法人营业执照。

2、参选人具有同类化工企业销售业绩，需提供近5年销售业绩。

3、参选人具有各类供应劳保用品厂家的授权书或供货资质证明。

4、参选人提供的劳保用品需按技术要求提供相应的产品说明书、产品合格证及检测报告。

5、参选人需没有失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准）。

6、参选人需与比选人无诉讼纠纷。

**七、参选保证金**

1、参选保证金的金额为：人民币32,000.00元；

2、参选保证金提交的时间：应在参选文件递交截止时间之前汇达指定账户；

3、参选保证金提交的方式：应从参选人基本账户以电汇或银行转账方式提交（以款项到达时间为准），并应在电汇或银行转账单上注明为本项目的参选保证金；

4、参选保证金指定账户：

开户名称：福建福海创石油化工有限公司

开户银行：中国银行漳州古雷经济开发区支行

帐 号：406574816628

注明用途：2024年度-2025年劳保用品采购年约。

参选保证金有效期：90日历天。

注：开户许可证上账号应与参选保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交参选保证金,所造成的一切后果由参选人自行负责。

5.对于未能按要求提交保证金的参选文件，比选单位可以视为不符合上面比选要求而予以拒绝；

6. 本项目比选结束后，未中选的参选人其所递交的参选保证金将于本项目合同签订后退回至参选人基本账户（无息），最迟不超过规定的比选有效期满后的20天；

7.中选者的参选保证金（无息），将在合同签订后自动转为履约保证金，将于合同周期完成后15个工作日内，甲方无息退还履约保证金；

8.如有下列情况发生，将被没收参选保证金：

 （1）参选单位在参选有效期内撤回参选文件；

（2）参选单位未能按接到中标通知书后规定的时间内签定合同；

**八、参选文件的递交**

## 1、参选文件递交的截止时间：待定。

## 2、递交参选文件的地点为：福建福海创石油化工有限公司办公楼三楼设备及服务团队（漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号），联系人：陈玉冰 联系电话：0596-6311839。

##  注：请使用顺丰快递或中国邮政 EMS 快递，其他快递不能保证送达目的地。

3、本比选项目不接受联合体参选，只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4、逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评选结束后，无论中选与否都不退还。

5、参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6、参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第三章 参选文件的编制

一、参选文件的组成：

1、技术参选文件

(1).参选单位企业概况（企业简介、经营状况、营业执照、组织机构代码证、税务登记证（经年检或年审合格的）等。

(2).参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料，同时提供法定代表人或委托表人的身份证复印件并加盖公章。

(3).参选单位出具相关资质证明（本项目劳动防护用品经营许可，产品说明书及检测报告）等。

2、商务参选文件

商务报价文件，见附件商务报价函格式。如私自修改报价格式按废标处理。

技术文件与商务文件分开密封包装后一起邮寄，参选文件均需提供U盘电子扫描文档（与商务文件一起密封包装）

二、参选书格式内容

参选人应按附件二格式内容要求进行参选书的编制。

三、参选报价

参选人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

四、特别说明

1、参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2、参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3、参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

# 第四章 评比规则

**一、规则**

1、比选人在评选时，将优先对技术参选文件进行评选，技术参选文件符合业主要求方可进行下一轮商务报价评选。

2、参选人串选、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

3、替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选单位发现参选人的参选报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参选人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，保留依法追究的权利； 并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

**二、资格审查**

由比选人依法组建的评选委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，评选委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围、财务，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评选委员会予以否决。

**三、评选办法：**

1.本项目设置最高控制价人民币1,617,322.40元。参选人所填报的报价高于本项目最高限价的，其参选将被比选小组予以否决。

评选小组将对通过资格审查合格的各参选人，采用单项含税整体下浮率的比价评标法，未税总价最低者中选。

2. **具体见如下评分办法：**

下浮率=（基准价格-下浮后的价格）/基准价格\*100%

**四、以下情况作废选处理**

1、对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2、参选文件存在重大偏差的。

3、违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

4、参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

**五、评选**

1、比选人将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人依法组建的评选委员会负责。

2、在开选时没有启封和读出的参选文件，在评选时将不予考虑。

3、比选人将做开选记录。

4、业主将根据评选结果与中选人签订合同。

# 第五章 合同授予

1、比选人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。

2、中选人确定后，比选将通知中选人，并将中选结果公示在比选人集团官网。

3、中选通知对比选人和参选人具有法律效力。“**福建福海创石油化工有限公司**”**、 “腾龙芳烃（漳州）有限公司”、“翔鹭石化（漳州）有限公司” 、“翔鹭码头投资管理(漳州)有限公司”和“福建海裕石化有限公司”共同作为合同执行主体，将于中选结果公示流程结束之日起30日内与中选人完成合同签订事宜。**若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4、中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内送货，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

5、比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容， 比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6、接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

# 第六章 中选后相关履约要求

1、中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2、付款方式：详见合同约定。

3、中选人需遵守比选人的各项管理规章制度，如有违反，比选人有权按其规则制度的相应条款处罚中选人，中选人对此无异议。

# 第七章 其它

1、参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2、比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3、本比选文件的解释权归福建福海创石油化工有限公司。

**附件一：合同**

**采购合同**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |  | 合同编号： |  |
| 甲方： |   | 签订地点： |  |
| 乙方： |  | 签订日期： |  |

根据甲方采购项目需求，经双方友好协商，就甲方向乙方采购本合同第1条所列产品相关事宜，依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规规定，双方签订如下协议：（特别提示：本合同系各方在平等、自愿的基础上依法协商订立，所有合同条款均是双方意思的真实表示。为维护乙方的合法权益，甲方特提请乙方对有关双方权利义务的全部条款、特别是黑体部分内容予以充分注意）

1、合同标的和合同价格

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **规格型号** | **数量** | **单价/元** | **总价/元** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合同金额合计 |  （大写） （小写） |

上述金额为含税价格，未税金额为 元，税金为 元，以实际开票为准。包含了乙方提供本合同约定的产品及相应服务（如有）的全部价格，除非另有约定，甲方不再承担其他费用。

。

2、交货：

2.1交货方式：

2.2交货地点：运送到福建省漳州市漳州古雷经济开发区腾龙路84号（以甲方提供的送货清单和地址明细为准）

2.3交货时间： （**如甲方要求推迟交货，则乙方应无条件同意并保管好货物）**

2.4乙方提供产品安装及调试服务，并承担运输过程中发生的一切费用。在产品交付给甲方之前，产品毁损、灭失等风险均由乙方自行承担。

3、付款方式与条件

**3.1按交货批次进行分批付款，乙方每批次交付的产品按合同约定标准经甲方验收合格后，乙方开具当批货物总额100%增值税专用发票，甲方收到全额发票原件后60日内向乙方支付当批货物总额95%货款, 剩余合同价款总额的【5 】%作为质量保证金，待质量保证期满且乙方无结欠甲方款项或债务的情况下无息退还。**

3.2 合同单价包含 增值税专用发票。每批次开具发票前乙方需与甲方确认相应发票开具方案，分别根据甲方的各家公司所占成本比例进行分别开具。

3.3.履约保证金：合同签订生效后，乙方的参选保证金RMB 元整将自动转为履约保证金，于合同全部履约完毕并无任何明显违约行为情况下全额无息退还。

3.4甲方的付款并不限制甲方在随后时间对已开具发票的费用提出争议或对合同中不满意的服务、不符合要求的产品进行索赔的权利。

3.5甲方有权从应付乙方的款项中抵扣乙方按本合同应支付给甲方的费用，包括但不限于违约金、赔偿金、乙方造成的一切损失、债务。

3.6 合同履行期限:自合同签订之日起两年止。

4、质量要求和技术标准

  **4.1乙方所提供的产品必须是原厂原包装（含货物质量合格证书）产品，质量必须符合国家标准或行业标准以及原厂出厂标准（以说明书为准），如产品不符合本合同中约定的要求，甲方有权拒绝接受。**

**4.2乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。乙方按“三包”内容进行售后服务，并承诺6个月内产品出现开裂长度在1CM以上、深度在1CM以上现象免费包换，其他质量问题在保质期内免费维修。**

**4.3除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按甲方要求的标准采取保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。**

**5、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料**

5.1乙方为甲方提供下列服务（具体以在□内打“√”为准）

☐安装调试：

☐技术服务：

☐人员培训：

☐技术资料：

 5.2除第5.1款约定外，乙方还应根据甲方要求为甲方工作人员以及使用人员进行必要的现场免费技术培训，使甲方人员及使用人员能独立使用该产品，完成日常操作。

6、验收

 6.1货物的货到验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

 6.2乙方对一次开箱不合格（产品有质量故障）的产品予以换新，承担一切与之有关的费用。

 6.3乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

6.4对于安装质量，乙方保证标准时、正确安装好设备，保证设备良好运行。产品调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准**；两者要求不一致的，适用对产品更为严格的标准**。

6.5调试验收结果经甲方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

6.6 产品无需安装调试的，到货开箱验收合格视为产品验收合格；产品需安装调试的，调试验收合格视为产品验收合格。但无论采取何种验收方式，均不免除乙方按照本合同约定应承担的质量保证责任。

7、质量保证

7.1 质量保证期: 全部货物到甲方现场且经甲方验收合格后一年以上。

**质保期正常穿用情况下以下任何问题将判为质量问题，乙方应承诺约定免费包修或包换：**

**（a)不符合产品标准中合格品质量要求。**

**(b)帮面裂、绑脚断、裂，严重白霜，脱色。前帮明细松面，涂饰层脱落或龟裂，**

**帮面接触地面磨损。开线、开胶。**

**(c)主跟或包头变形。鞋跟变形、裂、断或掉，跟面脱落。**

**(d)勾心软、断或松动。**

**(e)鞋里明显脱色污染袜子，鞋里磨破。**

**(f)外底或内底裂、断或凹凸不平影响穿用。**

**(g)围条开胶、断裂。**

**7.2产品质量缺陷责任：在质量保证期过后甲方发现的比如材质错误等原则性产品质量缺陷问题，仍属于乙方的质量责任，乙方仍需承担相应责任，如该货物给甲方或第三方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。**

8、违约责任

 8.1乙方逾期交货的，每日按照合同总额的 1 %向甲方支付违约金，逾期超过 3 日的，甲方有权解除合同，并要求乙方一次性支付合同总额 10 %的违约金，**如违约金不足以弥补甲方损失（包括但不限于甲方重新采购该货物所增加的费用），乙方还应对不足部分承担赔偿责任。乙方部分交货、交货部分或全部不合格的，均视为未交货，按照逾期交货处理**。

 8.2 乙方交付的产品经甲方验收不合格的，应根据甲方要求进行修理、更换或退货。**如甲方选择退货，即解除或部分解除合同的，乙方应退还所有甲方已付款项，甲方并有权要求乙方支付解除部分对应货值 20 %的违约金，如违约金不足以弥补甲方损失（包括但不限于甲方重新采购该货物所增加的费用），乙方还应对不足部分承担赔偿责任**。

 8.3 甲方无故逾期付款的，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付利息。

8.4 一方的违约行为给对方造成的损失超过本合同约定的违约金数额的，超出部分，违约方应予以赔偿。

9、法律的适用及争议解决方式

9.1、本合同的效力、解释及履行均适用中华人民共和国法律。

9.2、因本合同履行过程中引起的任何争议，双方应及时友好协商解决。协商不成的，向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

10、 合同变更与解除：

除本合同另有约定或法律规定外，非经双方协商一致，任何一方均不得擅自变更或解除合同。合同变更或解除须采取书面形式。

11、通知

双方重要文件往来应当以书面形式（含传真、电子邮件等）进行。如以特快专递方式送达至本合同所列地址，则：双方地址在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第3日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方地址不在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第5日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方应主动做好信函接收工作，无论信函是否被拒收、无人签收、他人签收等，均不影响有效送达的认定。如送达地址变更，变更方应第一时间通知另一方，否则，通知方按对方变更前地址寄出的，仍然视为有效送达，地址变更方对此无异议。

12、本合同一式四份，经双方签订后生效，甲方执三份、乙方执一份，具有同等效力。

**（以下无正文，为合同盖章页）**

甲方: 福建福海创石油化工有限公司 腾龙芳烃（漳州）有限公司

账号：4065 7481 6628 账号：1620 7010 0100 0210 71

开户行：中国银行漳州古雷支行 开户行：兴业银行漳州古雷支行

翔鹭石化（漳州）有限公司 翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司

 账号：4169 5836 9985 账号：4234 6765 0735

 开户行：中国银行漳州分行 开户行：中国银行漳浦支行

福建福化古雷石油化工有限公司 福建海裕石化有限公司

 账号：1620 7010 0100 0152 18 账号：1620 7010 0100 0168 83

 开户行：兴业银行漳州古雷支行 开户行：兴业银行漳州古雷支行

乙方：
 帐号：

 开户行：

**附件二、参选文件范本**

**福建福海创石油化工有限公司**

**2024年度-2025年劳保用品年约采购**

**参选文件**

**参选人： *（打印时请取消下划线）*有限公司**

 **2024年8月**

***参选文件编写说明***

***（本页无须打印）***

1．参选人应按规定，向比选人递交参选文件，正本一份、副本一份，当正本与副本有不一致时，以正本为准。

2.所有纸质文件采用A4纸胶装、平装。所有参选文件应增加统一外层包封。

3.提交参选文件时提供两个包装，商务参选文件（报价单）一个包装、技术参选文件一个包装,封口处均需加盖骑缝章。商务参选文件和技术参选文件电子拷贝一份（随商务参选文件包装）。

4.凡因参选文件不按规定填写，或填写不清晰、不完整、或密封不合要求而引起的一切后果，由参选人自行负责。

5.参选文件正本必须逐页或骑缝加盖参选人公章或由法人代表或法人代表授权人逐页签字方视为有效，同时应注明提交日期，否则视为废标。

6.在外层包封上应写明参选人的名称与地址、邮政编码，以便参选出现逾期送达时能原封退回。具体样式如下：

比选项目：

比选人名称：

本文件于 年 月 日 点 分（北京时间）（开标时间）前不得开封此文件

参选人名称： （公章）

参选人地址、邮编：

封装文件内容：

参选人联系人及联系电话：

7、以下文件中**绿色**字体部分，请各参选单位根据实际情况填写后，修改为**黑色（不加粗）**字体打印。目录页码请根据实际情况编写。

8、以下文件中红色字体部分，打印时请删除。

**目 录**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **页码** |
| 1 | 参选文件 | 技术文件 |
| 2 | 法定代表人身份证复印件 | 技术文件 |
| 3 | 营业执照 | 技术文件 |
| 4 | 产品说明书及检测报告 | 技术文件 |
| 5 | 商务报价函 | 商务文件 |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |

**参选书**

致：福建福海创石油化工有限公司

 根据贵方的比选文件， 被授权代表人姓名被我方正式授权并代表我公司单位名称递交下述文件，并对此负责。

（1）参选文件

（2）法定代表人授权委托书

（3）参选报价单

 据此参选书，我公司及签字代表宣布同意如下：

 1、所递交的文件真实合法有效，且不存在任何虚假陈述或记载。

 2、我方将履行比选文件规定的每一项要求：如业主中选，将严格按照服务合同约定履行各项义务。

 3、我公司报价有效期为比选文件收取时间截止期后30个工作日，如中选，有效期将延长至合同执行完毕。

被授权代表姓名：

职 务：

联系方式及邮箱：

被授权代表签字：

 参 选 人：（单位名称）

 法定代表人：

**法定代表人授权书**

本授权书声明：注册于注册地址的公司名称的在下方签字（或签章）的法人代表姓名代表本公司授权被授权代表人姓名、职务为本公司的合法代理人，就福建福海创石油化工有限公司 。公开自主比选，以本公司名义参与报价、合同执行并处理与之有关的其他事务，相关责任及后果由本公司承担。

本授权书于2024年 月 日生效，本授权书有效期至此次报价，以及合同履行完毕时止。

特此声明。

 法人代表（签字）：

 被授权代表签字：

 单位名称：（公章）

**法定代表人身份证复印件**

**被授权代表人身份证复印件**

**企业概况**

**（如内容超过一页，可附页）**

**营业执照复印件**

**业绩证明**

**（如内容超过一页，可附页）**

**附件三：**

**商务报价函**

**（注：本报价单和附表需单独盖章密封）**

参选单位： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

项目名称：2024年度-2025年劳保用品年约采购

参选报价：

| **序号** | **项目名称** | **技术要求** | **预估量** | **单位** | **基准单价（含税，元）** | **下浮率** | **下浮单价（含税）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防毒口罩 | ●头戴式●高效静电滤材及特效活性炭过滤层●用于防护某些油性及非油性气溶胶颗粒物及不超标的有机蒸气异味●符合GB 2626-2019 KP95标准●有产品合格证、近一年内的检测报告 | 9600 | 个 | 2.20 |  |  |
| 2 | 防酸口罩 | ●头戴式●用于颗粒物及微量酸性异味的防护●符合GB 2626-2019 KN95标准●有产品合格证、近一年内的检测报告 | 3400 | 个 | 1.80 |  |  |
| 3 | 防尘口罩 | ●头戴式●高效静电滤材●符合GB 2626-2019 KN95标准●有产品合格证、近一年内的检测报告 | 22000 | 个 | 1.10 |  |  |
| 4 | 安全帽 | ●“V”形透气型●安全帽前面喷涂集团LOGO，后面为员工编号●符合GB 2811-2019要求●有产品合格证、近一年内的检测报告●品牌：梅思安 ABS材质 | 2000 | 顶 | 38.50 |  |  |
| 5 | 耳塞 | ●SNR≥34dB●佩带舒适，光滑柔软●带线，颜色为鲜艳便于检查●有产品合格证、近一年内的检测报告 | 45000 | 付 | 1.54 |  |  |
| 6 | 防化学液眼镜 | ●防化眼罩●可有效防冲击、防化学液飞溅，有透气孔●具有较好的防雾效果，适合长时间佩戴●符合GB14866-2006标准●有产品合格证、近一年内的检测报告 | 1400 | 个 | 28.60 |  |  |
| 7 | 防尘护目镜 | ●防雾、防尘，佩戴舒适●可适用于近视眼●适合长时间使用，适用于化工行业●符合GB14866-2006标准●有产品合格证、近一年内的检测报告 | 520 | 个 | 13.20 |  |  |
| 8 | 防紫外线.红外线.强光护目镜 | ●有效防紫外线、红外线、强光照射●符合GB14866-2006标准●有产品合格证、近一年内的检测报告 | 600 | 个 | 6.60 |  |  |
| 9 | 耐酸碱手套 | ●长度45cm●丁腈或是氯丁橡胶、乳胶材质●耐酸碱、抗溶性能好●便于操作●有产品合格证 | 7600 | 双 | 11.00 |  |  |
| 10 | 浸塑手套 | ●27cm●PVC材质，加长●耐酸、耐碱、耐油●有产品合格证 | 2800 | 双 | 5.50 |  |  |
| 11 | 丁腈手套 | ●耐酸、耐碱、耐油●有产品合格证 | 6800 | 双 | 7.70 |  |  |
| 12 | 皮手套 | ●耐磨、防滑、耐油性能好●在手指和手掌部分缝有牛皮●有产品合格证 | 22000 | 双 | 7.50 |  |  |
| 13 | 棉纱手套 | ●每打重量≥800g●白色、纯棉纱制品，耐磨、佩戴舒适●有产品合格证 | 12400 | 双 | 0.83 |  |  |
| 14 | 涂胶手套 | ●正面橡胶，背面棉线●有产品合格证 | 23000 | 双 | 2.30 |  |  |
| 15 | 电焊手套 | ●长皮、长度在35CM以上，隔热，防火阻燃，抗辐射，绝缘●有产品合格证 | 300 | 双 | 15.40 |  |  |
| 16 | 普通雨靴 | ●耐油、耐磨、防滑性能好●有产品合格证 | 50 | 双 | 28.60 |  |  |
| 17 | 特种雨靴 | ●防油防刺防静电●符合GB21148-2020要求●有产品合格证、近一年内的检测报告 | 1050 | 双 | 55.00 |  |  |
| 18 | 全面罩过滤式防毒面具 | ●可防护有机、无机、酸性蒸汽和有机氨基衍生物，可同时配戴眼镜；●符合GB2890-2022要求，产品合格证、近一年内的检测报告。●3M 6800（为匹配现有使用） | 300 | 副 | 440.00 |  |  |
| 19 | 半面罩过滤式防毒面具 | ●可防护有机、无机、酸性蒸汽和有机氨基衍生物，可同时配戴眼镜；●符合GB2890-2022要求，有产品合格证、近一年内的检测报告●3M 7502（为匹配现有使用） | 1070 | 副 | 132.00 |  |  |
| 20 | 滤盒（防有机、无机、酸性、氨气体） | ●与全面罩过滤式防毒面具、半面罩过滤式防毒面具配套使用●可防护有机、无机、酸性蒸汽和有机氨基衍生物●符合GB2890-2022要求●有产品合格证、近一年内的检测报告。●3M 6006CN（为匹配现有使用） | 2320 | 副/2个 | 165.00 |  |  |
| 21 | 滤盒（防有机及酸性气体） | ●与全面罩过滤式防毒面具、半面罩过滤式防毒面具配套使用●可防护有机、酸性蒸汽●符合GB2890-2022要求●有产品合格证、近一年内的检测报告。●3M 6003CN（为匹配现有使用） | 300 | 副/2个 | 88.00 |  |  |
| 22 | 滤棉盖 | （匹配3M滤毒盒及滤棉使用使用）3M 5N11CN | 100 | 个 | 8.00 |  |  |
| 23 | 滤棉 | ●符合GB 2626-2019 KN95标准●有产品合格证、近一年内的检测报告（匹配3M滤毒盒使用）●3M 501 | 1000 | 个 | 2.00 |  |  |
| 24 | 浮力材料填充式救生衣 | ●产品合格证及检测报告，要求：浮力大于75N，在水中浸泡24小时后，浮力损失应小于5%；浮力材料采用聚乙烯泡沫塑料等。 | 18 | 件 | 30.80 |  |  |
| 25 | 两件式雨衣 | ●PVC材质，耐用、可防护污染物飞溅和雨水，颜色为蓝色、带反光条 | 1100 | 套 | 57.80 |  |  |
| 26 | 安全带 | ●高空作业使用，要求为五点双挂，大挂钩●符合GB 6095-2021要求，有产品合格证、近一年内的检测报告。 | 120 | 套 | 200.00 |  |  |
| 27 | 防尘半面罩 | ●符合GB2626-2019 KN95标准的要求●有产品合格证、近一年内的检测报告●与防尘半面罩配套使用●3M 1211（为匹配现有使用） | 100 | 套 | 21.50 |  |  |
| 28 | 防尘半面罩滤棉 | ●符合GB2626-2019 KN95标准的要求●有产品合格证、近一年内的检测报告●3M 1705CN （为匹配现有使用） | 1000 | 个 | 2.00 |  |  |
| 29 | 防冲击面屏 | ●带支架、配安全帽用、有机玻璃，防酸碱等腐蚀液体●符合GB14866-2006标准的要求，有产品合格证、近一年内的检测报告。 | 600 | 个 | 35.00 |  |  |
| 30 | 简易防化服 | ●超声波焊缝，可有效阻挡大多数化学物质；●颜色：黄色；●符合GB 24539-2021要求，有产品合格证、近一年内的检测报告。 | 80 | 套 | 38.50 |  |  |
| 31 | 防冻伤手套 | ●表面头层牛皮，耐磨●海绵夹层，抗低温●有产品合格证、近一年内的检测报告。 | 100 | 双 | 53.40 |  |  |
| 32 | 隔热手套 | ●内层采用防火隔热材料，耐高温，佩戴舒适；●符合EN407 4级热接触防护标准（耐高温500℃以上）●有产品合格证、近一年内的检测报告。 | 120 | 双 | 66.00 |  |  |
| 33 | 耳罩 | ●安全帽式●SNR≥34dB●与安全帽、耳塞能配套使用●有产品合格证及近一年内的检测报告。 | 300 | 个 | 198.00 |  |  |
| 34 | 气胀式救生衣 | 产品型号：套头式，双气式，ZHCQY(T)ZS主要技术参数：1) 重量: ≤1.5g；2) 入水干舷：口部与水平面距离≥120mm；3) 充气时间：≤5s；4) 漂浮时间：≥24h；5) 24小时后浮力损失：≤5%；6) 示位灯发光强度：≥0.75cd，连续发光时间：≥8h；7) 使用环境温度：-30℃～+65℃；8) 有效期：3年。2、需符合要求1）需通过中国船级社(CCS)和中华人民共和国渔业船舶检验局认可。2）符合国际标准MSC.47(66)[SOLAS 74]、MSC.48(66) [LSA Code] 、MSC.81(70)。3）有产品合格证及近一年内的检测报告。4）适合海上使用 | 54 | 套 | 275.00 |  |  |
| 35 | 救生圈(含绳索） | ●颜色：橙红色● 重量：＞2.5kg●沿救生圈周长四个相等间距位置，应环绕贴有50mm宽度的逆向反光带。●救生圈外径应不大于800mm，内径应不小于400mm。● 救生圈外围应装有直径不小于9.5mm，长度不小于救生圈外径4倍的可浮把手索。此索应紧固在圈体周边4个等距位置上，并形成4个等长的索环。●需符合GB4302-2008。●有产品合格证及近一年内的检测报告。 | 60 | 套 | 73.70 |  |  |
| 36 | 救生圈绳索 | 配套救生圈使用，规格：8mm\*20米 | 90 | 条 | 24.20 |  |  |
| 37 | 加长耐酸碱手套 | ●长度60cm●丁腈或是氯丁橡胶、乳胶材质●耐酸碱、抗溶性能好●便于操作●有产品合格证 | 250 | 双 | 13.80 |  |  |
| 38 | 安全帽内衬 | ●与安全帽配套使用●符合GB 2811-2019要求●MSA超爱戴 | 840 | 个 | 25.30 |  |  |
| 39 | 防护眼镜（可更换镜片） | ●防雾、防化，佩戴舒适●可用于阻挡眼镜上方和下方的飞溅物，镜框可安装普通近视镜片●适合长时间使用，适用于化工行业●符合GB14866-2006标准●有产品合格证、近一年内的检测报告 | 150 | 个 | 33.00 |  |  |
|  **下浮率总报价:** |

**具体基准价格表见商务报价函。**

**下浮率保留两位小数点，如8.31%。**

以上报价所含增值税类型及税率：

参选人： 单位名称 （加盖参选单位章）

法定代表人： （签字）

或其授权委托代理人： \_（签字）

联系电话及邮箱：

编制时间： 年 月 日

附件四：

2024-2025年度劳保用品年约发包采购说明

**一、供应商资质要求：**

（1）具有在中华人民共和国大陆境内合法注册的独立法人资格。

（2）具有同类化工企业销售业绩，需提供近5年销售业绩。

（3）具有各类供应劳保用品厂家的授权书或供货资质证明。
（4）提供的劳保用品需按技术要求提供相应的产品说明书、产品合格证及检测报告。

（5）需送样至我司确认样品合格后方可报价，送样时需附相应的产品说明书及检测报告(纸质及电子扫描件)。

**二、供货要求：**

（1）需每月按订货量交货到指定地点并负责卸货，交货周期为20天。如特殊情况需紧急供货的个别用品，需按要求及时送达。

（2）每次交货的劳保用品需附相应的产品合格证，有效期3年的劳保用品供货日期离生产日期不超过半年，有效期5年的劳保用品供货日期离生产日期不超过一年。

**三、合同期限：**

合同签订起-2025年12月

**四、对应劳保技术要求及预估量**

| **序号** | **项目名称** | **技术要求** | **预估量** | **单位** | **单项含税****控制价** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防毒口罩 | ●头戴式●高效静电滤材及特效活性炭过滤层●用于防护某些油性及非油性气溶胶颗粒物及不超标的有机蒸气异味●符合GB 2626-2019 KP95标准●有产品合格证、近一年内的检测报告 | 9600 | 个 | 2.2 |
| 2 | 防酸口罩 | ●头戴式●用于颗粒物及微量酸性异味的防护●符合GB 2626-2019 KN95标准●有产品合格证、近一年内的检测报告 | 3400 | 个 | 1.8 |
| 3 | 防尘口罩 | ●头戴式●高效静电滤材●符合GB 2626-2019 KN95标准●有产品合格证、近一年内的检测报告 | 22000 | 个 | 1.1 |
| 4 | 安全帽 | ●“V”形透气型●安全帽前面喷涂集团LOGO，后面为员工编号●符合GB 2811-2019要求●有产品合格证、近一年内的检测报告●品牌：梅思安 ABS材质 | 2000 | 顶 | 38.5 |
| 5 | 耳塞 | ●SNR≥34dB●佩带舒适，光滑柔软●带线，颜色为鲜艳便于检查●有产品合格证、近一年内的检测报告 | 45000 | 付 | 1.54 |
| 6 | 防化学液眼镜 | ●防化眼罩●可有效防冲击、防化学液飞溅，有透气孔●具有较好的防雾效果，适合长时间佩戴●符合GB14866-2006标准●有产品合格证、近一年内的检测报告 | 1400 | 个 | 28.6 |
| 7 | 防尘护目镜 | ●防雾、防尘，佩戴舒适●可适用于近视眼●适合长时间使用，适用于化工行业●符合GB14866-2006标准●有产品合格证、近一年内的检测报告 | 520 | 个 | 13.2 |
| 8 | 防紫外线.红外线.强光护目镜 | ●有效防紫外线、红外线、强光照射●符合GB14866-2006标准●有产品合格证、近一年内的检测报告 | 600 | 个 | 6.6 |
| 9 | 耐酸碱手套 | ●长度45cm●丁腈或是氯丁橡胶、乳胶材质●耐酸碱、抗溶性能好●便于操作●有产品合格证 | 7600 | 双 | 11 |
| 10 | 浸塑手套 | ●27cm●PVC材质，加长●耐酸、耐碱、耐油●有产品合格证 | 2800 | 双 | 5.5 |
| 11 | 丁腈手套 | ●耐酸、耐碱、耐油●有产品合格证 | 6800 | 双 | 7.7 |
| 12 | 皮手套 | ●耐磨、防滑、耐油性能好●在手指和手掌部分缝有牛皮●有产品合格证 | 22000 | 双 | 7.5 |
| 13 | 棉纱手套 | ●每打重量≥800g●白色、纯棉纱制品，耐磨、佩戴舒适●有产品合格证 | 12400 | 双 | 0.83 |
| 14 | 涂胶手套 | ●正面橡胶，背面棉线●有产品合格证 | 23000 | 双 | 2.3 |
| 15 | 电焊手套 | ●长皮、长度在35CM以上，隔热，防火阻燃，抗辐射，绝缘●有产品合格证 | 300 | 双 | 15.4 |
| 16 | 普通雨靴 | ●耐油、耐磨、防滑性能好●有产品合格证 | 50 | 双 | 28.6 |
| 17 | 特种雨靴 | ●防油防刺防静电●符合GB21148-2020要求●有产品合格证、近一年内的检测报告 | 1050 | 双 | 55 |
| 18 | 全面罩过滤式防毒面具 | ●可防护有机、无机、酸性蒸汽和有机氨基衍生物，可同时配戴眼镜；●符合GB2890-2022要求，产品合格证、近一年内的检测报告。●3M 6800（为匹配现有使用） | 300 | 副 | 440 |
| 19 | 半面罩过滤式防毒面具 | ●可防护有机、无机、酸性蒸汽和有机氨基衍生物，可同时配戴眼镜；●符合GB2890-2022要求，有产品合格证、近一年内的检测报告●3M 7502（为匹配现有使用） | 1070 | 副 | 132 |
| 20 | 滤盒（防有机、无机、酸性、氨气体） | ●与全面罩过滤式防毒面具、半面罩过滤式防毒面具配套使用●可防护有机、无机、酸性蒸汽和有机氨基衍生物●符合GB2890-2022要求●有产品合格证、近一年内的检测报告。●3M 6006CN（为匹配现有使用） | 2320 | 副/2个 | 165 |
| 21 | 滤盒（防有机及酸性气体） | ●与全面罩过滤式防毒面具、半面罩过滤式防毒面具配套使用●可防护有机、酸性蒸汽●符合GB2890-2022要求●有产品合格证、近一年内的检测报告。●3M 6003CN（为匹配现有使用） | 300 | 副/2个 | 88 |
| 22 | 滤棉盖 | （匹配3M滤毒盒及滤棉使用使用）3M 5N11CN | 100 | 个 | 8 |
| 23 | 滤棉 | ●符合GB 2626-2019 KN95标准●有产品合格证、近一年内的检测报告（匹配3M滤毒盒使用）●3M 501 | 1000 | 个 | 2 |
| 24 | 浮力材料填充式救生衣 | ●产品合格证及检测报告，要求：浮力大于75N，在水中浸泡24小时后，浮力损失应小于5%；浮力材料采用聚乙烯泡沫塑料等。 | 18 | 件 | 30.8 |
| 25 | 两件式雨衣 | ●PVC材质，耐用、可防护污染物飞溅和雨水，颜色为蓝色、带反光条 | 1100 | 套 | 57.8 |
| 26 | 安全带 | ●高空作业使用，要求为五点双挂，大挂钩●符合GB 6095-2021要求，有产品合格证、近一年内的检测报告。 | 120 | 套 | 200 |
| 27 | 防尘半面罩 | ●符合GB2626-2019 KN95标准的要求●有产品合格证、近一年内的检测报告●与防尘半面罩配套使用●3M 1211（为匹配现有使用） | 100 | 套 | 21.5 |
| 28 | 防尘半面罩滤棉 | ●符合GB2626-2019 KN95标准的要求●有产品合格证、近一年内的检测报告●3M 1705CN （为匹配现有使用） | 1000 | 个 | 2 |
| 29 | 防冲击面屏 | ●带支架、配安全帽用、有机玻璃，防酸碱等腐蚀液体●符合GB14866-2006标准的要求，有产品合格证、近一年内的检测报告。 | 600 | 个 | 35 |
| 30 | 简易防化服 | ●超声波焊缝，可有效阻挡大多数化学物质；●颜色：黄色；●符合GB 24539-2021要求，有产品合格证、近一年内的检测报告。 | 80 | 套 | 38.5 |
| 31 | 防冻伤手套 | ●表面头层牛皮，耐磨●海绵夹层，抗低温●有产品合格证、近一年内的检测报告。 | 100 | 双 | 53.4 |
| 32 | 隔热手套 | ●内层采用防火隔热材料，耐高温，佩戴舒适；●符合EN407 4级热接触防护标准（耐高温500℃以上）●有产品合格证、近一年内的检测报告。 | 120 | 双 | 66 |
| 33 | 耳罩 | ●安全帽式●SNR≥34dB●与安全帽、耳塞能配套使用●有产品合格证及近一年内的检测报告。 | 300 | 个 | 198 |
| 34 | 气胀式救生衣 | 产品型号：套头式，双气式，ZHCQY(T)ZS主要技术参数：1) 重量: ≤1.5g；2) 入水干舷：口部与水平面距离≥120mm；3) 充气时间：≤5s；4) 漂浮时间：≥24h；5) 24小时后浮力损失：≤5%；6) 示位灯发光强度：≥0.75cd，连续发光时间：≥8h；7) 使用环境温度：-30℃～+65℃；8) 有效期：3年。2、需符合要求1）需通过中国船级社(CCS)和中华人民共和国渔业船舶检验局认可。2）符合国际标准MSC.47(66)[SOLAS 74]、MSC.48(66) [LSA Code] 、MSC.81(70)。3）有产品合格证及近一年内的检测报告。4）适合海上使用 | 54 | 套 | 275 |
| 35 | 救生圈(含绳索） | ●颜色：橙红色● 重量：＞2.5kg●沿救生圈周长四个相等间距位置，应环绕贴有50mm宽度的逆向反光带。●救生圈外径应不大于800mm，内径应不小于400mm。● 救生圈外围应装有直径不小于9.5mm，长度不小于救生圈外径4倍的可浮把手索。此索应紧固在圈体周边4个等距位置上，并形成4个等长的索环。●需符合GB4302-2008。●有产品合格证及近一年内的检测报告。 | 60 | 套 | 73.7 |
| 36 | 救生圈绳索 | 配套救生圈使用，规格：8mm\*20米 | 90 | 条 | 24.2 |
| 37 | 加长耐酸碱手套 | ●长度60cm●丁腈或是氯丁橡胶、乳胶材质●耐酸碱、抗溶性能好●便于操作●有产品合格证 | 250 | 双 | 13.8 |
| 38 | 安全帽内衬 | ●与安全帽配套使用●符合GB 2811-2019要求●MSA超爱戴 | 840 | 个 | 25.3 |
| 39 | 防护眼镜（可更换镜片） | ●防雾、防化，佩戴舒适●可用于阻挡眼镜上方和下方的飞溅物，镜框可安装普通近视镜片●适合长时间使用，适用于化工行业●符合GB14866-2006标准●有产品合格证、近一年内的检测报告 | 150 | 个 | 33 |

1. **评选方式**

需送样，样品确认合格后进行报价。本项目设置单项含税控制价,按单项含税整体下浮率进行比价。

**六、付款周期**

每季度付款一次