 福海创（PTA、PX、苯酐厂区）
危险废物物联智能终端建设项目需求申请说明

[bookmark: heading_0]一、申请背景与依据
为严格落实生态环境部环固体〔2025〕10号《关于进一步加强危险废物环境治理严密防控环境风险的指导意见》、福建省生态环境厅闽环保固体〔2026〕6号《关于做好危险废物全过程信息化环境监管工作的通知》要求，福建福海创石油化工有限公司、腾龙芳烃（漳州）有限公司需于2026年6月底前完成“五即”规范化建设与“一码贯通”全过程信息化监管，实现危废数据与国家、福建省危废管理系统实时对接，有效防控环境风险，规范内部危废管理，现申请建设危险废物物联智能终端系统，落地“即产生、即包装、即称重、即打码、即入库”全流程智能化管控。
[bookmark: heading_2]二、建设目标（“五即”功能落地）
通过部署危废物联智能终端，实现即产生、即包装、即称重、即打码、即入库闭环管理，达成以下目标：
1.即产生：危废从生产环节产生时，实时登记来源、类别、特性等基础信息。
2.即包装：按规范完成危废包装，系统自动记录包装类型、数量、容器信息。
3.即称重：通过智能地磅自动精准称重，数据实时采集不可篡改，同步上传平台。
4.即打码：自动生成符合HJ1276-2023新国标的危废二维码标签，一键打印张贴。
5.即入库：扫码完成入库登记，自动生成电子台账，库存数据实时更新。
6.一码贯通：以危废二维码为唯一标识，实现产生、贮存、转移、出库、处置全生命周期追溯。
7.数据直传：系统与全国危废环境管理信息化系统、福建省固废系统无缝对接，数据自动上报。
[bookmark: heading_3]三、具体建设内容与功能需求
[bookmark: heading_4]（一）硬件设备功能需求
1.危废物联智能终端立式一体机
（1）、集成工业触摸屏、工业级四核处理器、2GB以上内存、32GB以上存储。
（2）、支持WIFI、有线或4G网络接入，工作温度-10℃~40℃，耐酸碱抗腐蚀碳钢外壳，目前现场无网络，需免费提供数据流量卡。
（3）、内置扫码枪、标签打印机，支持100mm×100mm、150mm×150mm、200mm×200mm国标标签打印。
（4）、提供设备3C认证、CMA/CNAS检验报告和已提供服务单位的业绩清单，设备需符合国家危废终端准入要求。
（5）、其他有关技术要求详见《福建省生态环境厅关于做好危险废物全过程信息化环境监管工作的通知》附件2、3、4要求。
2.智能称重地磅
（1）、量程3吨，台面1.0m×1.0m（或1.2m×1.2m），精度0.2~0.5kg，静态Ⅲ级准确度。
（2）、支持RS485/RS232接口与终端直连，称重数据自动同步，稳定时间≤5秒。
（3）、其他有关技术要求详见《福建省生态环境厅关于做好危险废物全过程信息化环境监管工作的通知》附件2、3、4要求。
3.配套耗材
符合HJ1276-2023标准的危废热敏标签纸，强粘、耐水、二维码可稳定识别。
[bookmark: heading_5]（二）软件系统功能需求
1.危废“五即”全流程管理：产生登记、包装确认、自动称重、标签打印、扫码入库一体化操作。
2.出入库管理：扫码快速出库、联单自动关联、自行/委外利用处置记录。
3.电子台账自动生成：产生台账、入库台账、出库台账、处置台账实时生成，可查询可导出，具备将系统电子台账上传至企业自建信息化管理系统的功能。
4.联单管理：电子转移联单填写、查询、校核、打印，支持跨省转移流程。
5.数据自动上报：与国家危废系统、福建省固废系统实时对接，接口变更免费升级。
6.系统管理：单位信息、废物名录、设备管理、打印机配置、数据撤销与纠错。
7、其他有关技术要求：详见《福建省生态环境厅关于做好危险废物全过程信息化环境监管工作的通知》附件2、3、4要求。
四、采购需求
需求1：福建福海创石油化工有限公司(PTA厂区)危废智能管理终端及配套设备采购项目
（1）、本次拟采购危废物联智能终端一体机设备1台，配套称重地磅1台，提供的危废物联智能终端及配套设备具体功能需满足以上“三、具体建设内容与功能需求”相关说明，并完成“五即”规范化建设与“一码贯通”全过程信息化监管，实现危废数据与国家、福建省危废管理系统实时对接。
（2）、一次性提供符合HJ1276-2023标准要求的危废热敏标签打印纸5000张（其中100mm×100mm打印纸1000张、150mm×150mm打印纸2000张、200mm×200mm打印纸2000张）。
（3）、运维服务：首年提供免费运维服务，软件问题需提供7×24小时远程技术支持，硬件问题需3天内到现场协调解决，每年提供称重地磅校准标定服务，确保准确，首年免费运维到期后，提供后续5年运维服务，在服务期间若国家或省环保危废管理系统或端口有升级或变更需求，供应商或厂家需无偿提供服务，确保符合管理要求，服务到期后，后续服务根据双方协商确定。
（4）、危废智能管理终端设备安装调试费用与后续服务费用分别报价,合同签订后一周内至指定地点完成设备现场安装调试。
需求2：腾龙芳烃（漳州）有限公司(PX厂区)危废智能管理终端及配套设备采购项目
（1）、本次拟采购危废物联智能终端一体机设备1台，配套称重地磅1台，提供的危废物联智能终端及配套设备具体功能需满足以上“三、具体建设内容与功能需求”相关说明，并完成“五即”规范化建设与“一码贯通”全过程信息化监管，实现危废数据与国家、福建省危废管理系统实时对接。
（2）、一次性提供符合HJ1276-2023标准要求的危废热敏标签打印纸5000张（其中150mm×150mm打印纸1000张、200mm×200mm打印纸4000张）。
（3）、运维服务：首年提供免费运维服务，软件问题需提供7×24小时远程技术支持，硬件问题需3天内到现场协调解决，每年提供称重地磅校准标定服务，确保准确，首年免费运维到期后，提供后续5年运维服务，在服务期间若国家或省环保危废管理系统或端口有升级或变更需求，供应商或厂家需无偿提供服务，确保符合管理要求，服务到期后，后续服务根据双方协商确定，
（4）、危废智能管理终端设备安装调试费用与后续服务费用分别报价,合同签订后一周内至指定地点完成设备现场安装调试。
需求3：福建省福化古蕾化学有限公司（苯酐厂区）危废智能管理终端及配套设备采购项目
（1）、本次拟采购危废物联智能终端一体机设备1台，配套称重地磅1台，提供的危废物联智能终端及配套设备具体功能需满足以上“三、具体建设内容与功能需求”相关说明，并完成“五即”规范化建设与“一码贯通”全过程信息化监管，实现危废数据与国家、福建省危废管理系统实时对接。
（2）、一次性提供符合HJ1276-2023标准要求的危废热敏标签打印纸5000张（其中150mm×150mm打印纸1000张、200mm×200mm打印纸4000张）。
（3）、运维服务：首年提供免费运维服务，软件问题需提供7×24小时远程技术支持，硬件问题需3天内到现场协调解决，每年提供称重地磅校准标定服务，确保准确，首年免费运维到期后，提供后续5年运维服务，在服务期间若国家或省环保危废管理系统或端口有升级或变更需求，供应商或厂家需无偿提供服务，确保符合管理要求，服务到期后，后续服务根据双方协商确定。
（4）、危废智能管理终端设备安装调试费用与后续服务费用分别报价,合同签订后一周内至指定地点完成设备现场安装调试。
五、评标方式
（一）本次公开比选采用综合评分法，满分100分，其中技术分占20分，报价分占80分；
[bookmark: _Toc141689014]（二）投标方按照相同的标准递交投标文件。开标评审后，根据评分标准，综合得分排名第一的为中标人；
（三）技术评分（满分20分）
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	[bookmark: _Toc141689016]项目业绩
	8
	具有石化企业危废智能管理终端设备服务业绩：至少有1家石化企业危废智能管理终端设备服务业绩，满足要求得3分。每增加一家企业服务业绩加1分，满分8分。需提供完整相关企业危废智能管理终端服务合同，业绩合同复印件加盖投标人公章并全部装订在投标文件中。

	产品质保期及后续服务
	7
	1、 设备质保期低于一年的不得分，设备质保满足一年要求的得3分，质保期每延长一年增加1分，满分5分；设备供应商需提供质量保证说明。
2、设备系统使用期间，每年可免费上门提供系统维保、地磅校准服务的得2分，不提供相关服务的，该项不得分，设备供应商需提供后续服务相关保证；

	投标单位综合实力
	2
	设备供应商/生产商取得ISO14001/ISO45001管理体系认证证书的加2分；

	安装调试完成时间
	3
	[bookmark: _GoBack]合同签订合同后，在3天内供货并完成安装调试工作的得3分，4-7天内供货并完成安装调试工作的得1分；超过七天的不得分，设备供应商需提供供货及安装调试完成相关保证。


（四）报价评分（满分80分）
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	报价
	80
	评分方法：P＝（1-（An－AD）/AD×Q）×M；计算分数时四舍五入取小数点后两位。
注：①P―投标评审价得分；An―各合格投标人的评标价格；AD―各合格投标报价中最低的评标价价格；
②Q为调整系数，Q=1；
M为报价得分满分值，M=80；



福建福海创石油化工有限公司
腾龙芳烃（漳州）有限公司
福建省福化古蕾化学有限公司
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