**福建福海创石油化工有限公司**

**海水泵备件寄售采购项目**

**询比采购文件**

（文件编号：QGD-3120-250424-0089 ）

**福建福海创石油化工有限公司编制**

 **二〇二五年五月**

目 录

 第一章 询比公告

第二章 询比须知

第三章 参比文件的编制

第四章 评审方法及规则

第五章 合同授予

第六章 中选后相关履约要求

第七章 其它

附件一：合同条款及格式

附件二：参比文件（范本）

1. **询比公告**

 福建福海创石油化工有限公司就“海水泵备件寄售采购项目（项目编号：QGD-3120-250424-0089）”进行国内公开询比采购，欢迎国内符合条件的供应商积极参加。

**一、项目概况与采购内容**

1.项目概况：采购物资为海水泵备件，框架协议期限36个月，寄售数量为预估，最终结算价以实际结算数量为准。

 2.采购内容：见附表。

**二、参比人资格要求**

1.参比单位必须是具备本项目备件自加工生产能力的制造商。

2.参比单位需提供近五年承制过本案海水泵备件的供货业绩及合同扫描件等相关证明。

3.参比单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加本项目的比选；参比人没有失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准），与比选人无诉讼纠纷。

4.参比单位须提交招标信息要求的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。

5.参比单位具有独立法人资格和履行合同能力，在同行业里有良好的信誉无不良业绩、能及时提供售后服务的能力。

6.本项目不接受联合体投标。

7.本项目采用资格后审方式对参比人进行资格审查。

**三、获取采购文件**

1. 凡有意参加者，请在 http://nhygcg.fjshgx.com/（福建能化阳光采购平台）上免费注册，具体下载时间以采购公告或邀请函为准。

2. 本项目采购文件请意向参比人自行下载，不收取费用，以采购公告或邀请函为准。

3.报名时间：公示之日起至2025年5月19日

4.报名方式：参比人线上报名，报名文件发送至邮箱：xukh@fjpec.com.cn，报名文件包含：

（1）法定代表人身份证复印件（正反面）（加盖单位公章的扫描件）；

（2）营业执照（加盖单位公章的扫描件）；

（3）资质文件（加盖单位公章的扫描件）。

**四、本项目采用最低价法**

**五、参比文件递交要求**

1. 参比文件递交地点：

1.2 线下递交：漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号福海创办公楼三楼综合采购团队 许坤宏 13055516565。

1. 递交截止时间：2025年5月21日（或以采购公告或邀请函为准）。
2. 逾期送达的或未送达指定地点或参比文件密封不符合规定要求的，采购人不予受理或拒收。

**六、参比保证金**

1.参比人应缴纳参比保证金，保证金金额20000元整，参比人应以电汇或银行转账的形式在**递交截止时间前**从参比人**基本账户**转入采购人的账户，采购人账户信息如下：

 开户名称：福建福海创石油化工有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司漳州古雷经济开发区支行

 帐  号：4065 7481 6628

注明用途：海水泵备件寄售采购项目参比保证金

参比有效期为参比文件接收截止期后 90 个日历天，参比保证金有效期与参比有效期一致。

注：开户许可证上账号应与参比保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交参比保证金,所造成的一切后果由参比人自行负责。参比保证金转入后，将相关凭证放在参比文件中。

2.对于未能按要求提交保证金的参比文件，采购人将视为不符合参比要求而予以拒绝；

3.询比结束后将原账户无息退还参比选保证金，最迟不超过本项目规定的参比有效期满后的20天。

 4.如有下列情况发生，将被没收参比保证金：

 （1）参比人在参比有效期内撤回参比文件；

 （2）参比人未按中选通知书规定的时间内签定合同。

**七、联系方式**

商务联系人：许坤宏 电话：0596-6311080 邮箱：xukh@fjpec.com.cn

技术联系人：罗治国 电话：0596-6311601邮箱：zgluo@fhcpec.com.cn

纪检监察室电话：0596-6311774

联系地址：福建省漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号

邮    编：363216

 福建福海创石油化工有限公司

 2025年 月 日

 **第二章 询比须知**

**一、参比须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项号** | **内 容** | **说明与要求** |
| 1 | 采购人 | 名称：福建福海创石油化工有限公司地址：福建省漳州市古雷港经济开发区 |
| 2 | 项目名称 | **海水泵备件寄售采购** |
| 3 | 采购范围 | **见附表** |
| 4 | 项目控制价 | **报下浮率，下浮率必须大于或等于0** |
| 5 | 参比保证金 | 人民币20000元 |
| 6 | 履约保证金 |  |
| 7 | 参比人资质 | *详见第一章询比公告* |
| 8 | 评审方法 | **最低价法** |
| 9 | 中选供应商数量 | **一名** |
| 10 | 参比文件递交方式及地址 |  2.线下递交：需按照采购文件要求，密封装订快递或亲自送达福建省漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号，联系人：许坤宏 ，联系电话：13055516565。 |
| 11 | 递交截止时间 | 2025年5月19日 |
| 12 | 参比有效期 | 递交截止日期后90个日历日 |
| 13 | 答疑及现场踏勘（视采购项目情况而定） | 1. 答疑及现场踏勘联系人:罗治国*（技术联系人）*
2. 地点：福建省漳州市古雷港经济开发区
3. 答疑及现场踏勘时间：递交截止日期前3天；
 |
| 14 | 其他要求 | 1、本项目不接受联合体参比。 2、本次采购原则上采用一次性报价。3、线上递交形式，若平台报价与附件参比文件不一致，以平台报价为准。4、参比人所提交的参比文件在评审结束后，无论中选与否都不退还。5、参比人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。参比人由于对采购文件的任何推论和误解所造成的后果，均由参比人负责。6、采购文件的最终解释权归采购人。 |

  **二、定义和解释**

 1.“采购人”系福建福海创石油化工有限公司，即业主方。

 2.“参比人”系指向采购人报名并接受邀请，领取采购文件，且已经提交或准备提交本次参比文件的法人。

 3.“参比人代表”系指全权代表参比人参加本次询比活动并签署参比文件的人，如果参比人代表不是参比人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

 **三、采购文件组成**

 1.采购文件包括下列内容：询比公告、询比须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

 2.采购文件除上述 1 中内容外，采购人在询比期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是采购文件不可分割的组成部分。

3.参比人应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参比人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是参比人的风险，有可能导致其参比被拒绝，或被认定为无效参比或被确定为参比无效。

 **四、采购文件的澄清**

参比人获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得采购文件 3 日内向采购人提出。参比人若对采购文件有任何疑问，应在参比截止时间前 5 日，按询比公告的联系方式以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到采购人。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

 **五、采购文件的修改、补充**

 1.在参比截止日期前，采购人可主动地或依据参比人要求澄清的问题而修改采购文件，并以书面形式或挂网形式通知所有报名参加询比项目的每一参比人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；以书面形式通知，参比人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视同通知已收到；以挂网形式通知的，文件上传公告成功，视同通知已收到。

 2.为使参比人在准备参比文件时有合理的时间考虑采购文件的修改，采购人可酌情推迟参比截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得采购文件的每一参比人。

 3.采购文件的修改书将构成采购文件的一部分，对参比人具有约束作用。

 **六、参比保证金**

1.参比人应缴纳参比保证金，保证金金额20000元整，参比人应以电汇或银行转账的形式在**递交截止时间前**从参比人**基本账户**转入采购人的账户，采购人账户信息如下：

 开户名称：福建福海创石油化工有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司漳州古雷经济开发区支行

 帐  号：4065 7481 6628

注明用途：海水泵备件寄售采购项目参比保证金

参比有效期为参比文件接收截止期后 90 个日历天，参比保证金有效期与参比有效期一致。

注：开户许可证上账号应与参比保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交参比保证金,所造成的一切后果由参比人自行负责。参比保证金转入后，将相关凭证放在参比文件中。

2.对于未能按要求提交保证金的参比文件，采购人将视为不符合参比要求而予以拒绝；

3.询比结束后将原账户无息退还参比选保证金，最迟不超过本项目规定的参比有效期满后的20天。

 4.如有下列情况发生，将被没收参比保证金：

 （1）参比人在参比有效期内撤回参比文件；

 （2）参比人未按中选通知书规定的时间内签定合同。

# 第三章 参比文件的编制

 **一、参比文件的组成：**

**参比文件由商务文件和技术文件组成，分别根据要求按范本编制并加盖单位公章。**

1.技术文件（需加盖公章及骑缝章）

①法定代表人授权委托书；

②营业执照；

③参比保证金回执单；

④公司资质、企业概况、业绩的证明、其他需说明问题；

⑤交货期、付款方式等；

**参比人在编制技术文件时应考虑第四章评审办法及规则中的要求。**

2. 商务文件（需每页加盖公章）

 ①提供参比报价表(详见附件)

 ②承诺函

**二、参比文件格式内容**

参比人应按附件二格式内容要求进行编制。

**三、参比报价**

参比人须按要求进行报价，对参比报价负责。参比报价应加盖参比人印章，字迹清晰，否则视为无效。

**四、特别说明**

1.参比人应承担所有与准备和参加询比有关的费用。不论比选的结果如何，采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2.参比人收到采购文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报采购人汇总。

# 第四章 评审方法及规则

**一、本项目采用最低价法评审，规则：**

1.1 能够满足本项目采购文件的实质性要求，经资审合格，且商务、技术满足采购人要求的前提下，最终有效报价最低者作为第一中选候选人。

1.2 替补候选人的设定与使用：在合同签订前，采购人发现中选人的参比报价或服务存在重大偏离，或参比文件存在欺诈行为时，或中选人因为不可抗力或者其自身原因不能履行合同的，采购人有权取消中选人资格，保留依法追究的权利。采购人可以确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

**二、资格审查**

由采购人组建的评审委员会将按照前述的“参比人资格”的要求对参比人进行资格审查，以确定是否为符合采购文件规定要求的合格参比人。同时，评审委员会将依据参比人提供的资格证明文件审查参比人的法人资格、营业范围、财务，以确定参比人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参比人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参比文件，其参比资格将被评审委员会予以否决。

**三、评审**

1.采购人将在参比文件递交截止日期后择日组织评审会，中选人的选定工作在采购人有关部门监督下，由采购人依法组建的评审委员会负责。

2.在开审时没有启封和读出的参比文件，在评审时将不予考虑。

3.采购人将做开选记录。

4.采购人将根据评审结果与中选人签订合同。

**四、以下情况作废选处理**

1.实质性响应要求的内容未按规定由参比人签名或加盖公章的；

2.未按照采购文件要求提交参比保证金的；

3.参比人不符合采购文件规定的资格条件；

4.参比文件存在重大偏差的，不能满足完成本项目采购的相关要求，不能响应比选文件实质性要求的；

5.违反规定影响开评审工作或采取其他方式对采购人施加影响的。

6.参比人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参比无效。

**第五章 合同授予**

1.采购人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格、资信审查。

2.中选人确定后，采购人将通知中选人。

3.中选通知对采购人和中选人具有法律效力。**福建福海创石油化工有限公司作为本项目合同执行主体，将于中选结果公示流程结束之日起30日内与中选人完成合同签订事宜**。若因中选人原因未在规定的时间和地点与采购人签署合同，采购人有权单方取消中选人的资格，若有参比保证金的，采购人可没收参比保证金。同时，由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中选人的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选人原因未在规定的时间内完成合同内容等相关工作，则采购人有权单方面取消中选人的资格。并取消中选人三年内在采购人的业务中的参比资格，由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中选人的全部责任。

5.采购文件与合同附件作为签订合同的条款，采购文件合同条款中没有规定的内容， 采购人、中选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参比的权利：采购机构和采购人保留在授予中选通知书之前任何时候接受或拒绝任何询比，以及宣布询比程序无效或拒绝所有参比的权利，对受影响的参比人不承担任何责任。

**第六章 中选后相关履约要求**

1.中选人要服从采购人的管理规定，不得影响采购人的生产运行，如有违反，取消中选人继续履行合同的资格。同时，由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中选人的全部责任。

2.中选人必须严格执行采购合同（详见附件一）的规定。

**第七章 其它**

1.参比人的参比文件无论其是否中选，均不退回。

2.采购人郑重承诺：参比人所提交的参比文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本采购文件的解释权归采购人。

**第八章 采购内容及要求**

**福建福海创石油化工有限公司**

**水气团队海水泵备件采购技术要求**

1. **报名要求：**

1.1报名厂家具有独立法人资格和履行合同能力，在同行业里有良好的信誉无不良业绩、能及时提供售后服务的能力。

1.2报名厂家应清楚了解本案海水泵备件的设计、制造、加工的难易点，确认自身资质具备本提案所需全部备件的测绘、设计、制造等自加工生产能力。

1.3 参选单位报名需提供营业执照,近五年承制过本案海水泵备件供货业绩及合同扫描件。

1.4本次报名不接受代理商或经销商的参与。

1.5报名厂商与我司合作项目不存在技术或者商务合同纠纷，供给我司产品无质量问题。

**二、供货范围**

1.需求设备简况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门** | **设备位号** | **设备型号** | **设备生产厂家** |
| 水气团队 | P-8001ABC | 72LKXE-26 | 湖南湘电长沙水泵有限公司 |
| P-8002ABCDEFG | 76LKXA-37 | 湖南湘电长沙水泵有限公司 |

2.具体需求详见附件备件清单

**三、技术要求**

3.1备件的加工制造需符合的相关标准、规范及规定

|  |  |
| --- | --- |
| **标准、规范及规定** | **名 称** |
| API-610 | 石油、重化学和天然气工业用离心泵 |
| GB/T 3215 | 石油、石化和天然气工业用离心泵 |
| GB/T 4730 | 承压设备用钢锻件超声波检测和质量分级 |
| JB/T 6880 | 泵用铸件 |
| JB/T 12582 | 泵产品零件无损检测 渗透检测 |

注：在零部件设计和制造过程中应符合以上标准，但不限于以上标准。

3.2技术要求

3.2.1泵轴

3.2.1.1泵轴应为锻件，锻造等级Ⅲ级，铁素体含量40～50%，晶粒度为三级。

3.2.1.2加工时严格按照工艺流程操作：先锻件→再粗加工→固溶处理→车床精加工→再精磨（关键配合位跳动＜0.05mm）→超声波探伤检测，符合GB/4730的相关要求。

3.2.2.3泵轴应按照国家标准要求进行加工制造。轴零件去除氧化皮。零件加工表面上不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。去除毛刺飞边。未注形状公差应符合GB01804的要求加工后的零件不允许有毛刺，加工的螺纹表面不允许有黑皮、磕碰、乱扣和毛刺等缺陷，锐边倒顿、倒角C1.5。

3.2.2密封环

3.2.2.1密封环采用可硬化材料进行配对，密封环配对表面应有一个至少为50的布氏硬度差，除非动、静密封环表面同时具有至少400的布氏硬度。

3.2.2.2密封环应去毛刺，内外边缘应光洁，全部尖角倒钝角R0.5。

3.2.2.3环面不应有切痕、擦伤、压痕等缺陷存在。

3.2.3导轴承（赛龙）

3.2.3.1导轴承（赛龙）材料需提供进口证明文件（原产地证明、报关单、材质报告等）。

3.2.3.2赛龙轴承加工后应镶嵌在轴承套内，接触面应紧密结合无晃动、位移等现象。

3.2.4轴套

3.2.4.1去毛刺，内外边缘应光洁，全部尖角倒钝角R0.5

3.2.4.2表面不应有切痕、擦伤、压痕等缺陷存在。

3.3本技术要求包含了对海水泵备件最低限度的要求。并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，厂家应提供满足本技术规格书和标准要求的高质量产品及其服务。

**四、验收及质保**

4.1工厂验收

4.1.1所有零部件材料需通过制造厂质检部门的初步检验，卖方对零部件进行性能检验和化学成分分析，并提供检验报告。

4.1.2卖方即使已进行过试验或检验，仍不免除卖方对合同应承担的责任,也不影响买方在目的地对不合格货物的拒收。

4.2验收标准

4.2.1按图纸要求进行尺寸验收合格，公差等要求达到标准要求。

4.2.2卖方应提供零部件材质质量证明书、热处理报告、无损检测报告、锻件相关报告、产品合格证等资料方于验收。

4.3关键零部件质保

泵轴使用寿命：25000小时；

套筒联轴器使用寿命：25000小时；

密封环使用寿命：25000小时；

导轴承赛龙：25000小时；

轴套使用寿命：25000小时。

**五、质量承诺**

在质保期内，如果发现有任何缺陷的产品或不符合本技术协议规定，卖方需在48小时内派遣技术人员到达现场解决问题。如果责任在卖方，卖方应在双方共同协商达成的限定时间内，自费修理或更换此有缺陷的部件。

**六、**本次报价采用基准价浮动机制，由我方提供基准价格（详见附件清单，价格为未税价。单位直接报出在基准价基础上的浮动比例（精确至小数点后两位），报价形式示例：下浮 X.XX%。

**七、**未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。

1. **合同主要条款**

**海水泵备件寄售采购合同**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |  | 合同编号： |  |
| 甲方：福建福海创石油化工有限公司 |   | 签订地点： | 漳州古雷 |
| 乙方： |  | 签订日期： |  |

根据甲方采购项目需求，经双方友好协商，就甲方向乙方采购本合同第1条所列产品相关事宜，依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规规定，双方签订如下协议：

1、寄售合作的方式：

1）由甲方负责提出需乙方进行寄售的物品清单，经双方对物品的品种、质量、数量及品牌确认后，由甲方形成寄售计划交乙方执行。寄售计划原则上每年制定一次。

1. 乙方依照甲方提供的寄售计划供货，不定期补充货源。
2. 甲乙双方共同对到货进行验证。
3. 甲方无偿提供相应的仓库场所和必要的仓储设备摆放寄售物品，并负责寄售物品的收、发、存管理，定期为乙方提供有关报表和相关信息。
4. 双方按甲方的时间节点进行定期结算。

2、合同标的和合同价格

1）本项目实行固定单价，据实结算。在合同履行期限内单价固定不变，不因任何因素作任何调整。本项目采用在基准单价（详见附件2：PX厂区海水泵备件框架清单，价格为未税价）基础上下浮率计价，乙方对各分项价格下浮率为：L= %。

2）上述金额包含了乙方提供本合同约定的产品及相应服务（如有）的全部价格，除非另有约定，甲方不再承担其他费用。

3、供货：

3.1 供货方式： 送货到现场仓库

3.2 供货地点：运送到 福建福海创石油化工有限公司

3.3 寄售时间： 保证最低库存量，寄售期限为合同生效后36个月。

3.4 乙方提供产品并承担运输过程中发生的一切费用。在产品交付给甲方之前，相关的毁损、灭失等风险均由乙方自行承担。

4、付款方式与条件

4.1 预付款：无

 4.2 货物结算款：货到现场，按合同约定标准经甲方验收合格。货款按季度支付，采取固定单价，按实结算方式。实际出库量经甲方书面确认后，乙方按照要求开具相应金额的正式税务发票（税率 %）。甲方收到乙方发票后 30个工作日内向乙方付款。乙方未提供发票的，甲方有权拒绝付款。

4.3 甲方的付款，不限制甲方在随后时间对已开具发票的费用提出争议或对乙方不符合合同约定的内容进行索赔的权利，且付款亦不构成甲方对乙方产品的最终认可。

说明：如未来国家税率变动，应在不含税金额的基础上以新税率调整含税金额后进行付款。

5、质量要求和技术标准

5.1 乙方所提供的货物必须是原包装（含货物质量合格证书）产品，质量必须符合国家标准或行业标准以及原厂出厂标准（以说明书为准），如产品不符合本合同中约定的要求，甲方有权拒绝接受。

5.2乙方应保证货物是全新、未使用过的合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。在质量保证期（质量保证期自货物验收合格之日起计算3个月）内，乙方应当对其交付的产品承担质量保证责任，所需费用由乙方承担。

5.3 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按甲方要求的标准采取保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起货物损失均由乙方承担。

 5.4 乙方不按本合同约定交付产品所产生的任何费用由乙方自己承担。

6、验收

 6.1 到货验收包括：按照“发包说明”要求，检查设备型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

 6.2 乙方对一次开箱不合格（产品有质量故障）的产品予以换新，承担一切与之有关的费用。

 6.3 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

6.4 产品无需安装调试的，到货开箱验收合格视为产品验收合格；产品需安装调试的，调试验收合格视为产品验收合格。但无论采取何种验收方式，均不免除乙方按照本合同约定应承担的质量保证责任。

7、质量保证

 除本合同另有约定外，本合同产品售后服务按厂家标准提供有关质量保证和售后服务的承诺执行，国家有规定的按国家规定执行。

8、寄售合作的生效、期限、终止、延续

以甲方的寄售需求为基本原则，双方对每个寄售计划签字确认。甲方确保乙方整体寄售的延续性，不得无故终止整体寄售计划或计划内的各类品种，同时，乙方必须按寄售计划的要求执行。具体如下：

8.1甲乙双方在寄售计划上签字确认后，寄售合作生效。

8.2若寄售计划执行完毕，今后无需寄售的必要，寄售合作自然终止，甲方不再提供寄售计划（含整体计划或计划中的各类品种）

8.3若寄售计划执行完毕，甲方需继续寄售，应当及时提供新的寄售计划给乙方确认，双方继续进行寄售合作（含整体计划或计划中的各类品种）

9、违约责任

 8.1 乙方逾期补充货源的，每日按照合同总额的 0.1 %向甲方支付违约金，逾期超过 20 日的，甲方还有权解除合同，并要求乙方一次性支付违约金 10000.00元。乙方部分补货不合格的，均按照逾期补货处理。

 8.2 乙方交付的产品经甲方验收不合格的，应根据甲方要求进行更换或采取其他补救措施。累计 3 次验收不合格的，甲方还有权解除合同、拒绝支付任何费用。

 8.3 如甲方逾期付款，应按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率向乙方支付利息。

8.4 一方的违约行为给对方造成的损失超过本合同约定的违约金数额的，超出部分，违约方应予以赔偿。

8.5甲方已就本合同项下涉及乙方重大利害关系的条款向乙方作出详细说明，乙方充分理解上述条款含义，并自愿签订本合同。

1. 双方权利义务‌

9.1甲方义务‌

* 1. 妥善保管寄售货物产品，承担保管责任‌。
	2. 定期向乙方反馈产品使用信息。
	3. 按约定方式结算货款。

9.2乙方义务‌

1. 保证货物产品来源合法，无抵押、争议或权利瑕疵。

2）提供货物产品相关证件（如发票、质检报告等）。

3）若货物产品涉及法律纠纷，需承担全部责任。

10、法律的适用及争议解决方式

10.1、本合同的效力、解释及履行均适用中华人民共和国法律。

10.2、因本合同履行过程中引起的任何争议，双方应及时友好协商解决。协商不成的，向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

11、 合同变更与解除：

除本合同另有约定或法律规定外，非经双方协商一致，任何一方均不得擅自变更或解除合同。合同变更或解除须采取书面形式。

12、通知

双方重要文件往来应当以书面形式（含电子邮件等）进行。如以特快专递方式送达至本合同所列地址，则：双方地址在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第3日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方地址不在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第5日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方应主动做好信函接收工作，无论信函是否被拒收、无人签收、他人签收等，均不影响有效送达的认定。如送达地址变更，变更方应第一时间通知另一方，否则，通知方按对方变更前地址寄出的，仍然视为有效送达，地址变更方对此无异议。

13、本合同一式陆份，经双方盖章后生效，甲方执肆份、乙方执贰份，合同与附件具有同等效力。

14、附件：发包说明

**（本页为签署栏，无正文）**

|  |  |
| --- | --- |
| **甲方：福建福海创石油化工有限公司** | **乙方：** |
| 地址：福建省漳州市古雷经济开发区腾龙路84号 | 地址：  |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行：  |
| 账号： | 账号： |
| 税号： | 税号： |
|  |  |

1. **参比文件格式**

**参比文件编写说明：（线下递交形式）**

 1.参比文件分为二册，第一册为商务文件，第二册为技术文件。

2.参比人应按规定，向采购人递交参比文件，正本一份、副本三份，当正本与副本有不一致时，以正本为准。参比文件正本必须逐页或骑缝加盖参比人公章或由法人代表或法人代表授权人逐页签字方视为有效，同时应注明提交日期，否则视为废选。

3.所有纸质文件采用A4纸胶装、平装。所有参比文件应增加统一外层包封。

4.提交参比文件时提供两个包装，商务文件（报价单）一个包装、技术文件一个包装,封口处均需加盖骑缝章。商务文件和技术文件盖章扫描PDF版本（需有相应页码）电子拷贝一份（附U盘随商务文件包装）。

5.凡因参比文件不按规定填写，或填写不清晰、不完整、或密封不合要求而引起的一切后果，由参比人自行负责。

6.在外层包封上应写明参比人的名称与地址、邮政编码，以便参审出现逾期送达时能原封退回。具体样式如下：

参比项目：

参比人名称：

本文件于 年 月 日 点 分（北京时间）（评选时间）前不得开封此文件

参比人名称： （公章）

参比人地址、邮编：

封装文件内容：

参比人联系人及联系电话：

**福建福海创石油化工有限公司**

**海水泵备件寄售采购项目**

**参比文件**

**参比人： *（打印时请取消下划线）*有限公司**

 **2025年 月**

**目 录**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **页码** |
| 1 | 参比书 |  |
| 2 | 法定代表人授权书 |  |
| 3 | 法定代表人身份证复印件 |  |
| 4 | 授权代表身份证复印件 |  |
| 5 | 企业概况 |  |
| 6 | 营业执照复印件 |  |
| 7 | 商务报价函 |  |
| 8 | 承诺函 |  |

**参比书**

致：福建福海创石油化工有限公司

 根据贵方的采购文件， 被授权代表人姓名被我方正式授权并代表我公司单位名称递交下述文件，并对此负责。

（1）参比文件

（2）法定代表人授权委托书

（3）参比报价单

（3）参比报价单

 据此参比书，我公司及签字代表宣布同意如下：

 1、所递交的文件真实合法有效，且不存在任何虚假陈述或记载。

 2、我方将履行比选文件规定的每一项要求：如中标，将严格按照合同约定履行各项义务。

 3、我公司报价有效期为采购文件收取时间截止期后30个工作日，如中标，有效期将延长至合同执行完毕。

被授权代表姓名：

职 务：

联系方式及邮箱：

被授权代表签字：

 参 比 人：（单位名称）

 法定代表人：

**法定代表人授权委托书**

本授权书声明：注册于注册地址的公司名称的在下方签字（或签章）的法人代表姓名代表本公司授权被授权代表人姓名、职务为本公司的合法代理人，就贵司项目名称 ，以本公司名义参与报价、合同执行并处理与之有关的其他事务，相关责任及后果由本公司承担。

本授权书于2025年\*\*月 日生效，本授权书有效期至此项目报价，以及合同履行完毕时止。

特此声明。

 法人代表人（签字）：

 被授权代表人（签字）：

 单位名称：（公章）

**法定代表人身份证复印件（正反面）**

**被授权代表人身份证复印件（正反面）**

**企业概况**

**（如内容超过一页，可附页）**

**营业执照复印件**

**商务报价函**

参比单位： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

项目名称： 海水泵备件寄售采购

参比报价： 基准单价下浮 L = %（下浮率唯一，大于或者等于0，精确至小数点后两位）

 基准单价见附表预估未税单价

注： 1、最终结算价格为含税价，税率 %

 2、付款方式：按询比文件要求执行

 3、供货期限： 按发包说明要求执行

参比人： （加盖参比单位章）

法定代表人： （签字）

或其授权委托代理人： （签字）

编制时间： 年 月 日

附表：**PX厂区海水泵备件框架清单**

| 位号 | 序号 | 新存货编码 | 存货名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 预估未税单价 | 3年预估消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P-8001A~C** | 1 | 10105100 | 泵轴a | φ205x4800 材质：00Cr22Ni5Mo3N | 泵型号：72LKXA-26 位号P8001A/B/C | 根 | 64610  | 1 |  |
| 2 | 10105101 | 泵轴b | φ205x4996 材质：00Cr22Ni5Mo3N | 泵型号：72LKXA-26 位号P8001A/B/C | 根 | 72566  | 1 |  |
| 3 | 10105099 | 泵轴c | φ205x4541 材质：00Cr22Ni5Mo3N | 泵型号：72LKXA-26 位号P8001A/B/C | 根 | 70353  | 1 |  |
| 4 | 10111944 | 套筒联轴器 | Ф300×Ф200×790 \材质:OOCr22Ni5Mo3N | 位号：P8001A/B/C\泵型号：72LKXE-26 | 个 | 21075  | 2 |  |
| 5 | 10105093 | 叶轮密封环 | Ф1130×Ф1170×60材质：ZG00Cr25Ni5Mo2N | 位号：P-8001A/B/C\泵型号:72LKXE-26 | 个 | 4203  | 4 |  |
| 6 | 10105092 | 叶轮室密封环 | Ф1210×Ф1172×60材质：ZG00Cr25Ni5Mo2N | 位号：P-8001A/B/C/D/E/F/G\泵型号：72LKXE-26 | 个 | 4247  | 4 |  |
| 7 | 10105089 | 导轴承 | φ390X335 材质：00Cr25Ni5Mo2N+赛龙（黄黑合成型COMPOSITE） | 位号：P-8001A/B/C\泵型号：72LKXE-26湖南湘电长沙水泵有限公司 | 个 | 35000  | 4 | 外轴套利旧 |
| 8 | 10105085 | 导轴承 | φ390X335 村质:00Cr25Ni5Mo2N+进口赛龙(SXL) | 位号：P-8001A/B/C\泵型号：72LKXE-26湖南湘电长沙水泵有限公司 | 个 | 20000  | 8 | 外轴套利旧 |
| 9 | 10105095 | 轴套（上） | Ф224.5×Ф205×355\材质:OOCr22Ni5Mo3N | 位号：P8001A/B/C\泵型号：72LKXE-26 | 个 | 4247  | 4 |  |
| 10 | 10105096 | 填料轴套 | Ф224×Ф205×200\材质:OOCr22Ni5Mo3N | 位号：P8001A/B/C\泵型号：72LKXE-26 | 个 | 3106  | 4 |  |
| **P-8002A~G** | 1 | 10105104 | 泵轴a | φ205X4500 材质：00Cr22Ni5Mo3N | 76LKXA-37 位号：P8002A~G | 根 | 69846  | 1 |  |
| 2 | 10105105 | 泵轴b | φ205X4996 材质：00Cr22Ni5Mo3N | 76LKXA-37 位号：P8002A~G | 根 | 72681  | 1 |  |
| 3 | 10105097 | 泵轴C | φ205x4855\ 材质：00Cr22Ni5Mo3N | 76LKXA-37 位号：P8002A~G | 根 | 72017  | 1 |  |
| 4 | 10105102 | 叶轮密封a | 材质：ZG00Cr25Ni5Mo2N | 泵型号：76LKXA-37 位号：P8002A~G | 个 | 4115  | 4 |  |
| 5 | 10105103 | 叶轮密封b | 材质：ZG00Cr25Ni5Mo2N | 泵型号：76LKXA-37 位号：P8002A~G | 个 | 4115  | 4 |  |
| 6 | 10105107 | 叶轮室密封环 | 材质：ZG00Cr25Ni5Mo2N | 泵型号：76LKXA-37 位号：P8002A~G | 个 | 4256  | 4 |  |
| 7 | 10105106 | 导叶体密封环 | 材质：ZG00Cr25Ni5Mo2N | 泵型号：76LKXA-37 位号：P8002A~G | 个 | 3362  | 4 |  |
| 8 | 10111776 | 套筒联轴器止推卡环 | Ф300×Ф190×30 | P-8002A/B/C/D/E/F/G\材质：OOCR22NI5MO3N\图号:76LKXA-37-0000件号:35制造厂商:湖南湘电长沙水泵 | 对 | 3893  | 4 |  |
| 9 | 10111943 | 套筒联轴器联接卡环 | Ф200×Ф165×130材质：00Cr22Ni5Mo3N | 位号：P-8002A~G泵型号:76LKXA-37 | 对 | 2212  | 4 |  |
| 10 | 10105098 | 导轴套 | Ф224.5×Ф205×375 | P-8002A/B/C/D/E/F/G\材质：OOCR22NI5MO3N\图号:76LKXA-37-0000\件号:38制造厂商:湖南湘电长沙水泵 | 个 | 3123  | 8 |  |

**承诺函**

致：福建福海创石油化工有限公司

我方为对福建福海创石油化工有限公司 项目采购文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解询比采购情况。

2、我方确认：我方完全同意采购文件制定的交易规则，接受采购文件中所制定的评分标准。

3、我方承诺：我方所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认完全接受该项目采购文件及附件合同的全部条款。自收到该项目通知次日起10个工作日内，我方将与福建福海创石油化工有限公司**指定的本项目合同执行主体**签订合同，否则，我方将承担我方应负的所有责任，并接受相关的处罚。

特此承诺。

参比人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地 址：

联系人：

电 话：

邮箱：

日期： 年 月 日