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第一章	询比公告
[bookmark: OLE_LINK19]腾龙芳烃（漳州）有限公司
废催化剂委外处置发包询比公告
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]腾龙芳烃（漳州）有限公司就 “废催化剂委外处置（项目编号：QGB-20260920000027
[bookmark: _GoBack]）”进行国内公开比选，欢迎国内符合条件的承揽商积极参比。
1、 项目概况
1、 项目名称：废催化剂委外处置。
2、 [bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]参比范围及内容：废重整四合一炉燃料气阻蚀剂（危废代码HW50（251-019-50））进行委外处置。新鲜催化剂装填于一级32-R-311的下部12.2m³，密度约0.81kg/L。含有钼、镍、钴等贵重金属；废催化剂金属参考含量：钼含量70106.79mg/kg，镍含量7524.68mg/kg。钴含量17112.53mg/kg；650°C灼烧剩余量87.07%；数量约12吨；
3、 [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK5]处置方式：危废处置，参比人自行上门提货，提货所需费用由参比人承担；处置数量按实际过磅数量为准。
2、 参比人资格要求
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]1、具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照。 
2、无失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准）。
3、与询比人无诉讼纠纷。 
4、本项目不接受联合体参选，不许非法分包、杜绝转包。
5、参选人应具备环保行政主管部门核发的有效的《危险废物经营许可证》且证书中核准的经营范围应涵盖处理、利用本项目涉及的所有废物类别及代码（危废代码：251-019-50）；证书中所载明的有效期应涵盖本项目要求的服务期限。
6、提供近三年内的一项危废代码HW50（251-019-50）处置的业绩证明（合同或五联单）
7、参选保证金：壹万元整。
三、询比文件的获取
1、凡有意愿参加的单位，请在http://www.fhcpec.com.cn/（福海创官网）自行下载。
2、本项目不收取文件下载费用
四、报名及报价方式
1、报名时间：自公告之日起至2026年11月3日（含当日）前。
2、报名方式：参比人在报名时间内将报名文件发送至邮箱hecc@fujianep.com，报名文件包含：
①法定代表人身份证复印件（正反面）（扫描件）；
②营业执照（扫描件）。
报名成功后，参比人可与现场技术人员进行技术交流及到现场勘察货物。如有异议需在询比前提出，参比人参加询比即视为已充分了解现场情况、技术要求、安全要求等。
3.获取询比文件：本项目询比文件请有意向参比人在http://www.fhcpec.com.cn/(福海创官网）自行下载；不收取费用。（特别声明：未进行登记报名的参比人，其递交的参比文件将被拒收。）
五、参比文件递交要求
1. 参比文件递交地点：福建省漳州市古雷开发区纵四路西侧福化古雷运营中心17楼 福海创综合采购团队收件人：何春城15059154019。
2. 参比文件递交截止时间（以送达时间为准）：自公告之日起至2026年11月5日（含当日）止内送达询比人指定地点。
六、发布公告的媒介：http://www.fhcpec.com.cn/ （福建福海创石油化工有限公司官网）
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]七、本项目废催化剂委外处置单价采用定价模式，如下:
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]每批次废阻蚀剂销售含税总价=（镍单价*实际镍含量+（钼精矿45-50%）均价*实际钼含量*100+钴单价*实际钴含量）*废阻蚀剂出厂重量-α（元/吨）*废阻蚀剂出厂重量；含增值税13%
（1）镍单价参照上海有色网，以询比人提货通知所在月的（1#进口镍）市场月均价，单位元/吨，含税13%；上海有色网网址：https://www.smm.cn/；
（2）钼价格参照亿览网国内钼精矿价格行情，以询比人提货通知所在月的（钼精矿45-50%，元/吨度，日均价）市场月均价，含税13%；亿览网网址：http://www.comelan.com/；
（3）钴单价参照上海有色网，以询比人提货通知所在月的（电解钴SMM-CO-CM-001）市场月均价，单位元/吨，含税13%；上海有色网网址：https://www.smm.cn/；
八、本项目采用处置服务费α值最低价中选法。处置服务费α包含运输、到现场提货装车、焚烧、提炼、损耗、资金利息等所有费用。各家回收率对于成本的影响均包含在处置费里。
九、本项目参选保证金：10000元。
十、联系方式
商务联系人：何春城 电话：15059154019 邮箱：hecc@fujianep.com
技术联系人：陈桂娥 电话：15960612607 邮箱： gechen@fhcpec.com.cn 
纪检监察室电话：0596-6311774  
联系地址：福建省漳州市古雷开发区纵四路西侧福化古雷运营中心17楼
邮  编：363216

 腾龙芳烃（漳州）有限公司 
2026年10月26日









附件、法定代表人授权书

本人（姓名）系（参比单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工（姓名，职务）（身份证号码：、手机号码：、EMAIL：）作为参比人代表以我方的名义参加贵单位组织的“废催化剂委外处置项目（项目编号：QGB-20260920000027）”的询比活动，并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件，我均予以承认。
代理人无权转让委托权。
本授权书于  年  月  日签字生效，本授权书至询比及合同有效期结束前始终有效。
特此声明。

参比人（公章）：
法定代表人（授权人）签字或盖章：
参比人代表（被授权人）签字或盖章：

日期：

参比人代表（被授权人）身份证正面和反面复印件


第二章	询比须知
一、比选内容
1、项目名称：废催化剂委外处置项目。
1. 比选项目简要说明：废重整四合一炉燃料气阻蚀剂（危废代码HW50（251-019-50））进行委外处置。新鲜催化剂装填于一级32-R-311的下部12.2m³，密度约0.81kg/L。含有钼、镍、钴等贵重金属；废催化剂金属参考含量：钼含量70106.79mg/kg，镍含量7524.68mg/kg。钴含量17112.53mg/kg；650°C灼烧剩余量87.07%；数量约12吨。
2、处置数量：暂估12吨（最终重量以询比人出厂过磅为准）
3、项目要求：参比人可到参比人现场实地勘查货物，若中选不得对该批次废阻蚀剂进行挑剔或剔除；出厂过磅数量时扣除包装物。
 二、定义和解释
    1、“询比人”系腾龙芳烃（漳州）有限公司，即业主方。
    2、“参比人”系指向询比人报名并接受邀请，领取询比文件，且已经提交或准备提交本次询比文件的法人。
    3、“参比人代表”系指全权代表参比人参加本次询比活动并签署询比文件的人，如果参比人代表不是参比人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。
    三、参比文件组成
    1、参比文件包括下列内容：询比公告、询比须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。
    2、参比文件除1中内容外，参比人在询比期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是参比文件不可分割的组成部分。
    3、参比人应认真阅读、并充分理解询比文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参比人没有按照询比文件要求提交全部资料，或者没有对询比文件在各方面都做出实质性响应是参比人的风险，有可能导致其参比被拒绝，或被认定为无效参比或被确定为参比无效。
    四、询比文件的澄清
参比人获取询比文件后，应仔细检查询比文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得询比文件3日内向询比人提出。参比人若对询比文件有任何疑问，应在参比截止时间前5日，按询比须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到询比人。询比人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为询比文件的组成部分，具有约束作用。
    五、询比文件的修改、补充
    1、在参比截止日期前，询比人可主动地或依据参比人要求澄清的问题而修改询比文件，并以书面形式通知所有报名参加询比项目的每一参比人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参比人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。
    2、为使参比人在准备参比文件时有合理的时间考虑询比文件的修改，询比人可酌情推迟参比选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得询比文件的每一参比人。
    3、询比文件的修改书将构成询比文件的一部分，对参比人具有约束作用。
六、参比人资格
1、具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照。
2、无失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准）。
3、与询比人无诉讼纠纷。
4、本项目不接受联合体参选，不许非法分包、杜绝转包。
5、参选人应具备环保行政主管部门核发的有效的《危险废物经营许可证》且证书中核准的经营范围应涵盖处理、利用本项目涉及的所有废物类别及代码（危废代码：251-019-50）；证书中所载明的有效期应涵盖本项目要求的服务期限。
6、提供近三年内的一项危废代码HW50（251-019-50）处置的业绩证明（合同或五联单）
7、参选保证金：壹万元整。
七、参比保证金：
   1.参比单位应缴纳参比保证金，保证金金额10000元整，参比单位应按照要求从参比单位基本账户转入询比人指定的单位的账户，账户信息如下：
   开户名称：福建福海创石油化工有限公司
    开户银行：中国银行漳州古雷经济开发区支行
    帐  号：406574816628
    注明用途：废催化剂委外处置项目保证金
    参比保证金有效期：90日历天。
    注：开户许可证上账号应与参比保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交参比保证金,所造成的一切后果由参比人自行负责。参比保证金转入后，将相关凭证放在商务询比文件中。
    2.对于未能按要求提交保证金的询比文件，询比人可以视为不符合上面询比要求而予以拒绝；
    3.询比结束退还未中选者的询比保证金（无息），最迟不超过规定的询比有效期满后的20天；
    4.中选者的参比保证金（无息），将转为履约保证金，在合同履行完成后归还；
    5.如有下列情况发生，将被没收参比保证金：
    （1）参比单位在参选有效期内撤回询比文件；
（2）参比单位未能按接到中选通知书后规定的时间内签定合同。
八、本项目废催化剂委外处置单价采用定价模式，如下:
每批次废阻蚀剂销售含税总价=（镍单价*实际镍含量+（钼精矿45-50%）均价*实际钼含量*100+钴单价*实际钴含量）*废阻蚀剂出厂重量-α（元/吨）*废阻蚀剂出厂重量；含增值税13%
（1）镍单价参照上海有色网，以询比人提货通知所在月的（1#进口镍）市场月均价，单位元/吨，含税13%；上海有色网网址：https://www.smm.cn/；
（2）钼价格参照亿览网国内钼精矿价格行情，以询比人提货通知所在月的（钼精矿45-50%，元/吨度，日均价）市场月均价，含税13%；亿览网网址：http://www.comelan.com/；
（3）钴单价参照上海有色网，以询比人提货通知所在月的（电解钴SMM-CO-CM-001）市场月均价，单位元/吨，含税13%；上海有色网网址：https://www.smm.cn/；
九、中选原则：本项目采用处置服务费α值最低价中选法。处置服务费α包含运输、到现场提货装车、焚烧、提炼、损耗、资金利息等所有费用。各家回收率对于成本的影响均包含在处置费里。
十、参比文件的递交：
1、参比文件递交的截止时间：自公告之日起至2026年11月 5  日（含当日）止。
2、递交参比文件的地点为：福建省漳州市古雷开发区纵四路西侧福化古雷运营中心17楼
福海创综合采购团队，联系人：何春城，联系电话：15059154019。
    注：请使用顺丰快递或中国邮政 EMS 快递，其他快递不能保证送达目的地。
    3、只允许参比人有一个参比方案，否则将被视为无效参比。
    4、逾期送达的或未送达指定地点或参比文件密封不符合规定要求的参比文件，询比人不予受理。参比人所提交的参比文件在评选结束后，无论中选与否都不退还。
    5、参比人收到参比文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报询比人汇总。
6、参比人对询比人提供的参比文件所做出的推论、解释和结论，询比人概不负责。参比人由于对询比文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参比人负责。








第三章	参比文件的编制
  一、参比文件的组成：
1.技术参比文件
	1
	参比书

	2
	法定代表人授权书

	3
	法定代表人身份证复印件

	4
	授权代表身份证复印件

	5
	企业概况

	6
	营业执照和开户许可证复印件

	7
	相关资质要求证明材料

	8
	相关业绩证明材料

	9
	承诺函

	备注:参比单位在询比文件中所附的业绩合同等佐证材料复印件，均需加盖参比人单位公章，否则其业绩不计；且应对申报业绩的真实性和准确性负责，凡弄虚作假的，一经查实，询比人有权取消其中选资格。


1、技术参比文件，见附件格式，胶装。
2、商务报价文件，见附件商务报价函格式, 平装或胶装。
技术文件与商务文件分开密封包装后一起邮寄，参比文件均需提供U盘电子扫描文档（U盘与商务文件一起密封包装）
二、参比书格式内容
参比人应按附件二格式内容要求进行参比书的编制。
三、参比报价
参比人须按要求进行报价，对参比报价负责。参比报价应加盖参比人印章，字迹清晰，否则视为无效。
四、特别说明
1.参比人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和询比人均无义务和责任承担这些费用。
2.参比人收到询比文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报询比人汇总。
3.参比人对询比人提供的询比文件所做出的推论、解释和结论，询比人概不负责。参比人由于对询比文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参比人负责。
第四章	评比规则
一、规则
1.询比人在评选时，将优先对技术参比文件进行评选，技术参比文件符合业主要求方可进行下一轮商务报价评选。
2.参比人串选、相互勾结故意抬价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。
3.替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选单位发现参比人的参选报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参比人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，保留依法追究的权利；并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人或重新组织比选。
二、资格审查
由询比人依法组建的评选委员会将按照第二章比选须知第六点“参比人资格”的要求对参比人进行资格审查，以确定是否为符合参比文件规定要求的合格参比人，同时，评选委员会将依据参比人提供的资格证明文件审查参比人的法人资格、营业范围、财务，以确定参比人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参比人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参比文件，其参选资格将被评选委员会予以否决。
三、评选办法
评选工作小组将对通过资格及实质响应性审查的各合格参比人，根据参比人报价进行评比，中选原则：以处置服务费α最低者为中选单位。 
四、以下情况作废选处理
1、对参比文件提出的实质性要求和条件，参比文件未能在实质上响应的。
2、参比文件存在重大偏差的。
3、违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对询比人施加影响的。
4、参比人串标、相互勾结故意哄抬标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。
五、评选
1、询比人将在参比文件截止日期后另行择日组织评选会，评选工作在询比人有关部门监督下，由询比人依法组建的评选委员会负责。
2、在开选时没有启封和读出的参比文件，在评选时将不予考虑。
3、询比人将做开选记录。
4、询比人将根据评选结果与中选人签订合同。

第五章  合同授予
1.询比人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。
2.中选人确定后，询比人将通知中选人，并将中选结果公示在http://www.fhcpec.com.cn/ （福建福海创石油化工有限公司官网）。
3.中选通知对询比人和参比人具有法律效力。腾龙芳烃（漳州）有限公司作为合同执行主体，将于中选结果公示流程结束之日起30日内与中选人完成合同签订事宜。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与询比人签署合同，询比人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给询比人造成的损失，询比人有权追究中选单位的全部责任。
4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成合同约定等相关工作，则询比人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参比人三年内在询比人的业务中的参选资格，由此给询比人造成的损失，询比人有权追究中选方的全部责任。
5.参比文件与合同附件作为签订合同的条款，参比文件合同条款中没有规定的内容， 询比人、参比人认为有必要进行补充，可另行商定解决。
6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和询比人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参比人不承担任何责任。


第六章中选后相关履约要求
1.中选单位要服从询比人的管理规定，不得影响询比人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给询比人造成的损失，询比人有权追究中选单位的全部责任。
2.中选单位必须严格执行参比文件中合同（详见附件一）的规定。
3.中选单位需遵守询比人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按腾龙芳烃（漳州）有限公司相应条款进行处罚。

第七章	其它
1.参比人的参比文件无论其是否中选，均不退回。
2.询比人郑重承诺：参比人所提交的参比文件及相关资料不向第三方泄露。
3.本参比文件的解释权归腾龙芳烃（漳州）有限公司。


[bookmark: _Toc251742852]附件一、合同格式书
废催化剂处置合同

甲方：腾龙芳烃（漳州）有限公司
地址：
乙方： 
地址： 
为执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及相关环境保护法律、法规，甲方在生产过程中形成的工业废物不得随意排放、弃置或者转移，应当依法集中处理。依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方危险废物的处理事项协商一致，订立本合同。
一、合作内容
1、鉴于乙方具备环保行政主管部门认定的危险废物收集贮存处置资质，甲方同意将自本合同签订之日起至2027年9月30日的危废催化剂，由乙方进行处理处置。乙方作为专业工业废物的处置单位，必须依据环保规范进行安全处置，协议期内不得转交由第三方进行处理。预估数量12吨，具体的处理数量根据实际为准，甲方无任何处理数量的承诺。
2、甲方负责将本协议范围内处理处置的危险废物集中堆放并分类盛装，不可将提供的（危废催化剂）混入其他杂物，以保障乙方处理操作安全贮存技术规范要求。乙方负责到甲方指定的储存场所提取工业废物并运输到乙方处理场进行无害化处置。甲方含桶处置，乙方负责装车等，并承担相应费用。
3、合同期内，乙方必须保证所持有的许可证、执照等相关证件合法有效，具备处理工业废物资质所需的条件和设施，保证各项处理条件和设施符合国家法律、法规对处理危险废物的再利用技术要求，并在运输和处置过程中，不产生对环境的二次污染。
二、销售结算价格
2.1、每批次废阻蚀剂销售含税总价=（镍单价*实际镍含量+（钼精矿45-50%）均价*实际钼含量*100+钴单价*实际钴含量）*废阻蚀剂出厂重量-α（元/吨）*废阻蚀剂出厂重量；含增值税13%
（1）镍单价参照上海有色网，以询比人提货通知所在月的（1#进口镍）市场月均价，单位元/吨，含税13%；上海有色网网址：https://www.smm.cn/；
（2）钼价格参照亿览网国内钼精矿价格行情，以询比人提货通知所在月的（钼精矿45-50%，元/吨度，日均价）市场月均价，含税13%；亿览网网址：http://www.comelan.com/；
（3）钴单价参照上海有色网，以询比人提货通知所在月的（电解钴SMM-CO-CM-001）市场月均价，单位元/吨，含税13%；上海有色网网址：https://www.smm.cn/；
（4）废催化剂中实际镍含量、实际钼含量、实际钴含量检测：各品目危废催化剂，采样时执行HJ/T 20-1998《工业固体废物采用制样技术规范》标准；采样时甲乙双方共同在甲方生产现场，由乙方实施采样（采样工具由乙方提供），甲方负责监督。因样品为颗粒和粉末混合状态，为保证样品均一性，样品采集后全部由乙方研磨成粉末（研磨工具由乙方提供），并混合均匀，再采用四分法缩分至样品所需重量，并分成三份样品，每份样品均由双方共同封样。一份样品由乙方送双方认可的具有国家法定检测资质的单位检测；一份样品由甲方留存，用于进行内部检测比对；第三份样品封存在甲方处，直至该批货物贸易结算结束后再处置清理。催化剂和保护剂应分开取样，分开进行检验分析，后根据各自实际重量计算实际镍含量、实际钼含量和实际钴含量。镍含量检测方法采用《HG/T 5704-2021 废催化剂中镍含量的测定》或其他ICP方法；钼含量检测方法采用《HG/T 5955-2021 石油化工废催化剂 钼测定方法》或其他ICP方法或其他双方认可的方法。钴含量检测采用ICP方法或双方共同认可的其他方法，检测费用由乙方支付。
乙方将检测机构出具的正式报告提交给甲方，如甲方认可，则以该检测报告的分析结果作为结算依据。如果双方数据结果绝对值之差【分析算数绝对值之差=|（甲方-乙方）|】，镍含量在0.20%以内，钼含量在0.30%以内，钴含量在0.20%以内，则以该检测报告的分析结果作为结算依据。
[bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK54]如果甲方不认可，如果双方数据结果超过规定数值，则甲方有权向乙方提交的检测报告结果提出异议，将封存的第三份样品共同送双方认可的具有国家法定检测资质的单位进行仲裁检测。最终结果按如下处理：若仲裁分析结果超出双方分析结果的最大值，则取双方分析结果的最大值做为结算依据；若仲裁分析结果低于双方分析结果的最小值，则以双方分析结果均值做为结算依据；若仲裁分析结果介于双方分析结果之间，则以仲裁分析结果做为结算依据。该结果即为该批危废催化剂的最终检测报告，双方不得有异议。仲裁检测费用由甲方先行支付，根据最终仲裁结果，由偏差大的一方承担。
（5）本项目处置服务费α       元/吨。处置服务费α包含运输、到现场提货装车、焚烧、提炼、损耗、资金利息等所有费用。各家回收率对于成本的影响均包含在处置费里。


2.2、实际重量
在甲方厂区内的地磅上过磅，危废催化剂重量为扣除包装物铁桶重量和车辆自身的重量后的实际重量。乙方负责装车等，并承担相应费用。铁桶重量由双方过磅计重后共同确认，在甲方厂区内的地磅上过磅。
三、处置方式
1、危废催化剂处置采用整批处置方式，自本合同签订之日起至2027年9月30日，货物处置采用计划方式，乙方接甲方通知后入场。
2、甲方根据危险废物的年产量填好《危险废物转移计划表》之后，由甲方负责到甲方所在地的各级环保部门审核签字盖章，将手续完备的资料交给乙方，乙方负责到当地环保部门办理相关手续后，待报批手续完成后进行危险废物的装移工作。甲方开具完备的“五联单”给乙方。环保报批手续需由甲方配合乙方进行完成。环保报批手续（含甲乙双方属地的审批手续）时间不得超过90个日历日（根据中选人的所报的具体时间，最长不超过90个日历日）。如超过90个日历日，则每延迟一天甲方有权向乙方要求1万元的违约金。如报批手续达120个工作日内仍无法完成环保报批手续，则甲方有权解除本协议，并要求乙方支付10万元的违约金，违约金不足以补偿甲方损失的，甲方有权追偿。
3、在甲乙双方完成相关环保转移手续后进行危废催化剂转移处置。每批次转移处置前甲方会正式发函向乙方提出危废催化剂回收。乙方需在甲方发函之日起算5个工作日内，准备车辆进厂提货。如有异常原因无法组织车辆提货，需提前函告甲方，并需得甲方同意。
如因乙方未在约定时间内提货，除经甲方书面同意外延迟1个工作日应支付甲方违约金1万元人民币。如延期时间长达10个工作日，则甲方除乙方支付违约金外，甲方并有权解除合同。
四、结算方式
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK17]4.1对废催化剂：乙方应在提货日前一交易日按当期镍、钼、钴价格预估支付110%货款。镍、钼、钴的含量和重量暂按照询比文件计算预估价格。乙方需先行将该批次危废催化剂预付款全额汇入甲方指定银行账户。预付款计价公式为：按双方确定的销售定价公式（预估废催化剂销售含税单价*询比预估数量）*1.1；甲方确认收到货款后对乙方车辆进行放行。若过磅数量与预估数量有较大偏差，应及时补充差额货款。
4.2待过磅完成确认提货数量、正式钼、镍、钴含量检测报告出具后，甲乙双方按危废催化剂销售价格计算公式进行货款的计算，货款多还少补。甲方开具正式税务发票给乙方。
 
五、双方责任
1、乙方负责组织人员进行装车，甲方给予乙方单位车辆指挥协调，并给予乙方在甲方厂区内必要的帮助。
2、乙方根据本合同应支付的违约金或考核款等，甲方均可直接从履约保证金中扣除。由此造成履约保证金不足的，乙方应在5日内补足，逾期每日按照应缴金额的千分之一支付违约金。
3、乙方应根据甲方危险废物库区现场条件决定所派危险废物运输车的数量、吨位和车号，如有更改必须提前通知甲方，经甲方同意后方可进行。
4、乙方负责运输，运输单位及运输车辆必须具有危险货物运输资质手续，驾驶员和押运员应同时具备相关的合法手续。乙方负责将危险废物运输车泼洒的危险废物及时清扫干净，做到车走场地清。
5、乙方应听从甲方调度指令前来拉危险废物，如因特殊情况不能及时拉危险废物应说明情况，但不能影响甲方的正常生产。
6、乙方拉危险废物必须在白天上班时间内进行。在进入甲方厂区内拉危险废物时，应听从甲方人员的指挥，遵守甲方的有关规章制度，否则甲方有权按规章制度对乙方进行处罚直至合同终止。
7、因乙方违章造成意外事故，由乙方负全面责任。
8、乙方在运输过程中，必须采取相应的防止污染环境的措施，不得沿途丢弃、遗撒危险废物。
9、如因乙方原因造成环境污染或其他违法现象，由乙方承担相应的责任，与甲方无关。
10、乙方必须提供运输方道路运输的应急预案。
11、乙方应按国家有关法律法规的标准规范，安全负责地处置甲方生产的危废，在转移，暂存和处理过程中，如给甲方及第三方造成人身伤害、财产损失及对周边环境造成二次污染或发生安全、卫生等意外事故，乙方承担由此产生的一切后果和责任，并承担赔偿责任。
六、违约责任
1、乙方得到甲方通知后及时到达甲方指定地点提取工业废物，以免造成甲方生产上的困扰；乙方未如实按规范要求进行工业废物处置或转交第三方处理的，甲方有权解除合同并全额扣除履约保证金，履约保证金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权追偿。

2、乙方如不能根据甲方通知及时提货，则延迟1个工作日支付违约金1万元人民币。如延期时间长达10个工作日，则甲方除乙方支付违约金外，并有权解除合同。违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权追偿。乙方无故未按约定提货，甲方连续两次联系乙方无结果，甲方有权提前解除本合同，并全额扣除履约保证金，履约保证金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权追偿。
3、乙方不听从甲方调度指挥，危害甲方安全生产或甲方利益的，给甲方造成的一切损失由乙方负责赔偿，甲方有权收取违约金1万元。情节严重的，甲方有解除合同，并全额扣除履约保证金，履约保证金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权追偿。
3、从安全的原则出发，为保障运输安全，乙方必须加强安全运输管理，维护双方利益。
4、合同双方中一方违反本合同的规定，守约方有权要求违约方停止并纠正违约行为，造成守约方经济以及其他方面损失的，违约方应予以赔偿。
5、乙方无正当理由解除合同的，甲方有权全额没收履约保证金，履约保证金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权追偿。
6、在合同的存续期间内，乙方如将危废催化剂连同包装物挪作他用或转交第三方处理，甲方除依法追究乙方违约责任外，并依据《中华人民共和国环境保护法》以及其他环境保护法律、法规规定上报环境保护行政主管等有关部门。甲方不承担由此产生的经济损失以及相应的法律责任。
七、合同的免责
在合同存续期间内甲、乙任何一方因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应在不可抗力的事件发生之后三日内，向对方通知不能履行或者需要延期履行、部分履行的理由。在取得相关证明之后，本合同可以不履行或者需要延期履行、部分履行，并免予承担违约责任。
八、合同其它事宜
1、甲方应对乙方所拥有的技术秘密以及商业秘密进行保密。
2、合同有效期自    年     月      日起至     年     月   日止。
3、本合同未尽及修正事宜，可经双方协商解决或另行签约。补充协议与本合同均具有同等法律效力。
4、本合同一式陆份，双方各执叁份。签字盖章后有效。执行中如有异议，双方协商解决。如协商不成可通过甲方所在地人民法院诉讼解决。
甲乙双方有关服务内容的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，并以最后的协议或文件为优先顺序。
	甲方：腾龙芳烃（漳州）有限公司
	乙方：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
时    间:                                         
	委托代理人：
时    间:

	电    话：
	电    话：

	传    真：
	传    真：

	开户银行：
	开户银行：

	帐    号：
	帐    号：

	地    址：
	地    址：



附件1、安全环保协议书
发包单位（以下简称甲方）：腾龙芳烃（漳州）有限公司
承包单位（以下简称乙方）：
    双方就废催化剂委外处置 项目签订了委外处置合同，为进一步明确甲乙双方在委外处置合同履行过程中的权利和义务及责任，保障人身安全和企业财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法规及福建福海创石油化工有限公司HSE管理制度，经双方协商，双方自愿签订本安全环保协议，作为主合同的附件。
一、甲方的权利和义务：
1、 甲方有权对乙方的资质进行审查，确认其符合且具备进厂条件，方可进厂施工。
2、 甲方有权要求乙方维护好甲方相关的安全环保设施、设备和器材。
3、 甲方有权全程检查乙方施工作业现场，对乙方人员在施工作业中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止、纠正和处罚，并发出书面整改通知书；对严重违章的行为立即勒令其停止工作。
4、 甲方有权要求乙方制定施工方案，对危险性较大的分项工程，乙方必须制定专项安全环保施工方案，明确组织措施、安全环保措施、技术措施，经甲方各相关管理部门审查合格后方可进行施工作业。
5、 甲方有权对乙方不服从管理和严重违章者，驱逐出施工现场，列入黑名单。
6、 甲方负责对乙方进行厂级和部门级安全培训教育和考核，考核合格方可办理入厂手续。
7、 甲方负责各装置的工艺处理、退料、置换、吹扫及盲板隔离工作，为本项目提供安全的施工条件。
8、 甲方应向乙方提供与乙方作业相关的甲方有毒有害、易燃易爆物品的数据。
9、 甲方在开工前必须对乙方进行全面的安全技术及文明施工交底。
二、乙方的权利和义务：
1、乙方必须严格执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业及甲方各项HSE管理制度。现场施工作业时按照甲方的各项HSE管理制度等规定办理作业许可证，服从甲方的监督管理。对甲方检查提出的安全整改通知，必须按照甲方要求及时整改。
2、  乙方有权对甲方安全管理工作提出合理化建议或改进措施。
3、 乙方对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业、有权拒绝执行。对打击和报复行为有权向上级和有关部门汇报。 
4、 乙方对危及生命安全和身体健康的施工作业条件和环境，有权提出整改建议或拒绝施工作业。
5、 乙方施工过程中在发生严重危及作业人员生命安全的不可抗拒紧急情况时，有权采取必要的避险措施，并立即向管理部门报告。
6、 乙方有权要求甲方提供与其工作相关的安全资料，如八大票证管理制度等。
7、 乙方必须建立健全HSE管理网络、HSE保证体系和HSE责任制，成立专职HSE管理机构，依照《安全生产法》的要求配备专职或兼职安全生产管理人员，安全管理人员配备比例不等小于50比1（最少1名），并佩戴明显标志；编制和实施各安全环保施工方案和专项应急预案。
8、 乙方必须按照国家安全生产的要求及甲方的HSE管理制度的要求提供相关资料，接受安全资质和条件审查，签订安全承诺书等。人员和机动车辆入厂必需按甲方HSE管理制度办理入场证。特种作业人员必需持证上岗。
9、 在工程开工前，乙方必须对全体人员（含监护人）分工种进行安全教育、技能考试，合格后方可进行作业。作业前，必须向作业人员进行安全环保技术交底，掌握工程特点及施工安全环保措施。
10、乙方开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。 乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。在施工期间所使用的各种设备及工用器具等均应符合施工要求。同时乙方应遵守相关法规，根据作业现场的实际需要，设置各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌等。
11、 乙方必须按国家有关规定，为施工人员办理工伤保险、意外伤害保险（承包商应为其员工购买不低于100万/人的人身意外伤害责任险或者工伤+不低于23万/人的人身意外伤害险），为施工人员配备合格的劳动防护用品、安全用具及应急救援设施，并保证施工工具、器械使用安全。
12、 乙方需建立安全检查制度，指定专人负责现场安全监督检查工作，认真开展安全检查，发现作业过程中不安全行为、隐患、重大险情，应采取有效措施及时处理并报告甲方。
13、 发生事故时，乙方必须按我司管理规定及时向甲方报告。同时根据指令迅速组织实施现场人员疏散和抢救工作、采取相应的措施保护好现场，并要积极配合甲方或上级有关部门对事故的调查和现场勘查。
14、 乙方进入现场的施工人员，严禁动用装置区机泵、容器、塔、加热炉等任何部位阀门，防止误开误关，造成意外事故。如确实需用，经与装置有关人员联系，同意后，由操作人员启闭阀门。
15、 乙方未经允许，不准占用消防通道和使用消防设施，确需占用或破路工程和使用消防设施，必须取得甲方同意并按照甲方有关规定办理手续；在规定时间内完工（使用）后，立即恢复道路（消防设施）的正常使用，以保证消防通道畅通无阻和消防设施处于完好状态。
16、 乙方负责组织施工作业的危害辨识、风险评估，编制专项施工方案、作业程序、安全措施，提交相应的部门审查、备案。并组织专项施工方案、作业程序、安全措施的交底和落实。负责编制专项施工相关应急预案，并组织相关人员进行学习培训。
17、 乙方吊装作业单位的负责人及安全管理人员应对吊装区域内的安全状况进行检查（包括吊装区域的划定、标识、障碍）。警戒区域及吊装现场应设置安全警戒标志，并设专人监护，非作业人员禁止入内。安全警戒标志应符合《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）的规定。
18、乙方施工用配电开关箱、电焊机等临时用电设备须距离容易发生泄漏的设备及下水井、油沟和隔油池不得少于15米，确因客观条件距离达不到15米的，必须覆盖严实并检测合格。电源线、电焊把线、电焊地线必须绝缘良好，并应避开下水井、油沟等危险区域，电焊地线应固定在焊件本体上。在可燃可爆区域动火所使用的电源线和地线不准用塑料铝线，要求使用胶皮铜线。
19、 乙方施工产生的任何有毒、有害物质，油类，化学品，废水，生活污水及其它污染物绝不能排入雨边沟、地井或污染地表土，必须按国家及地方的相关规定进行妥善处置。产生的废物应进行鉴别，一般固废和危险废物应妥善包装、分类堆放，并及时清理。不能任意排放和丢弃。不依法合规处置固体废物，在厂外随意丢弃的，直接解除合同，清除出厂。
20、 乙方在施工过程中不得擅自更换工程技术管理人员、安全管理人员以及关系到施工安全及质量的特殊工种人员，特殊情况需要更换时，必须经甲方同意后方可更换，新更换人员的经验、资历等不低于原配备人员，并对新更换的人员进行相应的安全教育、培训和考核。
21、 两个以上承包商在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订《安全生产管理协议》，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。
22、承包商与接触职业病危害因素的施工人员订立劳动合同时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知施工人员，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。
23、承包商应组织接触职业病危害因素的施工人员进行岗前、岗中职业卫生教育培训，告知工作场所存在的职业病危害，掌握有关职业病防治的规章制度、操作规程、应急救援措施、职业病防护设施和个人防护用品的正确使用维护方法及相关警示标识的含义，并经书面和实际操作考试合格后方可上岗作业。
24、承包商应根据各个岗位各种作业时的有害因素制定相应的劳动防护用品配发标准，为施工人员定期配发符合国家规定的相应的劳动防护用品。
25、乙方应按《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国职业病防治法》等法律、法规、规定用工，承包商应组织从事接触职业病危害因素作业的施工人员，进行上岗前、在岗期间、离岗时、应急职业健康检查，检查费用由承包商承担。 不安排未经上岗前职业健康检查的施工人员从事接触职业病危害的作业；不安排未成年工和有职业禁忌的施工人员从事其所禁忌的作业。
三、违约责任及处理
1、乙方不得转包、违法分包及挂靠等违法行为，若存在违法行为，甲方有权解除合同；未经福海创许可，不得将工程分包。
2、发生安全事故时，甲乙双方均有抢险、救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。
3、发生安全事故，由甲方或者政府安全管理机构按事故调查处理的，乙方参与配合调查。因乙方主要责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失,一切责任及损失由乙方承担，并由乙方上报有关政府部门调查处理、统计上报。
4、甲方违约造成的事故，甲方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任及上报。
5、 乙方在施工过程中如果有违法、违规和违章行为，甲方将按照按国家法律、法规和甲方的HSE管理制度进行处罚。处罚款由乙方现金形式交到甲方财务部，对不按时缴纳罚款的，甲方可以从乙方工程款双倍扣除。
6、 乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任，对于事故后果影响较大的承包商，由甲方主管部门下达停工通知单，勒令承包商停工整顿，在承包商问题隐患整改完毕、人员培训学习合格后方可重新准予开工，并按规定追究有关人员责任并报告甲方；由于乙方工程服务质量、检修质量及购买的原材料质量导致的事故，由乙方承担全部责任构成犯罪的，依法追究刑事责任。
7、 对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按有关规定处罚，并向所有在甲方范围内施工的其它承包商进行通报，并将通报送达承包商。情节严重的，取消其进入甲方的市场资格。
四、 不可抗力：
    由于不可抗力造成合同项目施工作业事故及产生的损失，甲乙双方各自承担相应的损失。
五、本协议书一式陆份，甲方执四份，乙方执二份。
六、本协议书经双方盖章后生效。
七、协议期限：
本协议期限应与主合同期限一致。如果主合同因故需要变更期限，本合同应与主同变更至相同期限。
（以下无正文）


甲方 (章)：腾龙芳烃(漳州)有限公司                   乙方(章)：


法人代表:                                                                    法人代表:


法人委托代理人 :                                                       法人委托代理人:



签定日期：2026年  月日                                            签定日期：2026年月日  
 













附件2
人员、车辆入厂安全管理协议
甲方：腾龙芳烃（漳州）有限公司
乙方：
为进一步明确甲乙双方在合同履行过程中的安全生产权利和义务及责任，经双方协商，双方自愿签订本协议，作为主合同的附件。
1、 甲方的权利和义务
1、 甲方负责向乙方提供乙方需遵守的安全环保管理规定，并在入厂前向需要进入甲方厂区的人员进行安全告知。
2、 甲方应为乙方指定甲方厂区内的安全行车路线。
3、 甲方负责对乙方的入厂车辆和人员进行安全资质、车辆完好情况及人员健康情况进行检查，禁止不合格的车辆和人员入厂。
4、 甲方对乙方车辆在甲方厂区门口、停车场及厂区内停放和行驶情况进行监督检查，有权对违规的车辆和人员按照甲方的规定进行处罚。
5、 甲方业务主管部门应全程委托专门人员引导乙方车辆和人员按指定的路线进入厂区、到达指定位置。
2、 乙方的权利和义务
1、 乙方应为运输甲方货物委派符合国家法律法规、标准规范资质要求且状况良好的车辆和人员，并保证车辆的外观、各部件及安全设施的完好性，不得在车上放置不安全的物件，禁止违规改装，车辆驾驶人员和装卸人员应能熟练、安全地驾驶车辆和装卸货物，确保车辆本质安全。
2、 乙方应为需进入甲方厂区的人员提供符合甲方要求的安全帽、劳保服、劳保鞋等劳动防护用品，并督促入厂人员规范佩戴和使用。
3、 乙方应遵守甲方相关管理规定（以甲方发给乙方的制度内容为准），并提前向入厂人员做好宣贯，禁止入厂人员违规携带香烟、打火机、非防爆手机等器具。如按规定遭受甲方处罚时，应按期缴纳罚款。
4、 乙方车辆和人员入厂前，应积极配合甲方进行的安全检查，按甲方要求抵押相关资质证件，经甲方批准允许入厂后，应按指定的路线行驶，严禁无证驾驶、疲劳驾驶、酒后驾驶、超速超载及驾驶车辆过程做与安全驾驶无关的事情等严重违章行为。到达指定卸货或停车区域，应按要求规范停车。
5、 在厂区内卸货过程应根据甲方的要求进行卸货，积极接受甲方的现场管理，开具相应的作业许可证，并按甲方的操作规程进行卸货及作业。
6、 对于甲方在安全生产监管中发现的问题，乙方应按要求落实整改。
3、 违约责任及处理
1、 发生安全事故时，甲乙双方均有抢险、救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。
2、 发生安全事故，由甲方或者政府安全管理机构按事故调查处理的，乙方参与配合调查。因乙方主要责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失,一切责任及损失由乙方承担，并由乙方上报有关政府部门调查处理、统计上报。
3、 甲方违约造成的事故，甲方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任及上报。
4、  乙方在厂区内中如果有违法、违规和违章行为，甲方将按照按国家法律、法规和甲方的HSE管理制度进行处罚。处罚款由乙方按甲方要求交到甲方指定部门或账户，对不按时缴纳罚款的，甲方可以从乙方合同款双倍扣除。
5、  乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任；由于乙方的服务质量及货物质量导致的事故，由乙方承担全部责任构成犯罪的，依法追究刑事责任。
6、 对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按有关规定处罚，情节严重的，取消其进入甲方的市场资格。
四、 不可抗力：
 由于不可抗力造成事故及产生的损失，甲乙双方各自承担相应的损失。
五、本协议书一式陆份，甲方执四份，乙方执二份。
六、本协议书经双方盖章后生效。
七、协议期限：
本协议期限应与主合同期限一致。如果主合同因故需要变更期限，本合同应与主同变更至相同期限。
（以下无正文）

甲方 (章)：腾龙芳烃（漳州）有限公司                                  乙方(章)：

签定日期：2026年月日                                                                 签定日期：2026年月日  

附件二、参比文件范本

腾龙芳烃（漳州）有限公司


废催化剂委外处置项目

询比文件









参比人：（打印时请取消下划线）有限公司
 2026年  月日






参比文件编写说明
（本页无须打印）
1．参比人应按规定，向询比人递交参比文件，正本一份、副本一份，当正本与副本有不一致时，以正本为准。
2.所有纸质文件采用A4纸胶装、平装。所有参比文件应增加统一外层包封。
3.提交参比文件时提供两个包装，商务参比文件（报价单）一个包装、技术参比文件一个包装,封口处均需加盖骑缝章。商务参比文件和技术参比文件（盖章扫描后PDF版本）电子拷贝U盘一份（随商务参比文件包装）。
4.凡因参比文件不按规定填写，或填写不清晰、不完整、或密封不合要求而引起的一切后果，由参比人自行负责。
5.参比文件正本必须逐页或骑缝加盖参比人公章或由法人代表或法人代表授权人逐页签字方视为有效，同时应注明提交日期，否则因不合要求而引起的一切后果，由参比人自行负责。
6.在外层包封上应写明参比人的名称与地址、邮政编码，以便参选出现逾期送达时能原封退回。具体样式如下：
 (
参选项目：
参选人名称：
本文件于年月日点分（北京时间）（开标时间）前不得开封此文件
参选人名称：（公章）
参选人地址、邮编：
封装文件内容：
参选人联系人及联系电话：
)






7、以下文件中绿色字体部分，请各参选单位根据实际情况填写后，修改为黑色（不加粗）字体打印。目录页码请根据实际情况编写。
8、以下文件中红色字体部分，打印时请删除。
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参选书
致：腾龙芳烃（漳州）有限公司
 根据贵方的参比文件， 被授权代表人姓名被我方正式授权并代表我公司单位名称递交下述文件，并对此负责。
（1）参比文件
（2）法定代表人授权委托书
（3）参选报价单
 据此参选书，我公司及签字代表宣布同意如下：
     1、所递交的文件真实合法有效，且不存在任何虚假陈述或记载。
     2、我方将履行参比文件规定的每一项要求：如业主中选，将严格按照服务合同约定履行各项义务。
     3、我公司报价有效期为参比文件收取时间截止期后30个工作日，如中选，有效期将延长至合同执行完毕。


被授权代表姓名：
职          务：
联系电话及邮箱：
被授权代表签字：

参  选  人：（单位名称）
       法定代表人：






法定代表人授权书

本授权书声明：注册于注册地址的公司名称的在下方签字（或签章）的法人代表姓名代表本公司授权被授权代表人姓名、职务为本公司的合法代理人，就腾龙芳烃（漳州）有限公司废催化剂委外处置项目公开询比，以本公司名义参与报价、合同执行并处理与之有关的其他事务，相关责任及后果由本公司承担。
本授权书于2026 年月   日生效，本授权书有效期至此次报价，以及合同履行完毕时止。
特此声明。

    法人代表（签字）：

    被授权代表签字：





               单位名称：（公章）







法定代表人身份证复印件


被授权代表人身份证复印件

企业概况
（如内容超过一页，可附页）


营业执照和开户许可证复印件

相关资质要求证明材料

其他相关资料（如有）


承诺函

致：腾龙芳烃（漳州）有限公司

我公司对贵司废催化剂委外处置询比文件中有关要求完全响应，完全满足供应商合格条件。如我公司能在本次中选，我公司郑重承诺如下：
1、我公司将按照用户需求至上原则，保证提供优质的服务。
2、我公司将严格按照参比文件、参比文件及合同的要求履行自身义务。




参比人：单位名称（盖单位公章）
年  月  日








商务报价函

致：腾龙芳烃（漳州）有限公司
在充分研究腾龙芳烃(漳州)有限公司废催化剂委外处置发包 询比文件的全部内容后，我方愿以以下价格报价，严格按照自主询比文件的要求，参与本项目的询比。
	合同包
	项目名称
	处置服务费α，单位元/吨）
	参选保证金
	预估数量
	提货要求
	备注
	废物类别
	危废废物代码

	1
	废催化剂处置服费
	
	10000元
	12吨
	自提
	增值税13%
	HW50
	251-019-50

	每批次废阻蚀剂销售含税总价=（镍单价*实际镍含量+（钼精矿45-50%）均价*实际钼含量*100+钴单价*实际钴含量）*废阻蚀剂出厂重量-α（元/吨）*废阻蚀剂出厂重量；含增值税13%
（1）镍单价参照上海有色网，以询比人提货通知所在月的（1#进口镍）市场月均价，单位元/吨，含税13%；上海有色网网址：https://www.smm.cn/；
（2）钼价格参照亿览网国内钼精矿价格行情，以询比人提货通知所在月的（钼精矿45-50%，元/吨度，日均价）市场月均价，含税13%；亿览网网址：http://www.comelan.com/；
（3）钴单价参照上海有色网，以询比人提货通知所在月的（电解钴SMM-CO-CM-001）市场月均价，单位元/吨，含税13%；上海有色网网址：https://www.smm.cn/；



1、处置服务费α包含运输、到现场提货装车、焚烧、提炼、损耗、资金利息等所有费用，各家回收率对于成本的影响均包含在处置费里。
2.包装方式：铁桶包装，含桶处置
3.提货时间：处置方到我司现场自行装车提货。具体提货时间以需方通知为准。
4.报价须知：废催化剂为含税自提价。参选人需对全部比选数量进行报价。
5.其他要求按双方签订的合同执行，关键条款重申如下：
6.1付款方式：参选人提货完成后，开具13%增值税发票后，比选人收到发票30日内现汇支付。
 6.2数量验收：以比选人厂内地磅为准。
7.运输条款：至福建省漳州市古雷开发区腾龙路腾龙芳烃（漳州）有限公司指定仓库自提，参选人自行装车，并承担装车费用。
8、参选人承诺：对于该批废催化剂不进行二次销售及转移。
9、 执行时间：为2026年 月 日至2027年9月30日。
10、 比选人不集中组织踏勘，如有需要，参比人请自行踏勘现场，联系人：陈桂娥。
11、合同条款：详见询比文件附件一“合同格式书”。

参比人：    单位名称（加盖参选单位章）
法定代表人：（签字）
或其授权委托代理人：_（签字）
联系电话及邮箱：
编制时间：       年   月   日
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