谈话室布局要求及设备配备事项

1. 谈话室布局要求：

（一）谈话室必须设置在杜浔办公楼一楼，内设专用卫生间，卫生间不安装门，不得设门槛，若谈话室内卫生间设有台阶，不得贴瓷砖，可使用软木等安全材料。

（二）谈话室内放置必要的桌、椅，不得放置其他无关的设备和物品。

（三）谈话室在不影响通风换气情况下，门窗应进行必要的安全防护改造，确保安全保密。

（四）谈话室内的管、线和插头等应进行暗置处理，墙壁、天花板、门窗等均不得留有钉、钩或其他存在安全隐患的物品。

（五）谈话室应做到隔音、阻燃、软包（包含桌、椅和谈话对象经过的通道）。

（六）谈话室必须配备同步录音录像设备，安装固定摄像头。

（七）谈话室内要温度、湿度、二氧化碳显示屏

（八）谈话室内要有应急电源。

（九）谈话室内有设置洗脸盆的，须为塑料等软质材料。

二、谈话室设备配备情况

（一）主谈话室设备配备项目

1.特写摄像机

2.全景摄像机

3.对讲机

4.摄像机电源

5.拾音器

6.温湿度显示屏

7.防撞隔声门

8.专用笔记本电脑

9.手持式金属探测器

1. 监控室设备配备情况

1.示证电视

2.高拍仪

3.对讲机

4.谈话主机

另说明，此次采购需要包含谈话室的设计、设备采购及其装潢。