**福建福海创石油化工有限公司**

**7台电动伸缩门采购项目**

**比选文件**

（文件编号：FHC-PTCG20191129005）

**福建福海创石油化工有限公司编制二〇二〇年 三 月**

目 录

第一章 比选公告 第二章 比选须知

第三章 参选文件的编制 第四章 评比规则

第五章 合同授予

第六章 中选后相关履约要求 第七章 其它

附件一：合同条款

附件二：电动伸缩门清单配置

附件三：参选报价表

附件四：承诺函

附件五：法定代表人授权委托书

1. **比选公告**

福建福海创石油化工有限公司拟对本公司7台电动伸缩门采购进行公开比选。为了“公开、公平、公正、透明”，引导参选人进行正确参选，特制定本规定文件。

福建福海创石油化工有限公司承诺本次自主比选不存在任何障碍，保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。

## 一、参选人资格要求：

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照、服务业绩优良，社会信誉好单位均可参加投标。经营年限内无商业纠纷案件，无偷税漏税行为，无税务欺诈行为*。*

2.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录。

3.电动伸缩门厂家应负责总体设计、制造和电动伸缩门及其控制系统（含附件）的供货、运输、安装、调试等工作。投标方应在2020年4月7日至4月17日之间联系招标方勘踏现场，与招标方进行技术方案对接，确定品牌、参数及规格型号。投标方必须取得招标方提供的勘踏现场证明方可投标，否则为无效投标。

4. 参选保证金（本项目设有参选保证金，具体内容详见比选文件）。

5．工期：合同签订后35个工作日内完工。

6.本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格进入下一流程的评选。

7.资格预审文件包含但不限于以下内容：

（1）营业执照、资质文件（加盖单位公章的复印件）。

（2）参选人认为需提供的资料。

二、参选文件递交的截止时间：2020年4月17日17 时30分。

三、本自主比选采用综合评估法的评选办法

福建福海创石油化工有限公司承诺本次自主比选不存在任何障碍，保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。

为了“公开、公平、公正、透明”，引导参选人进行正确参选，特制定本规定文件。

商务联系人：陈玉冰 电话：0596-6311839

技术联系人：陶群 电话：13959711900

联系地址：漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号（福海创办公楼二楼，企管部）

邮 编：363216

福建福海创石油化工有限公司

2020年4月3日

# 比选须知

**一、比选内容**

1.采购项目：7台电动伸缩门采购项目 。

2.供货地点：福建省漳州市古雷港开发区腾龙路86号 。

# 二、定义和解释

1.“比选人”系福建福海创石油化工有限公司，即业主方。

2.“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3.“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

# 三、比选文件组成

1.比选文件包括下列内容：比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.比选文件除 1 中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3.参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、

重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

# 四、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件 3 日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

# 五、比选文件的修改、补充

1.在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3.比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

# 六、参选人资格

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照。

2.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录。

3.本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格进入下一流程的评选。

**7、参选保证金**

7.1参选人应按比选文件规定的金额和期限交纳参选保证金，参选保证金作为参选文件的组成部分。

7.2参选保证金金额为：人民币伍仟元整（￥ 5000元）

7.2.1保证金提交的方式：从**参选人所在地企业基本账户(即开户许可证中的账户)**以电汇或银行转账的形式，汇到比选人下列指定的保证金账户**(如未从基本账户汇出则为无效保证金)**：

收 款 人：福建福海创石油化工有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司漳州古雷经济开发区支行

帐 号：406574816628

**7.2.2参选保证金必须在 2020年4月17日下午16：00前到达比选人账户，并应在电汇或银行转账单上注明用途“XX项目参选保证金”，比选会现场不接受任何形式的参选保证金。**

7.3凡未按规定交纳参选保证金的参选，为无效参选。

7.4如无质疑或投诉，未中选的参选人保证金，在中选通知书发出后及**收到参选人提交的等额收据后**30个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。收据的收款事由应注明“收到福建福海创石油化工有限公司退还参选保证金”。

7.5中选单位的参选保证金将自动转为合同履约保证金。履约保证金将在本项目服务期满后(工程竣工验收后或设备调试合格)及**收到中选单位提交的等额收据后**30个工作日内无息予以退还。

7.6有下列情形之一的，比选保证金将被依法没收。

7.6.1中选后无正当理由放弃中选或不与比选人签订合同的；

7.6.2将中选项目转让给他人，或者在参选文件中未说明，且未经比选人同意，违反比选文件规定，将中选项目分包给他人的。

7.6.3本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同)，并上报建设主管部门备案。

注：开户许可证上账号应与参选保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交参选保证金,所造成的一切后果由参选人自行负责。

**8、参选文件的递交**

8.1参选文件的密封和标记，参选人应将参选文件密封装在文件袋中，且在文件袋标明“供应商名称及投标项目名称”。参选文件密封封口处须加盖参选人公章，否则期参选将被拒绝。

参选文件递交的截止时间(以比选人收到参选文件的时间为准)：2**020年4月17日下午17时30分。**

**8.2提交参选文件的地点为：漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号（福海创办公楼），联系人：陈玉冰、联系电话：0596-6311839、邮箱：**[**ybchen@fhcpec.com.cn**](mailto:ybchen@fhcpec.com.cn)**。**

（注：请用顺丰、EMS快递，因地处偏远，其他快递公司不能确保收到，外包装上必须注明参选项目名称，）

8.3逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。

9、**控制价**

本项目最高限价为人民币28万元，参选人在比选文件中填报的投标总价高于最高限价的，视为未实质性响应招标文件要求，其报价将被视为无效报价。

# 第三章 参选文件的编制

1. **参选文件的组成：**
2. **技术标参选文件：**

技术参选文件不设定格式及内容，由投标人自行编制，编制内容可参看评审表。

**2．商务标参选文件：**

①企业规模及资信情况。

②投标人综合实力（证明文件）。

③投标人业绩（企业简介、经营状况、近三年业绩）、营业执照、资质证书、等。

提供三年的业绩，其中包括2017年—2019年业绩证明（如合同）等，凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。

④参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。

⑤参选单位缴纳比选保证金的交款单据复印件或银行电子回单以及开户许可证复印件。

**3.提供参选报价表(见附件)。**

以上1至2项内容合并密封并加盖公章；3项内容单独密封并加盖公章；在密封封面上要有明确的注明表示密封内的项号。

# 二、参选书格式内容

1.参选人应按规定，向比选人递交参选文件。

2.参选文件需**A纸打印**或用不褪色墨水书写，由参选人的法定代表人或其授权的代理人按规定**手签**，不得用签名章代替。

3.参选文件的任何一页都不应涂改，不应有行间插字或删除。如果出现主述情况，不论何种原因造成，均由参选文件签字人在改动处签字或盖法公章。

**三、参选报价**

参选人须按要求进行报价（即参选优惠率），对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

# 四、特别说明

1.参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2.参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

# 第四章 评比规则

1. 规则

1.评比方法：综合评分的评标方法， PB+PT+PF得分累加后最高者作为第一中标人。

2.在合同签订前，比选人发现中选人的参选报价或服务存在重大偏离，或参选文件存在欺诈行为时，或中选人因为不可抗力或者其自身原因不能履行合同的，比选人有资格取消中选人资格，并将依法将排名第二的候选中选人确定为本项目的中选人。

二、资格审查

由比选人组建的比选小组将按照比选须知的“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件要求的合格参选人。同时，将综合考虑参选人提交的资格、营业范围、财务、业绩等材料，判断是否满足比选文件全部实质性要求。资格审查合格的参选人的报价为有效报价，资格审查不合格的报价将被确认为无效报价。

三、比选办法

在参选文件满足比选文件全部实质性要求时，比选人将按参选人的报价由低到高的顺序排名，原则为排名第一的单位成为比选人的项目供应商。

四、具体细则

本次比选采用合理最低价中标方式确定中选人，即通过符合性评审的比选申请人最低报价为中选人，报价次低的为第一候补中选人，以此类推。第一候选人放弃签约，第二候选人递补。

1. 详细评审

1.评选委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格参选人，根据以下标准和方法进行评分。

**（一）评分办法**

各部分评分分值分布如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项目 | 分数 |
| 1 | 商务部分（PB） | 10 |
| 2 | 技术部分（PT） | 50 |
| 3 | 报 价（PF） | 40 |

注:①技术和商务部分的最终得分为各个评委评分的算术平均值，并四舍五入取小数点后2位数。②评委评分取小数点后1位数。

**（二）评分细则**

**（1）商务部分（满分10分）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分办法 | 备注 |
| 企业实力 |
| 1 | 参选人综合实力 | 5分 | 根据参选人企业概况、注册资金、企业优势、企业的专业性、企业技术力量、企业履行合同的能力和用户反馈评价的良好记录、质量管理体系认证以及近几年（2017年～2019年）财务报表状况、银行资信等方面情况，由评委进行评议并在0～5分之间进行评分。 |  |
| 2 | 参选人类似项目业绩 | 5分 | 根据参选人提供的同类产品在境内的销售业绩情况，由评委进行评议并在0～5分之间进行评分。 |  |
| 合计 | | 10分 | |  |

**注：A.类似业绩均须提供合同复印件并加盖参选人单位公章，原件备查，否则业绩不予计分；B.业绩单项合同中须标明合同金额；C.单项合同金额含设备及安装服务的金额（即项目总价）；D.参选人应对申报业绩的真实性和准确性负责。在参选过程中，评委会有权对参选人申报的项目业绩进行核实和澄清，若参选人所申报资料内容有失实情况，则该参选人即被取消参选或中标资格。**

**（2）技术部分（满分50分）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分办法 | 备注 |
| 企业实力 |
| 1 | 货物品牌、档次 | 10分 | 根据参选人所投货物在业界的知名度、认可度、投放国内市场成熟情况及销售情况，由评委会在0～10分之间进行评审并评分。 |  |
| 2 | 货物技术性能质量、先进性、安全可靠性、适用性 | 30分 | 根据参选人所投货物技术指标是否先进，性能是否完善，能否稳定、安全可靠地运行，功能是否适用，对招标文件的技术响应程度等，由评委会在0～30分之间进行评审并评分。 |  |
| 3 | 辅件和备品备件的经济性、正规性和响应性 | 10分 | 根据参选人所投货物中所配置的辅件及备品备件的品牌、档次、价格及质量保障承诺等方面进行分析，由评委会在0～10之间进行评审并评分。 |  |
| 合计 | | 50分 | |  |

**（3）报价评分（满分40分）**

评标委员会将根据本评标细则的规定对投标报价进行算术性错误修正。投标人的投标报价经上述修正后，计算出报价评标价，评委将按下列方法计算各合格投标人的报价部分得分，计算分数时四舍五入取小数点后2位数。

# 

式中：Bn --- 入选投标人的评标价；

B基准---入选投标人的最低报价。

**所有报价不得高于最高限价，否则按废标处理。**

**PB+PT+PF得分累加后最高者作为第一中标人。**

# 第五章 合同授予

1.比选人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。

2.中选人确定后，比选将通知中选人，并将中选结果公示在比选人集团官网。

3.中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后 10 个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内送货，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

5.比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容， 比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

# 第六章 中选后相关履约要求

1.中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2.付款方式：详见合同约定。

3.中选人需遵守比选人的各项管理规章制度，如有违反，比选人有权按其规则制度的相应条款处罚中选人，中选人对此无异议。

# 第七章 其它

1.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本比选文件的解释权归福建福海创石油化工有限公司。

**附件一 :合同**

**采购合同**

合同编号：

甲方： 签订地点：

乙方： 签订日期：

根据甲方采购项目需求，经双方友好协商，就甲方向乙方采购本合同第1条所列产品相关事宜，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规规定，双方签订如下协议：

1. 合同标的和合同价格

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合同金额总计 | | |  |  |

上述金额为含税价格，包含了乙方提供本合同约定的产品及相应服务（如有）的全部价格，除非另有约定，甲方不再承担其他费用。

2、交货：

2.1交货方式：

2.2交货地点：运送到 （以甲方提供的送货清单和地址明细为准）

2.3交货时间：

2.4乙方提供产品安装及调试服务，并承担运输过程中发生的一切费用。在产品交付给甲方之前，相关的毁损、灭失等风险均由乙方自行承担。

3、付款方式与条件

3.1乙方交付的产品按合同约定标准经甲方验收合格后，甲方 向乙方支付合同价款总额的 90 %；产品验收合格 12 个月后，甲方向乙方支付剩余货款。

3.2 乙方应根据甲方要求在甲方每次付款前 7 日内提供正式税务发票，否则甲方有权顺延付款。现场交货条件下，乙方应提交 发票（税率 %）。

4、质量要求和技术标准

4.1乙方所提供的产品必须是原厂原包装（含货物质量合格证书）产品，质量必须符合国家标准或行业标准以及原厂出厂标准（以说明书为准），且乙方所提供的产品的技术参数必须与官方网站中所列设备的技术参数一致，如产品不符合本合同中约定的要求，甲方有权拒绝接受。

4.2乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。在质量保证期（质量保证期自货物验收合格之日起计算 年）内，乙方应当对其交付的产品承担质量保证责任并提供产品维保服务，所需费用由乙方承担。

4.3除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按甲方要求的标准采取保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

4.4乙方不按本合同约定交付产品所产生的任何费用由乙方自己承担。

5、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

5.1乙方为甲方提供下列服务（具体以在□内打“√”为准）

☐安装调试：乙方应在产品到货后 日内安装完毕，并提请甲方进行调试验收；

☐技术服务：

☐人员培训：

☐技术资料：

5.2除第5.1款约定外，乙方还应根据甲方要求为甲方工作人员以及使用人员进行必要的现场免费技术培训，使甲方人员及使用人员能独立使用该产品，完成日常操作。

6、验收

6.1货物的货到验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

6.2乙方对一次开箱不合格（产品有质量故障）的产品予以换新，承担一切与之有关的费用。

6.3乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

6.4对于安装质量，乙方保证标准时、正确安装好设备，保证设备良好运行。产品调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准；两者要求不一致的，适用对产品更为严格的标准。

6.5调试验收结果经甲方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

6.6 产品无需安装调试的，到货开箱验收合格视为产品验收合格；产品需安装调试的，调试验收合格视为产品验收合格。但无论采取何种验收方式，均不免除乙方按照本合同约定应承担的质量保证责任。

7、质量保证

除本合同另有约定外，本合同产品售。后服务按厂家标准提供有关质量保证和售后服务的承诺执行，国家有规定的按国家规定执行。

8、违约责任

8.1乙方逾期交货的，每日按照合同总额的 %向甲方支付违约金，逾期超过 日的，甲方还有权解除合同，并要求乙方一次性支付合同总额 %的违约金（甲方可从应付给乙方的货款中直接扣除）。乙方部分交货、交货不合格的，均按照逾期交货处理。

8.2 乙方交付的产品经甲方验收不合格的，每次应向甲方支付违约金人民币 元，并应根据甲方要求进行修理、更换或采取其他补救措施。累计 次验收不合格的，甲方还有权解除合同、拒绝支付任何费用。

8.3 甲方无故逾期付款的，按照银行同期贷款利率标准支付利息。

8.4 一方的违约行为给对方造成的损失超过本合同约定的违约金数额的，超出部分，违约方应予以赔偿。

9、法律的适用及争议解决方式

9.1、本合同的效力、解释及履行均适用中华人民共和国法律。

9.2、因本合同履行过程中引起的任何争议，双方应及时友好协商解决。协商不成的，向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

10、 合同变更与解除：

除本合同另有约定或法律规定外，非经双方协商一致，任何一方均不得擅自变更或解除合同。合同变更或解除须采取书面形式。

11、通知

双方重要文件往来应当以书面形式（含传真、电子邮件等）进行。如以特快专递方式送达至本合同所列地址，则：双方地址在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第3日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方地址不在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第5日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方应主动做好信函接收工作，无论信函是否被拒收、无人签收、他人签收等，均不影响有效送达的认定。如送达地址变更，变更方应第一时间通知另一方，否则，通知方按对方变更前地址寄出的，仍然视为有效送达，地址变更方对此无异议。

12、本合同一式四份，经双方签订后生效，甲方执三份、乙方执一份，具有同等效力。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方： | 乙方： |
| 联系地址： | 联系地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 传真： | 传真： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

**附件二：**

**电动伸缩门清单配置**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 电动伸缩门 | 七处大门 | 米 | 130 | 红门，  英龙，  万家红 |  |  | 详见参数 |
| 2 | 单轨驱动系统 | 1.电机采用伸缩门专用电机 | 套 | 15 | 红门，  英龙，  万家红 |  |  | 详见参数 |
| 2.全IC电路无触点控制系统 |
| 3.磁敏开关装置 |
| 4.热敏保护专利技术装置 |
| 5.无档极离合专利技术装置 |
| 6.缓冲国家专利技术装置 |
| 7.手动电动变换器 |
| 8.复合自锁耐磨连接技术 |
| 3 | 滚动数码显示 | 配套 | 套 | 15 |  |  |  | 详见参数 |
| 4 | 红外线防碰系统 | 配套 | 套 | 15 |  |  |  | 详见参数 |
| 5 | 数码遥控接收系统 | 配套 | 套 | 15 |  |  |  | 详见参数 |
| 6 | 数码感应限位 | 配套 | 套 | 15 |  |  |  | 详见参数 |
| 7 | 轨道 | 配套 | 米 | 130 |  |  |  | 详见参数 |
| 8 | 其他材料 | 项目所需的线缆，管材及其他配件 | 项 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 9 | 安装调试 | 线缆管材铺设，设备安装调试 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 项目合计 |  |  |  |  |  |  |  |

**产品性能参数：**

1. **采用特殊设计的先进铜涡轮电机；**

**2、带磁敏感应限位开关；**

**3、驱动机带红外线防碰遇人、物30～50cm自动倒退技术装置 ；**

**4、带键式偏心离合专利技术装置；**

1. **电机带热保护专利技术装置，在150度时会自动切断电源，保护电机；**

**6、门排采用高强度耐磨橡胶无轨软轮，无声运行技术，风雨无阻；**

**7、机头轮门排轮采用高强度合成材料压铸而成，轮毂外表采用原生橡胶，使用5年以上无损耗；**

**每个轮子都加装精美的防尘罩，轮罩上黄色反光片夜间起到警示反光作用；**

**8、LED数码动感电子滚动显示屏可输字母、带三色灯，字体清晰，可输入30-100字，内容自定；**

**9、电子软启动装置及机械缓冲装置配合使用，确保启闭时主机运行顺畅，不摇晃，智能红外线探头防撞装置**

**在遇人或者车辆30-50cm时可以自动返回，保障车辆及行人的安全；**

**10、带数码自动遥控技术接收装置距离50～30m，全遥控；**

1. **手动离合功能，当停电时，将离合钥匙插入离合器孔内扭开关。实现手动开关门不费力；**
2. **采用6CM重型底盘在超强台风中稳定行走抗台风；**
3. **轨道采用2 CM**\*2 **CM实心方钢，耐压牢固不易跑偏性质稳定；**
4. **每个门头需有盾牌式反光片；**
5. **采用高强度铝合金，高度1.6M，主料≥60MM\*42MM\*1.3MM，副料≥40MM\*32MM\*1.2MM，**

**电动门排间距340MM，门排三联杆连体交叉结构紧凑，线条优美，经久耐用。**

**单轨驱动系统参数：**

1. **工作电压AC220V±10%**

**2）功率420W**

**3）空气相对温度≤90%**


**4）移动速度18M/分**

**5）牵引极限30m**

**6）电机非人为损坏，终身保修**

**7）全IC电路自动遥控伸缩门**

**电动伸缩门图片参数：**



附件三：参选报价表

**参选报价表**

福建福海创石油化工有限公司：

贵公司《7台电动伸缩门采购项目》我公司已阅知并完全同意，承诺此次报价真实、有效。同时承诺，中选后认真履行中标义务，提供优质服务。现将本公司有关报价及说明如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 品牌 | 规格型号 | 米数 | 含税单价/元 | 小计（含税） | 备注 |
| 1 | 电动伸缩门（7处大门） |  |  | 130米 |  |  |  |
| 2 | 单轨驱动系统 |  | 电机采用伸缩门专用电机；全IC电路无触点控制系统；磁敏开关装置；热敏保护专利技术装置；无档极离合专利技术装置；缓冲国家专利技术装置；手动电动变换器；复合自锁耐磨连接技术。 | 15套 |  |  |  |
| 3 | 滚动数码显示 |  | 配套 | 15套 |  |  |  |
| 4 | 红外线防碰系统 |  | 配套 | 15套 |  |  |  |
| 5 | 数码遥控接收系统 |  | 配套 | 15套 |  |  |  |
| 6 | 数码感应限位 |  | 配套 | 15套 |  |  |  |
| 7 | 轨道 |  | 配套 | 130米 |  |  |  |
| 8 | 其他材料 |  | 项目所需的线缆，管材及其他配件 | 1项 |  |  |  |
| 9 | 安装调试 |  | 线缆管材铺设，设备安装调试 | 1项 |  |  |  |
| **合计总价：** | | | | |  | | |

备注：1、 推荐品牌：红门、英龙万家红。

2、规格型号、参数详见附件二。

以上报价含 %增值税及所有费用。

参选单位（签章）：

联系人：

联系电话：

年 月 日

附件四：

承诺函

致：福建福海创石油化工有限公司

我公司对《7台电动伸缩门采购项目》招标文件中有关要求完全响应，完全满足供应商合格条件。如我公司能在本次中选，我公司郑重承诺如下：

1、我公司将按照用户需求至上原则，保证提供优质的服务。

2、我公司将严格按照比选文件、参选文件及合同的要求履行自身义务。参选人：

## 附件五：

**法定代表人授权委托书**

致：福建福海创石油化工有限公司

本授权书声明:注册于 (公司住所)的 （公司名称)的法定代表人 (法定代表人姓名)代表本公司授权 （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就参加福建福海创石油化工有限公司热电厂安全生产管理信息系统（MIS系统）的比选方申请登记、比选竞价，销售合同的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

意向比选方（盖章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

代理人姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

联系方式：