**福建福海创石油化工有限公司**

**风向袋年约采购**

**比选文件**

（项目编号：FHC-PTCG20201216003）

**福建福海创石油化工有限公司编制**

 **二〇二一年一月**

目 录

 第一章 比选公告

第二章 比选须知

第三章 参选文件的编制

第四章 评比规则

第五章 合同授予

第六章 中选后相关履约要求

第七章 其它

附件一：合同条款

附件二：参选文件（范本）

附件三：商务报价函

##

1. **比选公告**

福建福海创石油化工有限公司拟对本公司“风向袋年约采购（项目编号：FHC-PTCG20201216003）”进行国内公开比选，欢迎国内符合条件的供应商积极参选。

1. 项目概况
2. 项目名称：风向袋年约采购。
3. 采购预估数量：1100个。
4. 参选人资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力：提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一证书（复印件加盖公章）。

2、风向袋必须遵守《安全色》（GB2893-2008）等标准和规范要求。

3、报价时需要提供样品进行审核。

4、没有失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准）。

5、与比选人无诉讼纠纷。

三、获取比选文件

1. 报名时间：2021年 月 日至2021年 月 日（共10天）

2、获取比选文件：本比选文件自比选公告发布之日起发放，同时在福建石油化工集团有限公司官网（<http://www.fjpec.com/>）上公示，有意向的参选人可自行下载比选文件。

四、参选文件递交要求

1、参选文件递交地点：漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号，福海创办公楼二楼企业管理部。

2、参选文件递交截止时间（以送达时间为准）：2021年 月 日17时00分。（注：公告发出之日起第11天）。

五、联系方式

商务联系人：陈玉冰 电话：0596-6311839 邮箱：ybchen@fhcpec.com.cn

纪检监察室电话：0596-6311774 邮箱：qlin@fhcpec.com.cn

联系地址：漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号邮 编：363216

# 第二章 比选须知

**一、比选内容**

1、项目名称：风向袋年约采购

2、项目地点：福建古雷

3、合同期限：两年

## 4、技术和服务要求：详见附件四发包说明。

5、项目联系人

技术联系人：黄小玲 0596-6311102

商务联系人：陈玉冰 0596-6311839

**二、定义和解释**

 1、“比选人”系福建福海创石油化工有限公司，即业主方。

 2、“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

 3、“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

**三、比选文件组成**

 1、比选文件包括下列内容：比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

 2、比选文件除 1 中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

 3、参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

**四、比选文件的澄清**

 参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件3日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

**五、比选文件的修改、补充**

 1、在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

 2、为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3、比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

**六、参选人资格**

1、具有独立承担民事责任的能力：提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一证书（复印件加盖公章）。

2、风向袋必须遵守《安全色》（GB2893-2008）等标准和规范要求。

3、报价时需要提供样品进行审核。

4、没有失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准）。

5、与比选人无诉讼纠纷。

**七、参选保证金**

 无

**八、参选文件的递交**

## 1、参选文件递交的截止时间：2021年 月 日17时00分。

## 2、递交参选文件的地点为：福建福海创石油化工有限公司办公楼（漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号），联系人：陈玉冰 联系电话：0596-6311839 。

##  注：请使用顺丰快递或中国邮政 EMS 快递，其他快递不能保证送达目的地。

3、只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4、逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评选结束后，无论中选与否都不退还。

5、参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6、参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

# 第三章 参选文件的编制

**一、参选文件的组成：**

1、技术参选文件

(1)参选单位企业概况（企业简介、经营状况、近3年业绩）、营业执照、组织机构代码证、税务登记证（经年检或年审合格的）等。

(2)参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料，同时提供法定代表人或委托表人的身分证复印件并加盖公章。

2、商务参选文件

商务报价文件，见附件商务报价函格式。如私自修改报价格式按废标处理。

**二、参选书格式内容**

参选人应按附件二格式内容要求进行参选书的编制。

**三、参选报价**

参选人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

**四、特别说明**

1、参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2、参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3、参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

# 第四章 评比规则

**一、规则**

1、比选人在评选时，将优先对技术参选文件进行评选，技术参选文件符合业主要求方可进行下一轮商务报价评选。

2、参选人串选、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

3、替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选单位发现参选人的参选报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参选人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，保留依法追究的权利； 并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人

**二、资格审查**

由比选人依法组建的评选委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，评选委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围、财务，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评选委员会予以否决。

**三、评选办法：**

本项目设置最高控制价“47,000.00元”。参选人所填报的报价高于本项目最高限价的，其参选将被比选小组予以否决。如参选人对控制价存疑请于报价截止前发邮件至ybchen@fhcpec.com.cn。

本项目采用综合评分法，以评审后得分由高到低顺序排列，满分100分。综合得分最高者作为中选单位。最高综合得分仍相同的，报价最低者中选。

|  |
| --- |
| **一、价格部分（40分）** |
| **项目** | **分值** | **评分标准** |
| 价格评审 | 40分 | 以最低有效报价价格作为基准价，其价格分为满分。有效报价高于基准价的计算公式：价格分=40-（有效报价价格-基准价）/基准价\*100。以上计算保留小数点后两位。注：如报价人的有效报价中所含增值税税率不同，按统一去除增值税税率后进行计算价格分。 |
| **二、技术部分（60分）** |
| **项目** | **分值** | **评分标准** |
| 面料性能 | 18分 | 从主面料纱支、密度、质量进行横向比较。 |
| 防水性性能 | 10分 | 从布料防水防污能力等方面进行横向比较。 |
| 清晰度性能 | 10分 | 线迹清晰饱满、均匀，针距合适，无跳针、无断线与接线、牢固度等现象进行横向比较。 |
| 挂钩性能 | 10分 | 从挂钩、孔眼等配件质量进行横向比较。 |
| 荧光条性能 | 10分 | 从荧光条夜光能力、质量进行横向比较。 |
| 交货工期 | 2分 | 交货工期以20日为基准分2分，每延后5天减0.5分。 |

**四、以下情况作废选处理**

1、对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2、参选文件存在重大偏差的。

3、违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

4、参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

**五、评选**

1、比选人将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人依法组建的评选委员会负责。

2、在开选时没有启封和读出的参选文件，在评选时将不予考虑。

3、比选人将做开选记录。

4、业主将根据评选结果与中选人签订合同。

# 第五章 合同授予

1、比选人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。

2、中选人确定后，比选将通知中选人，并将中选结果公示在比选人集团官网。

3、中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后10个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4、中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内送货，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

5、比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容， 比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6、接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

# 第六章 中选后相关履约要求

1、中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2、付款方式：详见合同约定。

3、中选人需遵守比选人的各项管理规章制度，如有违反，比选人有权按其规则制度的相应条款处罚中选人，中选人对此无异议。

# 第七章 其它

1、参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2、比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3、本比选文件的解释权归福建福海创石油化工有限公司。

**附件一：合同**

**风向袋年约采购合同**

 合同编号：

甲方： 签订地点：

 腾龙芳烃（漳州）有限公司 签订日期：

翔鹭石化（漳州）有限公司

 乙方：

根据甲方采购项目需求，经双方友好协商，就甲方向乙方采购本合同第1条所列产品相关事宜，依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规规定，双方签订如下协议：

1. 合同标的和合同价格清单表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称、规格** | **预估数量** | **单位** | **含税到厂单价（元）** | **总价(元)** |
| 1 | 风向袋进风口直径400mm；出风口直径200mm；长度1000mm。 | 800 | 个 |  |  |
| 2 | 风向袋（带挂钩）进风口直400mm；出风口直200mm；长度1000mm。 | 300 | 个 |  |  |
| 合同金额合计（大写）： |  |
|  |  |  |  |  |  |

上述金额为含税单价，包含了货款、运费、装卸费、发票、保固费等所有费用，本合同为固定单价合同，在合约有效期内单价不因包括但不限于市场风险、汇率变动、原材料价格变动等因素而改变。除非另有约定，甲方不再承担其他费用。

1. 数量和价格：

2.1实际数量的增减可视甲方的需要，以甲方在合同期内发出的交货计划为准，甲方有权根据乙方的交货品质或者甲方的生产使用计划调整乙方的交货数量，乙方不得有任何异议。

2.2价格参照以上《合同标的和合同价格清单表》中单价执行，附表之单价为含13%增值税RMB单价。

2.3合同货币：本合同以人民币作为结算以及支付货币。

3、付款方式：

3.1 单价：详见《合同标的和合同价格清单表》。

3.2货款支付：按合同单价\*当批货物数量,据实结算，货到验收合格并收到等额的\*\*\*\*%增值税专用发票、甲方在30日之内，将货款转帐至乙方帐户：

收款人：

开户银行：

帐号：

合同履行期限：

5、交货：

5.1 交货地点：福建省漳州市古雷港经济开发区腾龙路84号

5.2 甲方联系人：

5.3 乙方联系人：

6、交货和验收：

6.1 交货时间：

6.2 运输方式：由乙方负责。在产品交付给甲方之前，相关的毁损、灭失等风险均由乙方自行承担。

6.3 保险：由乙方负责。

6.4 乙方货物交付甲方时，应同时告知甲方相应的装卸、保管、使用注意事项及方法，如因乙方未能尽此告知义务，而造成装卸、保管、使用不当，致产品质量下降的，由乙方承担相应责任。

6.5 验收时间：当天收货，当天验收。

7、质量保证：

除本合同另有约定外，本合同产品售。后服务按厂家标准提供有关质量保证和售后服务的承诺执行，国家有规定的按国家规定执行。

8、违约责任：

8.1甲方逾期付款的，应应按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息，违约金累计不超过合同预估总价的1%。

8.2 甲方无正当理由违反合同规定拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的损失。

8.3 乙方所交货物品种、型号、规格、质量不符本合同《合同标的和合同价格清单表》约定的依照下述处理：

 8.3.1 甲方根据具体情况，可要求乙方负责在甲方指定期限内换货、修复直至退货，并承担调换或退货而支付的实际费用，并且乙方承担给甲方造成的所有损失。

 8.3.2 如乙方所交货物瑕疵为甲方合理接受范围内，并经甲方书面批准同意接收的，甲方 有权按照货物的疵劣程度或本合同价格清单的违约金标准调减相应金额的合同价款后再行支付。

8.3.3 乙方逾期交货的，每日应向甲方支付违约金500元；逾期超过 10 日的，每日违约金为1000元；逾期超过15日的，甲方还有权解除合同，并要求乙方一次性支付合同预估总价 4 %的违约金（甲方可从应付给乙方的货款中直接扣除）。乙方部分交货、交货不合格的，均按照逾期交货处理。

8.3.4 一方的违约行为给对方造成的损失超过本合同约定的违约金数额的，超出部分，违约方应予以赔偿。

8.4.4 乙方无正当理由单方解除合同的，应向甲方支付合同预估总价4%的违约金，并赔偿甲方损失。

9、法律的适用及争议解决方式：

9.1 本合同的效力、解释及履行均适用中华人民共和国法律。

9.2因本合同履行过程中引起的任何争议，双方应及时友好协商解决。协商不成的，应向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

10、 合同变更与解除：

除本合同另有约定或法律规定外，非经双方协商一致，任何一方均不得擅自变更或解除合同。合同变更或解除须采取书面形式。

11、通知：

双方重要文件往来应当以书面形式（含传真、电子邮件等）进行。如以特快专递方式送达至本合同所列地址，则：双方地址在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第3日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方地址不在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第5日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方应主动做好信函接收工作，无论信函是否被拒收、无人签收、他人签收等，均不影响有效送达的认定。如送达地址变更，变更方应第一时间通知另一方，否则，通知方按对方变更前地址寄出的，仍然视为有效送达，地址变更方对此无异议。

12、本合同一式五份，经双方签订后生效，甲方执五份、乙方执一份，具有同等效力。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方：翔鹭石化（漳州）有限公司 | 甲方：腾龙芳烃（漳州）有限公司 |
| 联系地址：福建省漳州市漳州古雷经济开发区腾龙路86号 | 联系地址：福建省漳州市古雷港经济开发区腾龙路84号 |
| 邮编： | 邮编：3632158 |
| 传真： | 传真： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话：0596-3890083 |
| 开户银行：中国银行漳州分行 | 开户银行：中国农业银行股份有限公司漳浦古雷石化支行 |
| 账号：416958369985 | 账号：13641501040004550 |

|  |  |
| --- | --- |
| 乙方：  |  |
| 联系地址： |  |
| 邮编： |  |
| 传真： |  |
| 电子邮箱： |  |
| 委托代理人： |  |
| 电话： |  |
| 开户银行：  |  |
| 账号：  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**附件二、参选文件范本**

**福建福海创石油化工有限公司**

**风向袋年约采购口罩采购**

**参选文件**

**参选人： *（打印时请取消下划线）*有限公司**

 **2021年1月**

***参选文件编写说明***

***（本页无须打印）***

1．参选人应按规定，向比选人递交参选文件，正本一份、副本一份，当正本与副本有不一致时，以正本为准。

2.所有纸质文件采用A4纸胶装、平装。所有参选文件应增加统一外层包封。

3.提交参选文件时提供两个包装，商务参选文件（报价单）一个包装、技术参选文件一个包装,封口处均需加盖骑缝章。商务参选文件和技术参选文件电子拷贝一份（随商务参选文件包装）。

4.凡因参选文件不按规定填写，或填写不清晰、不完整、或密封不合要求而引起的一切后果，由参选人自行负责。

5.参选文件正本必须逐页或骑缝加盖参选人公章或由法人代表或法人代表授权人逐页签字方视为有效，同时应注明提交日期，否则视为废标。

6.在外层包封上应写明参选人的名称与地址、邮政编码，以便参选出现逾期送达时能原封退回。具体样式如下：

比选项目：

比选人名称：

本文件于 年 月 日 点 分（北京时间）（开标时间）前不得开封此文件

参选人名称： （公章）

参选人地址、邮编：

封装文件内容：

参选人联系人及联系电话：

7、以下文件中**绿色**字体部分，请各参选单位根据实际情况填写后，修改为**黑色（不加粗）**字体打印。目录页码请根据实际情况编写。

8、以下文件中红色字体部分，打印时请删除。

**目 录**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **页码** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |

**参选书**

致：福建福海创石油化工有限公司

 根据贵方的比选文件， 被授权代表人姓名被我方正式授权并代表我公司单位名称递交下述文件，并对此负责。

（1）参选文件

（2）法定代表人授权委托书

（3）参选报价单

 据此参选书，我公司及签字代表宣布同意如下：

 1、所递交的文件真实合法有效，且不存在任何虚假陈述或记载。

 2、我方将履行比选文件规定的每一项要求：如业主中选，将严格按照服务合同约定履行各项义务。

 3、我公司报价有效期为比选文件收取时间截止期后30个工作日，如中选，有效期将延长至合同执行完毕。

被授权代表姓名：

职 务：

联系方式及邮箱：

被授权代表签字：

 参 选 人：（单位名称）

 法定代表人：

**法定代表人授权书**

本授权书声明：注册于注册地址的公司名称的在下方签字（或签章）的法人代表姓名代表本公司授权被授权代表人姓名、职务为本公司的合法代理人，就福建福海创石油化工有限公司风向袋年约采购公开自主比选，以本公司名义参与报价、合同执行并处理与之有关的其他事务，相关责任及后果由本公司承担。

本授权书于2021年1月 日生效，本授权书有效期至此次报价，以及合同履行完毕时止。

特此声明。

 法人代表（签字）：

 被授权代表签字：

 单位名称：（公章）

**法定代表人身份证复印件**

**被授权代表人身份证复印件**

**企业概况**

**（如内容超过一页，可附页）**

**营业执照复印件**

**业绩证明**

**（如内容超过一页，可附页）**

**附件三：**

**商务报价函**

致：福建福海创石油化工有限公司

在充分研究福建福海创石油化工有限公司风向袋年约采购比选文件的全部内容后，我方愿以以下报价，严格按照自主比选文件的要求执行。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **预估数量** | **单位** | **含税单价** | **小计/元** | **税率** | **到货期** | 备注 |
| 1 | 风向袋 | 进风口直400mm；出风口直200mm；长度1000mm； | 800 | 个 |  |  |  |  | 与现场风向标能配套使用颜色为橙红色； 布袋有3条荧光条，进风口钻6个孔，样式详见下图；能够防水防污；布料经久耐用需送样品确认。 |
| 2 | 风向袋（带挂钩） | 进风口直400mm；出风口直200mm；长度1000mm； | 300 | 个 |  |  |  |  |
| 合计（大写）： |  |

参选人： （加盖参选单位章）

法定代表人： （签字）

或其授权委托代理人： \_（ 签字）

编制时间： 年 月 日

**附件四：**

**风向袋年约发包说明**

1. **合同合同签订公司**

腾龙芳烃（漳州）有限公司、翔鹭石化（漳州）有限公司

1. **合同期限**

自合同签订起两年

**二、风向袋规格及要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **规格** | **要求** | **预估数量** | **起订量** |
| 1 | 风向袋 | 进风口直径400mm；出风口直径200mm；长度1000mm。 | 1、与现场风向标能配套使用，颜色为橙红色；2、布袋有3条荧光条，进风口钻6个孔，样式详见下图；3、能够防水防污；4、布料经久耐用；5、需送样品确认。 | 800（个） | 200（个） |
| 2 | 风向袋（带挂钩） | 进风口直径400mm；出风口直径200mm；长度1000mm。 | 300（个） | 100（个） |

****

**序号1**

**序号2**

**三、承包商资质要求：**

1、具有独立的法人资格，具有较好的商业信誉。

2、具备风向袋制作相关资质，应具有承担类似项目的经历，并具有实施本工程的能力。

**四、承包商应遵守相关法律、法规、标准要求**

风向袋必须遵守《安全色》（GB2893-2008）等标准和规范要求。

**五、评标方式：**

技术标：技术与商务按6:4评标。