**福建福海创石油化工有限公司**

**61-T-202，206储存重石脑油流程改造技改技措材料采购**

**比选文件**

（文件编号：FHC-PTCG20211118007 ）

**福建福海创石油化工有限公司编制**

**二〇二一年十一月**

目 录

第一章 比选公告

第二章 比选须知

第三章 参选文件的编制

第四章 评比规则

第五章 合同授予

第六章 中选后相关履约要求

第七章 其它

附件一：合同格式书

附件二：参选文件（范本）

**第一章 比选公告**

**福建福海创石油化工有限公司**

**61-T-202，206储存重石脑油流程改造技改技措材料采购**

**比选公告**

福建福海创石油化工有限公司就 “61-T-202，206储存重石脑油流程改造技改技措材料采购（项目编号：FHC-PTCG20211118007）”进行国内公开比选，欢迎国内符合条件的供应商积极参选。

1. **项目概况**
2. 项目名称：61-T-202，206储存重石脑油流程改造技改技措材料采购。
3. 比选项目简要说明：比选人因61-T-205、206储存重石脑油流程改造项目需，需采购一批技改技措材料，具体规格及数量要求详见附件一合同格式书附件详细报价清单。
4. 比选控制价：本项目设置含税包干送到总价最高控制价RMB78,640.00元（含税）。
5. 交货期：2021年12月20日前需全部送货到比选人工厂指定地点交货。
6. **参选人资格要求**
7. 参选人需具有独立企业法人资格。
8. 参选人没有失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准）。
9. 参选人与比选人无诉讼纠纷。
10. **获取比选文件**

本项目比选文件详见公示附件，请有意向参选人自行下载并根据参选文件要求进行技术交流和参选报价。

1. **参选文件递交要求时间、地点**
2. 参选文件递交地点：福建省漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号福建福海创石油化工有限公司办公楼二楼企业管理部，联系人：陈惠国 联系电话：0596-6311824。

**备注：请使用顺丰快递或中国邮政 EMS 快递，其他快递不能保证送达目的地。**

**寄送快递时，请在快递件上面备注清楚寄件人公司名称及相应标书项目名称！**

1. 递交截止时间：有意向参选人请于公示期间进行交流澄清，并于2021年11月 30日14 ：00（工作日时间上午9:00～12:00，下午13:30～17:00。）之前将参选文件纸质原件密封送达比选人指定地点。
2. **联系方式**

商务联系人：陈惠国 电话：0596-6311824 邮箱[hgchen@fhcpec.com.cn](mailto:hgchen@fhcpec.com.cn)

技术联系人：严辉华 电话：0596-6311206 邮箱hhyan@fhcpec.com.cn

纪检监察室电话：0596-6311774

联系地址：漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号。

邮 编：363216

福建福海创石油化工有限公司

2021 年11月25日

# 第二章 比选须知

**一、比选内容**

1.项目名称：61-T-202，206储存重石脑油流程改造技改技措材料采购。

2.项目地点：福建省漳州市古雷港经济开发区PX厂区指定地点。

3.发包方式：含税包干固定送到单价发包。

4.项目工作范围及技术要求：具体规格型号及数量要求详见附件一合同格式书附件详细报价清单。

**二、定义和解释**

1.“比选人”系福建福海创石油化工有限公司，即业主方。

2.“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3.“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

**三、比选文件组成**

1.比选文件包括下列内容：比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.比选文件除 1 中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3.参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

**四、比选文件的澄清**

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件 3 日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前 5 日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

**五、比选文件的修改、补充**

1.在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3.比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

**六、参选人资格**

1. 参选人需具有独立企业法人资格。
2. 参选人没有失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准）。
3. 参选人与比选人无诉讼纠纷。

**七、参选保证金：无。**

**八、参选文件的递交**

1.参选文件递交的截止时间：

根据第一章比选公告中的公示时间要求递交参选文件**。**

2.递交参选文件的地点为：**福建省漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号福建福海创石油化工有限公司办公楼二楼企业管理部，联系人：陈惠国 联系电话：0596-6311824 。**

**注：请使用顺丰快递或中国邮政 EMS 快递，其他快递不能保证送达目的地。**

**寄送快递时，请在快递件上面备注清楚寄件人公司名称及相应标书项目名称！！**

3.只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评选结束后，无论中选与否都不退还。

5.参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

**第三章 参选文件的编制**

**一、参选文件的组成：**

1.技术参选文件

技术参选文件主要包含以下：

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 参选书 |
| 2 | 法定代表人授权书 |
| 3 | 法定代表人身份证复印件 |
| 4 | 授权代表身份证复印件 |
| 5 | 企业概况 |
| 6 | 营业执照和开户许可证复印件 |
| 7 | 其他相关资料（如有） |
| 8 | 承诺函 |

备注：以上资料文件**胶装**密封并加盖公章。

2.商务参选文件：商务报价文件，见附件商务报价函格式，需单独密封提供。商务文件无需胶装。

**二、参选书格式内容：**参选人应按附件二格式内容要求进行参选书的编制。

**三、参选报价**

参选人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

**四、特别说明**

1.参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2.参选收到比选文件后，如有疑问需澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

# 第四章 评比规则

**一、规则**

1.比选人在评选时，将优先对技术参选文件进行评选，技术参选文件符合业主要求方可进行下一轮商务报价评选。

2.参选人串选、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

3.替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选单位发现参选人的参选报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参选人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，保留依法追究的权利；并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人或重新组织比选。

**二、资格审查**

由比选人依法组建的评选委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，评选委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围、财务，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评选委员会予以否决。

**三、评选办法**

**本项目设置含税包干送到总价最高控制价RMB78,640.00元（含税），**参选人所填报的含税包干送到总价高于本项目最高限价的，其参选将被比选小组予以否决。[如参选人对控制价存疑请于参选文件递交截止前](mailto:如参选人对控制价存疑请于报价截止前发邮件至hjzhang@fhcpec.com.cn)正式书面向比选人提出并进行交流澄清确认。

本项目采用商务报价决标的评标办法，经技术评选合格后选择包干送到总价（未税价）最低者作为中选单位。

**四、以下情况作废选处理**

1.对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2.参选文件存在重大偏差的。

3.违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

4.参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

**五、评选**

1.比选人将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人依法组建的评选委员会负责。

2.在开选时没有启封和读出的参选文件，在评选时将不予考虑。

3.比选人将做开选记录。

4.业主将根据评选结果与中选人签订合同。

**第五章 合同授予**

1.比选人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。

2.中选人确定后，比选人将通知中选人，并将中选结果公示在比选人集团官网。

3.中选通知对比选人和参选人具有法律效力。**福建福海创石油化工有限公司指定其权属公司“腾龙芳烃（漳州）有限公司”作为合同执行主体，将于中选结果公示流程结束之日起30日内与中选人完成合同签订事宜。**若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成合同约定等相关工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

5.比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容， 比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

**第六章 中选后相关履约要求**

1.中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2.中选单位必须严格执行比选文件中合同（详见附件一）的规定。

3.中选单位需遵守比选人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建福海创石油化工有限公司相应条款进行处罚。

**第七章 其它**

1.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本比选文件的解释权归福建福海创石油化工有限公司。

**附件一、合同格式书**

**61-T-202，206储存重石脑油流程改造技改技措材料采购合同**

合同编号：

合同签订地点：福建漳州杜浔

合同签订时间： 年 月 日

**甲方：腾龙芳烃（漳州）有限公司**

**乙方：**

根据甲方采购项目需求，经双方友好协商，就甲方向乙方采购本合同第1条所列产品相关事宜，根据《中华人民共和国民法典》合同编及其他相关规定，双方签订如下协议：

1. 合同标的和合同价格

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **福海创技改技措材料采购报价清单** | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 采购数量 | 计划使用时间 | 含税送到单价 | 小计 | 备注 |
| （元/单位） | （元） |
| 1 | 无缝钢管 | 12" PIPE,SMLS.20#,GB/T 8163,BE,SH/T3405,SCH30 | 米 | 102 | 2021.12.20 |  |  |  |
| 2 | 90°长半径弯头 | 12" 90 L.R.ELBOW SCH30 BW SMLS 20# GB/T 8163,SH/T3408 | 个 | 2 | 2021.12.20 |  |  |  |
| 3 | 45°长半径弯头 | 12" 45 L.R.ELBOW SCH30 BW SMLS 20# GB/T 8163,SH/T3408 | 个 | 1 | 2021.12.20 |  |  |  |
| 4 | 等径三通 | 12" STRAIGHT TEE SCH30 BW SMLS 20# GB/T 8163,SH/T3408 | 个 | 1 | 2021.12.20 |  |  |  |
| 5 | 异径三通 | 12"×10" REDUCING TEE SCH30×SCH40 BW SMLS 20# GB/T 8163,SH/T3408 | 个 | 2 | 2021.12.20 |  |  |  |
| 6 | 异径三通 | 20"×12" REDUCING TEE SCH30×SCH30 BW SMLS 20# GB/T 8163,SH/T3408 | 个 | 2 | 2021.12.20 |  |  |  |
| 7 | 带劲对焊法兰 | 12" WLEDING NECK FLANGE，20# NB/T47008-2017，PN5.0MPa，WN-RF，SH/T3406，SCH30 | 个 | 4 | 2021.12.20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总合计 |  |  |

**备注： 上表中所有材料的具体验收要求详见附件1《备品备件到货验收资料要求》。**上述金额为含税包干送到价格，包含了乙方提供本合同约定的产品及相应服务（如有）的全部价格，除非另有约定，甲方不再承担其他费用。

2、交货：

2.1交货方式： 乙方负责送到甲方指定地点，由甲方自行负责卸货并安装使用。

2.2交货地点：运送到 甲方指定地点：福建省漳州市古雷港经济开发区PX厂区指定地点。 （以甲方提供的送货清单和地址明细为准）

2.3交货时间：2021年12月20日前需全部送货到甲方工厂指定地点交货。

2.4乙方提供合同约定的产品，并承担运输过程中发生的一切费用。在产品交付给甲方之前，相关的毁损、灭失等风险均由乙方自行承担。

3、付款方式与条件

3.1乙方交付的产品按合同约定标准经甲方验收全部合格后，乙方提供相应全额发票，甲方 收到全额发票原件后30日内向乙方支付合同总价款90%，余下合同总价10%作为质保金，待质保期结束无出现任何质量问题后30日内付清余下合同总价10%。

4、质量要求和技术标准

4.1乙方所提供的产品必须是原厂原包装（含货物质量合格证书）产品，质量必须符合国家标准或行业标准以及原厂出厂标准（以说明书为准），且乙方所提供的产品的技术参数必须与官方网站中所列设备的技术参数一致，如所交产品不符合本合同中约定的相关要求，甲方有权拒绝接受。

4.2乙方应保证货物是合格、全新正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。在质量保证期（质量保证期自货物验收合格之日起计算 12个月）内，乙方应当对其交付的产品承担质量保证责任并提供产品维保服务，所需费用由乙方承担。

4.3除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按甲方要求的标准采取保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

4.4乙方不按本合同约定交付产品所产生的任何费用由乙方自己承担。

4.5本合同项下产品合同签订前乙方已与甲方请购人员进行技术澄清交流，并确认甲方请购部门相应要求等。乙方交货时需确保与前期甲方技术人员确认的要求相同，否则甲方有权拒收，所产生损失由乙方承担。

5、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

5.1乙方为甲方提供下列服务（具体以打“√”为准）

☐ 安装调试：乙方应在产品到货后 10日内安装完毕，并提请甲方进行调试验收；

☐ 技术服务：乙方应向甲方免费提供工程服务和现场服务，服务人员必须是有经验的技术人员；

☐ 人员培训：如有需要，乙方应按甲方要求为甲方工作人员以及使用人员进行现场免费技术培训，培训人数至少3人；

☐ 技术资料：乙方应按甲方要求提供应用手册文件资料；增训资料等相关资料

5.2除第5.1款约定外，乙方还应根据甲方要求为甲方工作人员以及使用人员进行必要的现场免费技术培训，使甲方人员及使用人员能独立使用该产品，完成日常操作。

6、验收

6.1货物的货到验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。**具体验收要求详见附件1《备品备件到货验收资料要求》。**

6.2乙方对产品有质量故障的产品予以换新，承担一切与之有关的费用。

6.3乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

6.4对于安装质量，乙方保证标准时、正确安装好设备，保证设备良好运行。产品调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准；两者要求不一致的，适用对产品更为严格的标准。

6.5调试验收结果经甲方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

6.6 产品无需安装调试的，到货开箱验收合格视为产品验收合格；产品需安装调试的，调试验收合格视为产品验收合格。但无论采取何种验收方式，均不免除乙方按照本合同约定应承担的质量保证责任。

7、质量保证

除本合同另有约定外，本合同产品售后服务按厂家标准提供有关质量保证和售后服务的承诺执行，国家有规定的按国家规定执行。

8、违约责任

8.1**乙方逾期交货的，每日按照合同总额的 0.1 %向甲方支付违约金，逾期超过 20 日的，甲方还有权解除合同，并要求乙方一次性支付合同总额 20 %的违约金。乙方部分交货、交货不合格的，均按照逾期交货处理，甲方可从应付给乙方的货款中直接扣除。**

**8.2 乙方交付的产品经甲方验收不合格的，每次应向甲方支付违约金人民币 10000 元，并应根据甲方要求进行修理、更换或采取其他补救措施。累计 叁 次验收不合格的，甲方还有权解除合同、拒绝支付任何费用。**

**8.3甲方无故逾期付款的，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付利息。**

**8.4 一方的违约行为给对方造成的损失超过本合同约定的违约金数额的，超出部分，违约方应予以赔偿。**

**8.5甲方已就本合同涉及乙方重大利害关系的条款向乙方进行详细说明，乙方理解这些条款的含义，并自愿签订本合同。**

9、法律的适用及争议解决方式

9.1、本合同的效力、解释及履行均适用中华人民共和国法律。

9.2、因本合同履行过程中引起的任何争议，双方应及时友好协商解决。协商不成的，向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

10、 合同变更与解除：

10.1除本合同另有约定或法律规定外，非经双方协商一致，任何一方均不得擅自变更或解除合同。合同变更或解除须采取书面形式。

10.2双方确定，甲方指定 严辉华 0596-6311206 ，[hhyan@fhcpec.com.cn](mailto:hhyan@fhcpec.com.cn) 为甲方项目联系人，乙方指定 为乙方项目联系人。一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

11、通知

双方重要文件往来应当以书面形式（含传真、电子邮件等）进行。如以特快专递方式送达至本合同所列地址，则：双方地址在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第3日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方地址不在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第5日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方应主动做好信函接收工作，无论信函是否被拒收、无人签收、他人签收等，均不影响有效送达的认定。如送达地址变更，变更方应第一时间通知另一方，否则，通知方按对方变更前地址寄出的，仍然视为有效送达，地址变更方对此无异议。

12、本合同一式伍份，经双方签订后生效，甲方执肆份、乙方执壹份，具有同等效力。

以下无正文，为合同盖章页。

**甲方：腾龙芳烃(漳州)有限公司 乙方：**

**账号：136415010400045505 账号：**

**开户行：中国农业银行股份有限公司漳浦古雷石化支行 开户行：**

**附件1、备品备件到货验收资料要求**

**一、设备类**

1. 压力管道元件
2. 钢管、弯头、三通、聚乙烯PE管材

资料：TS证书、型式试验证书（公称直径DN50以下不需要型式试验证书）、质量证明文件。

实体标识：厂标、规格型号、材质、执行标准、炉批号等。

1. 异径管、法兰

资料：TS证书、质量证明文件。

实体标识：厂标、规格型号、材质、执行标准、炉批号等。

1. 阀门、安全阀、PE阀门

资料：TS证书、型式试验证书（公称直径DN50以下不需要型式试验证书）、质量证明文件、试压记录。

实体标识：名牌、厂标、规格型号、材质、执行标准。

1. 垫片、填料

资料：TS证书、型式试验证书（公称直径DN50以下不需要型式试验证书）、质量证明文件。

实体标识：厂标、规格型号、材质、执行标准。

1. 金属软管、波纹管、膨胀节

资料：TS证书、质量证明文件、型式试验证书（金属软管不需要，波纹管、膨胀节公称直径DN50以下不需要型式试验证书，其他需要型式试验证书）。

实体标识：厂标、规格型号、材质、执行标准。

1. 阻火器

资料：TS证书、型式试验证书、质量证明文件。

实体标识：厂标、规格型号、材质、执行标准。

**说明：**

1. **质量证明文件要求：管道组成件的质量证明文件包括产品合格证和质量证明书。产品合格证一般包括产品名称、编号、规格型号、执行标准等。质量证明书除包括产品合格证的内容外，一般还应当包括一下内容：**

1）材料化学成分；

2）材料以及焊接接头力学性能；

3）热处理状态；

4）无损检测结果；

5）耐压试验结果（使用于有关安全技术规范及其相关标准或者合同、技术协议有关规定）；

6）形式试验结果（使用于有形式试验要求的）；

7）产品标准或者合同、技术协议规定的其他检验项目；

8）外协的半成品或者成品的质量证明。

1. **实体标识要求：**管道组成件应当逐件采用标志进行标记。标志内容一般包括制造单位代号或者商标、许可标志、材料（牌号、规格、炉批号）、产品编号等，并且应当符合有关安全技术规范及其相应标准的要求。产品规格较小，无法标记全部内容时，可以采用标签或者按照相应要求省略部分内容。从产品标志应当能追溯到产品质量证明文件。
2. **以上压力管道元件供货是应符合TSG D0001-2009 压力管道安全技术检查规程工业管道等相关要求。**
3. 其他类材料
4. 螺栓

资料：TS证书、质量证明文件。

实体标识：材质。

1. 轴承

资料：原产地证明。

实体标识：规格型号、品牌等

1. 其他类型设备配件及材料

资料：提供合格证、随机资料等。

**二、电气类**

1. 电缆：合格证、耐压报告
2. 蓄电池：合格证、原厂出厂证明
3. 防爆类产品（防爆开关、防爆接线盒、防爆配电箱等）：防爆合格证、
4. 电机：产品质量证明、出厂耐压试验记录
5. 电缆中间接头：厂家质量保证函
6. 电子元器件：说明书、原理图
7. 控制箱：合格证、原理图
8. 进口元器件：产地证明、报关证明

**三、仪表类**

1. 阀门类所需资料：
2. 压力管道元件制造许可（TS认证）；
3. 产品合格证；
4. 质量证明书，包括：
5. 材料化学成分；
6. 材料以及焊接接头力学性能；
7. 热处理状态；
8. 无损检测结果；
9. 耐压实验结果（适用于有关安全技术规范及相应标准或者合同有规定的）；
10. 型式试验结果（适用于有型式试验要求的）；
11. 产品标准或者合同规定的其他检验项目；
12. 外协的半成品或者成品的质量证明；
13. 型式试验证书（进口阀门亦需由国家质量监督检验检疫总局核准的型式试验机构进行型式试验，在试验合格后方可在国内使用）；
14. 原产地证明(进口)；
15. 进口货物报关单(进口)。
16. 管道流量计类（壳体）所需资料：


（根据国家市场监督管理总局办公厅下发《关于开展电站锅炉范围内管道隐患专项排查整治的通知》（市监特函[2018]515号），流量计（壳体）属于压力管道元件组合装置）

1. 压力管道元件制造许可（TS认证）；
2. 产品合格证；
3. 质量证明书，包括：
4. 材料化学成分；
5. 材料以及焊接接头力学性能；
6. 热处理状态；
7. 无损检测结果；
8. 耐压实验结果（适用于有关安全技术规范及相应标准或者合同有规定的）；
9. 产品标准或者合同规定的其他检验项目；
10. 外协的半成品或者成品的质量证明。
11. 原产地证明(进口)。
12. 进口货物报关单(进口)。

**四、样本图例：**

1、TS证 样本图例 

2、型式试验证书



**附件二、参选文件范本**

**福建福海创石油化工有限公司**

**61-T-202，206储存重石脑油流程改造技改技措材料采购**

**参选文件**

**参选人： *（打印时请取消下划线）*有限公司**

**2021年 月 日**

***参选文件编写说明***

***（本页无须打印）***

1．参选人应按规定，向比选人递交参选文件，正本一份。

2.所有纸质文件采用A4纸胶装、平装。所有参选文件应增加统一外层包封。

3.提交参选文件时提供两个包装，商务参选文件（报价单）一个包装、技术参选文件一个包装,封口处均需加盖骑缝章。**商务参选文件和技术参选文件（盖章扫描后PDF版本）电子拷贝一份（随商务参选文件包装）**。

4.凡因参选文件不按规定填写，或填写不清晰、不完整、或密封不合要求而引起的一切后果，由参选人自行负责。

**5.参选文件正本必须逐页或骑缝加盖参选人公章或由法人代表或法人代表授权人逐页签字，同时应注明提交日期。**

6.在外层包封上应写明参选人的名称与地址、邮政编码，以便参选出现逾期送达时能原封退回。具体样式如下：

比选项目：

比选人名称：

本文件于 年 月 日 点 分（北京时间）（开标时间）前不得开封此文件

参选人名称： （公章）

参选人地址、邮编：

封装文件内容：

参选人联系人及联系电话：

7、以下文件中**绿色**字体部分，请各参选单位根据实际情况填写后，修改为**黑色（不加粗）**字体打印。目录页码请根据实际情况编写。

8、以下文件中红色字体部分，打印时请删除。

**目 录**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **页码** |
| 1 | 参选书 |  |
| 2 | 法定代表人授权书 |  |
| 3 | 法定代表人身份证复印件 |  |
| 4 | 授权代表身份证复印件 |  |
| 5 | 企业概况 |  |
| 6 | 营业执照和开户许可证复印件 |  |
| 7 | 其他相关资料（如有） |  |
| 8 | 承诺函 |  |
| 9 | 参选报价单 | 商务参选文件 |

**参选书**

致：福建福海创石油化工有限公司

根据贵方的比选文件， 被授权代表人姓名被我方正式授权并代表我公司单位名称递交下述文件，并对此负责。

（1）参选文件

（2）法定代表人授权委托书

（3）参选报价单

据此参选书，我公司及签字代表宣布同意如下：

1、所递交的文件真实合法有效，且不存在任何虚假陈述或记载。

2、我方将履行比选文件规定的每一项要求：如业主中选，将严格按照服务合同约定履行各项义务。

3、我公司报价有效期为比选文件收取时间截止期后30个工作日，如中选，有效期将延长至合同执行完毕。

被授权代表姓名：

职 务：

联系电话及邮箱：

被授权代表签字：

参 选 人：（单位名称）

法定代表人：

**法定代表人授权书**

本授权书声明：注册于注册地址的公司名称的在下方签字（或签章）的法人代表姓名代表本公司授权被授权代表人姓名、职务为本公司的合法代理人，就福建福海创石油化工有限公司 **61-T-202，206储存重石脑油流程改造技改技措材料采购**  公开自主比选，以本公司名义参与报价、合同执行并处理与之有关的其他事务，相关责任及后果由本公司承担。

本授权书于2021年 月 日生效，本授权书有效期至此次报价，以及合同履行完毕时止。

特此声明。

法人代表（签字）：

被授权代表签字：

单位名称：（公章）

**法定代表人身份证复印件**

**被授权代表人身份证复印件**

**企业概况**

**（如内容超过一页，可附页）**

**营业执照复印件**

**其他相关资料（如有）**

**承诺函**

致：福建福海创石油化工有限公司

我公司对贵司 **61-T-202，206储存重石脑油流程改造技改技措材料采购** 招标文件中有关要求完全响应，完全满足供应商合格条件。如我公司能在本次中选，我公司郑重承诺如下：

1、我公司将按照用户需求至上原则，保证提供优质的服务。

2、我公司将严格按照比选文件、参选文件及合同的要求履行自身义务。

参选人：单位名称（盖单位公章）

年 月 日

**商务报价函**

致：福建福海创石油化工有限公司

在充分研究福建福海创石油化工有限公司 **61-T-202，206储存重石脑油流程改造技改技措材料采购** 比选文件的全部内容后，我方愿以以下报价，严格按照自主比选文件的要求，参与本项目的比选。

|  |
| --- |
| 本项目含税包干送到总价为：  以上报价所含增值税专用发票税率：  **参选人需同时填报后附的详细报价清单，报价清单中合计总价需与商务报价函中含税包干送到总价相一致。**  **备注：本项报价函和后附报价清单作为商务标需单独密封报价。** |
|  |

参选人： 单位名称 （加盖参选单位章）

法定代表人： （签字）

或其授权委托代理人： \_（签字）

联系电话及邮箱：

编制时间： 年 月 日

**详细报价清单如下：（参选人报价时不得修改下表的规格要求，否则视为无效报价）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **福海创技改技措材料采购报价清单** | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 采购数量 | 计划使用时间 | 含税送到单价 | 小计 | 备注 |
| （元/单位） | （元） |
| 1 | 无缝钢管 | 12" PIPE,SMLS.20#,GB/T 8163,BE,SH/T3405,SCH30 | 米 | 102 | 2021.12.20 |  |  |  |
| 2 | 90°长半径弯头 | 12" 90 L.R.ELBOW SCH30 BW SMLS 20# GB/T 8163,SH/T3408 | 个 | 2 | 2021.12.20 |  |  |  |
| 3 | 45°长半径弯头 | 12" 45 L.R.ELBOW SCH30 BW SMLS 20# GB/T 8163,SH/T3408 | 个 | 1 | 2021.12.20 |  |  |  |
| 4 | 等径三通 | 12" STRAIGHT TEE SCH30 BW SMLS 20# GB/T 8163,SH/T3408 | 个 | 1 | 2021.12.20 |  |  |  |
| 5 | 异径三通 | 12"×10" REDUCING TEE SCH30×SCH40 BW SMLS 20# GB/T 8163,SH/T3408 | 个 | 2 | 2021.12.20 |  |  |  |
| 6 | 异径三通 | 20"×12" REDUCING TEE SCH30×SCH30 BW SMLS 20# GB/T 8163,SH/T3408 | 个 | 2 | 2021.12.20 |  |  |  |
| 7 | 带劲对焊法兰 | 12" WLEDING NECK FLANGE，20# NB/T47008-2017，PN5.0MPa，WN-RF，SH/T3406，SCH30 | 个 | 4 | 2021.12.20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总合计 |  |  |

**备注： 上表中所有材料的具体验收要求详见合同格式书附件1《备品备件到货验收资料要求》。**