**福建福海创石油化工有限公司**

**2022、2023年压力容器、压力管道定期检验项目**

**比选文件**

（文件编号：FHC-PTCG20220225002）

**福建福海创石油化工有限公司编制**

**二〇二二年三月**

目 录

第一章 比选须知

第二章 参选文件的编制 第三章 评比规则

第四章 合同授予

第五章 中选后相关履约要求 第六章 其它

附件一：合同条款

附件二：参选文件（范本）

**第一章 比选须知**

**一、比选内容**

(一)工程名称：2022、2023年压力容器、压力管道定期检验

(二)工程地点：福建福海创石油化工有限公司指定地点。

(三)比选范围：

1.工程概况：2022、2023年压力容器、压力管道定期检验。

2.施工范围及内容：见技术要求。

3.相关要求、标准、规范及规定：本工程采用的技术规范标准按现行及技术文件要求的规范、标准、规程等执行。

(四)工期质量：符合设计和国家现行建设工程有关标准、规范的合格标准。

(五)外包期限：中标后至该项目结束（具体期限以合同签订的日期为准）。

# 二、定义和解释

1.“比选人”系福建福海创石油化工有限公司，即业主方。

2.“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3.“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，参选人代表必须是参选人的法定代表人。

# 三、比选文件组成

1.比选文件包括下列内容：

比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.比选文件除 1 中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3.参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、

重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

# 四、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件 3 日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前 5 日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

# 五、比选文件的修改、补充

1.在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3.比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

# 六、参选人资格

1. 参选人在中华人民共和国大陆境内合法注册的独立法人资格；
2. 参选人具有市场质量监督部门颁发的特种设备检验检测核准机构证（综合检验机构甲级）以上(含甲级)资质；
3. 没有失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准）；
4. 与比选人无诉讼纠纷。
5. 参选人代表必须是参选人的法定代表人。

**七、参选保证金**

# 本项目无参选保证金。

# 八、参选文件的递交

## 1.参选文件递交的截止时间：2022年 月 日下午 14 时（收到参选文件时间）。

## 2.递交参选文件的地点为：福建福海创石油化工有限公司办公楼（漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号），联系人：戴小玉 联系电话：15259629857

## 注：请使用顺丰快递或中国邮政 EMS 快递，其他快递不能保证送达目的地。

3.只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评选结束后，无论中选与否都不退还。

5.参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

# 第二章 参选文件的编制

1. **参选文件的组成、装订：**

商务和技术文件需单独装订，单独密封，如用快递送达，需密封完后再装入快递袋中，未按规定密封，造成误拆投标文件不承担责任。

1.技术文件（需加盖公章），需提供纸质单3份，电子单1份，拷盘密封至商务参选文件中；

①法定代表人身份证复印件（正反面）；

②营业执照；

③资质文件

④技术方案；

④以上①至④项内容装订或密封并加盖公章

2.商务文件（需每页加盖公章），需提供纸质单1份，电子单1份，拷盘密封至商务参选文件中；

①提供参选报价表(详见附件)

②承诺函

**二、参选书格式内容**

参选人应按附件二格式内容要求进行参选书的编制。

# 三、参选报价

参选人可参选不同标段，但最多中标一个标段，且必须对同一个标段中的全部物资与服务进行参选，不得仅对合同包中的部分物资或服务进行参选，否则其比选文件将被拒绝。参选人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

# 四、特别说明

1.参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2.参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

# 第四章 评比规则

**一、规则：**

1.比选人在评选时，中选单位的报价仅为比选要件之一。比选人将根据评审细则对参选人进行技术标评分，作为综合比选评选的依据之一。

2.参选人串选、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

3.替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选单位发现参选人的参选报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参选人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，保留依法追究的权利； 并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

# 二、资格审查：

由比选人依法组建的评选委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，评选委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围、财务，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评选委员会予以否决。

三、**评选办法：**

评选委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格参选人，根据以下标准和方法进行评分。

评标委员会将对通过资格及符合性检查和响应性确定的各合格参选人进行综合分析、比较，在全部满足比选文件实质性要求前提下，依据以下原则选择中选单位：

1. 本案分为2个标段，分别对每个标段进行比选，依据经评审的有效参选人按评标综合评分从高到低进行排序，排序第一的参选人作为中标候选人，若一家单位，有多个标段综合得分第一，由该单位选择其中的一个标段，一家单位最多中标一个标段。
2. 两个标段选择不同的中选人；

若有相同的评标分数，则由评标委员会全体成员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。具体评分细则如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **评分标准** | **权重** | **得分** | **备注** |
| 1 | 资质 | 注册资金1000万（含）以上得分5分，500万（含）至1000万得4分，200万（含）至500万得2分。200万以下得0分（得分0-5），事业单位得5分。 | 5 |  |  |
| 2 | 在国家企业信用信息公示系统查询未有行政处罚信息的得3分，有行政处罚信息得0分。 | 3 |  |
| 3 | 有第三方出具的：质量体系认证职业健康安全管理体系认证，环境管理体系认证得2分，不全得0分。 | 2 |  |
| 4 | 工作业绩 | 近两年大型石化、油田定检定检业绩（0-15）。同一个法人公司近2年内定检业绩（以合同或者发票金额为准）最高的得15分，低于业绩最高的，每低于100万，减1.5分。最低得5分。其中业绩低于500万的，得0分。 | 15 |  |  |
| 5 | 检验方案 | 1、现场负责人近三年的工作履历(0-5分)2、检验人员参与的定检项目（0-5分）3、方案的针对性、可行性（0-15分） | 25 |  |  |
| 6 | 合同报价 | 在福建收费标准下整体下浮，下浮数最多的得50分。其他价格高于该最低价，按每高1%下浮数减2分。 | 50 |  |  |

**四、以下情况作废选处理：**

1.对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2.参选文件存在重大偏差的。

3.违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

4.参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

# 五、评选

1.比选人将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人依法组建的评选委员会负责。

2.在开选时没有启封和读出的参选文件，在评选时将不予考虑。

3.比选人将做开选记录。

# 第五章 合同授予

1.比选人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。

2.中选通知对比选人和参选人具有法律效力。福建福海创石油化工有限公司的权属子公司“翔鹭石化（漳州）有限公司，腾龙芳烃（漳州）有限公司”作为合同执行主体，中选单位需在比选人通知中选后30日内工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

3.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成此次比选内容的相关工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

4.比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容， 比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

5.接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

# 第六章 中选后相关履约要求

1.中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2.中选单位必须严格执行合同（详见附件一）、《承诺函》（详见附件二）的规定。

3.中选单位需遵守比选人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建福海创石油化工有限公司相应条款进行处罚。

# 第七章 其它

1.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本比选文件的解释权归福建福海创石油化工有限公司。

**附件一**

合同编号:

**福建福海创石油化工有限公司**

**2022、2023年压力容器、压力管道定期检验**

**技术服务合同**

**使用单位（甲方）：福建福海创石油化工有限公司**

**检验单位（乙方）：**

**2020年11月 日**

**2022、2023年压力容器、压力管道定期检验服务合同**

**使用单位（甲方）：**福建福海创石油化工有限公司

**检验单位（乙方）：**

根据《合同法》和《中华人民共和国特种设备安全法》，为明确双方在检验工作过程中的权利和义务，保质保量完成检验任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便双方共同遵守。

**一、项目名称**

2022、2023年压力容器、压力管道定期检验服务合同

**二、检验内容**

见附件发包文件

**三、检验依据**

《中华人民共和国特种设备安全法》

《压力管道安全技术监察规程—工业管道》（TSG D0001-2009）

《压力管道定期检验规则—工业管道》TSG D7005-2018

其它相关现行技术标准。

**四、检验地点：福建福海创石油化工有限公司厂内。**

**五、检验时间：**合同签订之日至 2023 年 12 月 31 日，接甲方通知后3天内到厂，并按甲方要求的合理时间内完成检验。

**六、检验要求**

1、乙方应按照承压类特种设备相关技术规范、标准的规定对甲方委托的第 标段进行检验。具体按发包文件要求执行。

2、压力管道现场检验工作结束后，乙方应当根据检验情况，结合甲方的整改情况，应在2个月内出具相应检验报告，且一式两份,检验报告电子扫描版一份。

**七、检验收费以及结算（或付款）方式**

1、本工程施工内容如下表，采用单价（含税）承包方式，具体单价（含税）以如下：

在《福建省特种设备检验收费项目和收费标准（2020版）》（下文简称“福建标准”）、每件失效分析9万元、每台容器或者每条压力管道合于评价5万元基础下整体下浮 %。其中福建标准中不执行《福建省特种设备检验收费管理暂行办法》闽价费（2009）9号文中的第九条和第十条。开立 6%增值税专用发票；发票必须符合国家税收法律法规的规定；价格已包含所有人工费、机械费、仪器仪表使用费、管理费、利润、税金、保险和出具检验报告等所有费用；价格包含所有工程风险，除工程变更外不作调整，凡涉及合同价格变更的书面文件，必须有甲方盖章确认，否则甲方不承担责任。

2.付款方式：提供全部定检报告及报告电子扫描件后，按甲方要求的程序报支，同时应提供全额6%增值税专用发票（事业单位按政府相关要求提供票据），报支手续齐全后，3个月内支付结算款，即：应支付结算款=已确认结算款-违约金。

**八、双方的权利和义务**

1.甲方：

（1）见附件发包文件。

2.乙方：

 （1）乙方所提供X射线机及γ源应应当符合规范，遵循国家及所在地的规定。

（2）甲方支付的款项，乙方应优先用于工人工资的支付，如工人或劳务工人直接向甲方主张工资、报酬（含材料款），甲方凭乙方确认的工资、报酬款（含材料款）先行支付，并在工程款中扣除。如乙方不予确认，甲方有权先行支付，并且乙方还须向甲方交付5万元/次的违约金。

（3）乙方不得故意或纵容其员工、项目雇佣农民工或其他人员干扰或影响发包人及关联企业正常运营之行为（包括但不限于厂区内外交通围堵、干扰生产经营、组织人员闹事等），则甲方有权拒绝支付后续未付费用作为违约赔偿。

（4）乙方承诺，若项目所在地建设主管部门存在工人工资保证金及类似制度或要求的，乙方应遵照办理执行，否则由此造成的后果均由乙方承担。

（5）、其余权利和义务见附件发包文件。

**九、安全、文明施工**

乙方人员应严格遵守甲方规章制度，在设备检验过程中做好自身安全防护措施，检验过程中如发生人身、财产损失、由乙方自行承担责任。

**十、违约责任**

1、乙方逾期进行检验工作的，每逾期一日，应向乙方支付10000元违约金，逾期超过10日的，甲方有权解除合同并要求乙方支付150,000元的违约金，乙方还需赔偿甲方损失，乙方逾期提供检验报告的，前一个月，每逾期一日，应向乙方支付1000元违约金，之后每逾期一日，应向乙方支付3000元违约金。

2、乙方提交的检验报告不符合合同约定的，应及时修改完善直至符合合同约定为止，由此造成逾期提交的，每逾期一日，应向乙方支付3000元违约金。

3、乙方无正当理由单方解除合同的，应向甲方支付50000元违约金，并赔偿甲方损失。

4、附件《发包方案》中规定的乙方的违约责任与本条不一致的以对乙方要求较为严格的规定为准，其他未规定的按《发包方案》的规定执行。

**十一、争议处理**

在检验过程中，双方发生争议时，可提请工程所在地的地市级以上特种设备安全监察机构处理。必要时，可向上级特种设备监察机构申诉。双方同意任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

**十二、**本协议未尽事宜由双方协商解决。

**十三、**本协议自双方盖章之日起生效。本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具有同等效力。

**十四、**双方互为对方的商业及技术资料保密。

**十五、**如需修改合同内容，双方应签署书面修改或补充协议，该修改或补充协议作为本合同的一个组成部分，与本合同具有同等效力。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方：福建福海创石油化工有限公司 | 乙方：  |
| 地址：福建省漳州市漳浦县古雷经济开发区腾龙路84号 | 地址： |
| 联系电话：开户行： 账号： | 联系电话： 帐号：  |
| 纳税人识别号： | 纳税人识别号：  |
| 授权代表签字（盖章）： | 授权代表签字（盖章）： |
|  |

**福建福海创石油化工有限公司**

**2022、2023年压力容器、压力管道定期检验**

发包文件

**编制： 时间：**

**审核： 时间：**

**一、项目背景说明**

根据特种设备安全法及相关法规标准，特种设备到期应进行定期检验。我司共有1028条压力管道、175台压力容器将在2023年12月30日之前到期(其中2022年共有767条压力管道、70台压力容器)。为了保证特种设备按时检验，需对批特种设备定期检验进行发包。

**二、工程概况**

* 1. 项目名称：福建福海创石油化工有限公司2022、2023年压力容器、压力管道定期检验
	2. 工程名称：2022、2023年压力容器、压力管道定期检验
	3. 工程地点：福建省漳州市漳浦县古雷半岛
	4. 工期：中标后至该项目结束。
	5. 承包商资质要求：综合检验机构甲级
	6. 发包人（即业主）：福建福海创石油化工有限公司（发包方有权将其责任和义务转让给其子公司腾龙芳烃（漳州）有限公司、翔鹭石化（漳州）有限公司

**四、工程执行文件及标准**

1. TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程——工业管道》
2. TSG D7005-2018 《压力管道定期检验规则——工业管道》
3. TSG 21-2016 《固定式压力容器安全技术监察规程》
4. TSG G0001-2012 《锅炉安全技术监察规程》
5. 国家相关法律法、规标准规范。
6. 业主已发布的各项规章制定。
7. 发包文件

注：标准有冲突或者异议，由业主选择。

**五、承包方工作范围及工作内容**

1、工作范围

设为两标段，具体清单见附件（清单外的，需业主委托）。

失效分析项目需由业主（团队提需求，设备管理部审批）委托。

为了保证定检按期完成，本次标段分两家中标。最多中标一个标段。

2、工作内容及义务：

1. 提供定期检查方案，并经业主审查同意，方可执行。
2. 严格根据相关标准进行定期检验。
3. 如需测厚打磨由定检单位自行处理。
4. 服从业主合理工作指令安排（以邮件为准）。
5. 项目经理、检验人员应有相应资质。
6. 正式接到业主进厂进行定期检验的工作指令后，承包方应在2天内进厂服务。
7. 对业主交予的技术资料、样品妥善保管；工作完成后一个月内应归还上述技术资料、样品，不得擅自存留复制品。
8. 在工作过程发现各项的科研成果、专利等，归属权归业主。
9. 定期检验发现问题，维修复检其费用已包含报价中。
10. 承包方必须确保HSE资金投入，以保证劳动防护用品、安全检测设备、安全标准的配备满足现场施工要求。按相关规定安排食宿、倒班轮休，支付相应合理的劳动报酬。同时，按照国家、地方的管理规定做好放射源的使用保管工作，以及作业中的隔离工作，造成双方或第三人人员伤亡、财产损失的，全部由承包方方承担责任并赔偿损失，造成业主被索赔的，业主有权向承包方追偿
11. 提供相关资质证明、负责办理工程所在地环保部门、质量技术监督部门及其它相关政府部门的检测工程的许可手续并承担相关费用。
12. 承包方应当依法为业主提供安全、可靠、便捷、诚信的检验、检测服务。及时准确的反馈检测结果，如因乙方过失过错，造成甲方或第三人财产损失或人员伤亡的，乙方应承担相应责任。
13. 承包方不得利用定期检验工作故意刁难业主。法律法规标准规范没有规定或者不是强制执行的或者没有禁止的，承包方不可单方解释标准规范等，选择权归业主。
14. 承包方的项目经理具备工程师职称，管道检验师或者容器检验师资质。
15. 承包方同意对不服从业主工作安排的项目经理、检验人员进行更换（团队提出、设备部审批）。
16. 承包方在业主现场进行作业时，同意服从业主相关规章制度，接受业主合理处罚。
17. 对于检规规定进行抽查的部分，承包方应考虑业主成本，业主有异议时，承包方应进行书面解释，解释应有合理性。
18. 承包方应在接到业主开展定期检验工作指令后，按工作指令要求的工期内完成定期检验。现场检验工作结束后，在2个月内移交定期检验报告（纸质版及电子版）及定检合格证（过塑）。若定期检验报告中的定级结论为不合格要求或者不能出具检查报告，从而造成我司无法使用该设备，承包方应负责举证因业主原因造成的。所举证材料必须是检规明确规定且是强制要求的。
19. 承包方同意业主有权不经承包方同意将其工作范围进行调整。
20. 承包方同意随时接受业主新给的业务范围，按签订的合同单价进行结算。
21. 承包方应及时在福建市场监管局特种设备监察网上上传检验信息。

**六、业主工作范围及义务**

1、提供注册特种设备台账。

2、按时支付进度款。

3、提供相应的技术资料、数据、材料等。

4、根据合同要求对承包方进行考核。

5、无偿提供检验检测现场所需的水、电、气和必要的辅助工作配合。

6、负责平台护栏搭设等工作。

**七．施工工期**

开工日期：由设备管理部通知为准。

**八、交付文件：**

定期检验报告（纸质版及电子版）、台账更新

**九、违约责任**

1、承包方违反其工作内容及义务的违约责任如下：

（a） 违反“工作内容及义务”中的（4）、（5）、（6）、（9）、（13）（14）、（15）、（16）条，每次违约金为2000元。

（b）因承包方原因违反“工作内容及义务”中的（18）条，每天违约金为3000元。

**十、报价方式**

1、报价不得高于《福建省特种设备检验收费管理暂行办法（2017版）》高于该报价标准视为放弃参与该项目。

2、发票应为6%的增值发票。（事业单位可按事业单位进行开具相关凭证）

3、报价以人民币计价。

**十一．结算方式**

1、提供全部定期检验报告后，报支手续齐全后，3个月内支付结算款，即：结算款=已确认总价 -违约金。

十二、**合同解除方式**

1、双方协商解除。

**附件一、《福建省特种设备检验收费项目和收费标准（2020版）》**

**附件二：**

 **第（\*\*）标段项目报价**

**我司同意发包文件所有条款，同意以《福建省特种设备检验收费项目和收费标准（2020版）》（下文简称“福建收费标准”）、每件失效分析9万元、每台容器或者每条压力管道合于评价5万元下浮 \*\* %承接该项目。**

 **\*\*\*\*\*（单位）**

**\*\*\*年\*\*月\*\*日**

**注：1、承包方只能对\*\*部分按照实际情况进行修改，其他部分不可删减。**

 **2、同意不执行《福建省特种设备检验收费管理暂行办法》闽价费（2009）9号文中的第九条和第十条。**

**附件三 评标标准及方法：**

本次评标采用综合评分法评标（评分标准见下表）。

公司名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **评分标准** | **权重** | **得分** | **备注** |
| 1 | 资质 | 注册资金1000万（含）以上得分5分，500万（含）至1000万得4分，200万（含）至500万得2分。200万以下得0分（得分0-5），事业单位得5分。 | 5 |  |  |
| 3 | 在国家企业信用信息公示系统查询未有行政处罚信息的得3分，有行政处罚信息得0分。 | 3 |  |
| 4 | 有第三方出具的：质量体系认证职业健康安全管理体系认证，环境管理体系认证得2分，不全得0分。 | 2 |  |
| 5 | 工作业绩 | 近两年大型石化、油田定检定检业绩（0-15）。同一个法人公司近2年内定检业绩（以合同或者发票金额为准）最高的得15分，低于业绩最高的，每低于100万，减1.5分。最低得5分。其中业绩低于500万的，得0分。 | 15 |  |  |
| 6 | 检验方案 | 1、现场负责人近三年的工作履历(0-5分)2、检验人员参与的定检项目（0-5分）3、方案的针对性、可行性（0-15分） | 25 |  |  |
| 8 | 合同报价 | 在福建收费标准下整体下浮，下浮数最多的得50分。其他价格高于该最低价，按每高1%下浮数减2分。 | 50 |  |  |

**安全环保协议书**

发包单位（以下简称甲方）：

承包单位（以下简称乙方）：

 双方就 工程/项目签订了 合同，为进一步明确甲乙双方在工程承包合同履行过程中的权利和义务及责任，保障人身安全和企业财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法规及福建福海创石油化工有限公司HSE管理制度，经双方协商，双方自愿签订本安全环保协议，作为主合同的附件。

**一、甲方的权利和义务：**

1、 甲方有权对乙方的资质进行审查，确认其符合且具备进厂条件，方可进厂施工。

2、 甲方有权要求乙方维护好甲方相关的安全环保设施、设备和器材。

3、 甲方有权全程检查乙方施工作业现场，对乙方人员在施工作业中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止、纠正和处罚，并发出书面整改通知书；对严重违章的行为立即勒令其停止工作。

4、 甲方有权要求乙方制定施工方案，对危险性较大的分项工程，乙方必须制定专项安全环保施工方案，明确组织措施、安全环保措施、技术措施，经甲方各相关管理部门审查合格后方可进行施工作业。

5、 甲方有权对乙方不服从管理和严重违章者，驱除施工现场。

6、 甲方负责对乙方进行厂级和部门级安全培训教育和考核，考核合格方可办理入厂手续。

7、 甲方负责各装置的工艺处理、退料、置换、吹扫及盲板隔离工作，为本项目提供安全的施工条件。

8、 甲方应乙方要求，向乙方提供与乙方作业相关的甲方有毒有害、易燃易爆物品的数据。

9、 甲方在开工前必须对乙方进行全面的安全技术及文明施工交底。

**二、乙方的权利和义务：**

1、乙方必须严格执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业及甲方各项HSE管理制度。现场施工作业时按照甲方的各项HSE管理制度等规定办理作业许可证，服从甲方的监督管理。对甲方检查提出的安全整改通知，必须按照甲方要求及时整改。

2、 乙方有权对甲方安全管理工作提出合理化建议或改进措施。

3、 乙方对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业、有权拒绝执行。对打击和报复行为有权向上级和有关部门汇报。

4、 乙方对危及生命安全和身体健康的施工作业条件和环境，有权提出整改建议或拒绝施工作业。

5、 乙方施工过程中在发生严重危及作业人员生命安全的不可抗拒紧急情况时，有权采取必要的避险措施，并立即向管理部门报告。

6、 乙方有权要求甲方提供相关的安全资料。

7、 乙方必须建立健全HSE管理网络、HSE保证体系和HSE责任制，成立专职HSE管理机构，依照《安全生产法》的要求配备专职或兼职安全生产管理人员；施工队伍超过50人的应按比例配足专职安全员，并佩戴明显标志；编制和实施各安全环保施工方案和专项应急预案。

8、 乙方必须按照国家安全生产的要求及甲方的HSE管理制度的要求提供相关资料，接受安全资质和条件审查，签订安全承诺书等。人员和机动车辆入厂必需按甲方HSE管理制度办理入场证。特种作业人员必需持证上岗。

9、 在工程开工前，乙方必须对全体施工作业人员分工种进行安全教育、技能考试，合格后方可进行施工作业。施工作业前，必须向作业人员进行安全环保技术交底，掌握工程特点及施工安全环保措施。

10、乙方开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。 乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。在施工期间所使用的各种设备及工用器具等均应符合施工要求。同时乙方应遵守相关法规，根据作业现场的实际需要，设置各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌等。

11、乙方应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。

12、 乙方必须按国家有关规定，为施工人员办理工伤保险、意外伤害保险（施工人员较多的承包商建议购买建筑工程团体意外险），为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械使用安全。

13、 乙方需建立安全检查制度，指定专人负责现场安全监督检查工作，认真开展安全检查，发现作业过程中不安全行为、隐患、重大险情，应采取有效措施及时处理并报告甲方。

14、 发生事故时，乙方必须及时向甲方报告。同时根据指令迅速组织实施现场人员疏散和抢救工作、采取相应的措施保护好现场，并要积极配合甲方或上级有关部门对事故的调查和现场勘查。

15、 乙方进入现场的施工人员，严禁动用装置区机泵、容器、塔、加热炉等任何部位阀门，防止误开误关，造成意外事故。如确实需用，经与装置有关人员联系，同意后，由操作人员启闭阀门。

16、 乙方未经允许，不准占用消防通道和使用消防设施，确需占用或破路工程和使用消防设施，必须取得甲方同意并按照甲方有关规定办理手续；在规定时间内完工（使用）后，立即恢复道路（消防设施）的正常使用，以保证消防通道畅通无阻和消防设施处于完好状态。

17、 乙方负责组织施工作业的危害辨识、风险评估，编制吊装方案、作业程序、安全措施，提交相应的部门审查、备案。并组织吊装方案、作业程序、安全措施的交底和落实。负责编制吊装相关应急预案，并组织相关人员进行学习培训。

18、 乙方吊装作业单位的负责人及安全管理人员应对吊装区域内的安全状况进行检查（包括吊装区域的划定、标识、障碍）。警戒区域及吊装现场应设置安全警戒标志，并设专人监护，非作业人员禁止入内。安全警戒标志应符合《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）的规定。

19、乙方施工用配电开关箱、电焊机等临时用电设备须距离容易发生泄漏的设备及下水井、油沟和隔油池不得少于15米，确因客观条件距离达不到15米的，必须覆盖严实并检测合格。电源线、电焊把线、电焊地线必须绝缘良好，并应避开下水井、油沟等危险区域，电焊地线应固定在焊件本体上。在可燃可爆区域动火所使用的电源线和地线不准用塑料铝线，要求使用胶皮铜线。

20、 乙方施工产生的任何有毒、有害物质，油类，化学品，废水，生活污水及其它污染物绝不能排入雨边沟、地井或污染地表土，必须按国家及地方的相关规定进行妥善处置。产生的废物应进行鉴别，一般固废和危险废物应妥善包装、分类堆放，并及时清理。不能任意排放和丢弃。

21、 乙方在施工过程中不得擅自更换工程技术管理人员、安全管理人员以及关系到施工安全及质量的特殊工种人员，特殊情况需要更换时，必须经甲方同意后方可更换，新更换人员的经验、资历等不低于原配备人员，并对新更换的人员进行相应的安全教育、培训和考核。

22、 两个以上承包商在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

**三、违约责任及处理**

1. 乙方不得将工程违法转包、分包。

2、发生安全事故时，甲乙双方均有抢险、救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。

3、发生安全事故，由甲方或者政府安全管理机构按事故调查处理的，乙方参与配合调查。因乙方主要责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失,一切责任及损失由乙方承担，并由乙方上报有关政府部门调查处理、统计上报。

4、甲方违约造成的事故，甲方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任及上报。

5、 乙方在施工过程中如果有违法、违规和违章行为，甲方将按照按国家法律、法规和甲方的HSE管理制度进行处罚。处罚款由乙方现金形式交到甲方财务部，对不按时缴纳罚款的，甲方可以从乙方工程款双倍扣除。

6、 乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任，对于事故后果影响较大的承包商，由甲方主管部门下达停工通知单，勒令承包商停工整顿，在承包商问题隐患整改完毕、人员培训学习合格后方可重新准予开工，并按规定追究有关人员责任并报告甲方；由于乙方工程服务质量、检修质量及购买的原材料质量导致的事故，由乙方承担全部责任构成犯罪的，依法追究刑事责任。

7、 对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按有关规定处罚，并向所有在甲方范围内施工的其它承包商进行通报，并将通报送达承包商。情节严重的，取消其进入甲方的市场资格。

**四、 不可抗力：**

 由于不可抗力造成合同项目施工作业事故及产生的损失，甲乙双方各自承担相应的损失。

**五、**本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。

**六、**本协议书经双方盖章后生效。

**七、协议期限：**

本协议期限应与主合同期限一致。如果主合同因故需要变更期限，本合同应与主同变更至相同期限。

（以下无正文）

甲方 (章)： 乙方(章)：

法人代表: 法人代表:

法人委托代理人 : 法人委托代理人:

签定日期： 年 月 日 年 月 日

**附件二参选文件范本**

 **福建福海创石油化工有限公司**

**2022、2023年压力容器、压力管道定期检验**

**参选文件**

**参选人： *（打印时请取消下划线）*有限公司**

 **2022年 月**

***参选文件编写说明***

***（本页无须打印）***

1、参选人应按规定，向比选人递交参选文件。

2、参选文件均需A4纸打印或用不褪色墨水书写，由参选人的法定代表人按规定**手签，不得用签名章代替**。

3、参选文件的任何一页都不应涂改，不应有行间插字或删除。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均由参选文件签字人在改动处签字或盖法人章。参选文件正本必须逐页或骑缝加盖参选人公章或由法人代表逐页签字方视为有效。

4、每包参选文件的应分别装订成册，不得采用活页夹，**需装订或胶装，否则为无效参选文件。参选文件应编制目录，并且逐页标注连续页码。**

5、以下文件中空格部分，请各参选单位根据实际情况填写后，修改为**黑色（不加粗）**字体打印。目录页码请根据实际情况编写。

**6、以下文件中红色字体部分，打印时请删除。**

**※参选文件，封口处需盖章，如用快递送达，需密封完后再装入快递袋中，未按规定密封，造成误拆投标文件不承担责任。在外层包封上应写明参选项目名称与地址、联络人与电话。**

**目 录**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **页码** |
| 1 | 法定代表人身份证复印件 |  |
| 2 | 营业执照 |  |
| 3 | 资质证书 |  |
| 4 | 其他需说明问题 |  |

**法定代表人身份证复印件**

**营业执照复印件**

检验资质复印件

**福建福海创石油化工有限公司**

**2022、2023年压力容器、压力管道定期检验项目**

**参选文件**(商务文件)

**参选人： *（打印时请取消下划线）*有限公司**

 **2022年 月**

**目录**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **页码** |
| 1 | 参选报价单 |  |
| 2 | 承诺函 |  |
| 3 | 偏离表（如有） |  |

参选报价单

致：福建福海创石油化工有限公司

#### 我方同意比选文件所有条款，同意以《福建省特种设备检验收费项目和收费标准（2020版）》（下文简称“福建收费标准”）、每件失效分析9万元、每台容器或者每条压力管道合于评价5万元下浮，具体如下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标段 | 第一标段（%） | 第二标段（%） |
| 下浮百分比 | 　 | 　 |

注：

* + - 1. 以上报价包含了6%增值税；
			2. 《福建省特种设备检验收费管理暂行办法》闽价费（2009）9号文中的第九条和第十条。

 （盖章）

年 月 日

**承诺函**

致：福建福海创石油化工有限公司

我方为对福建福海创石油化工有限公司 项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分标准。

3、我方承诺：我方为参选方所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目通知次日起10个工作日内，我方将与福建福海创石油化工有限公司签订合同，否则，我方将承担我方应负的所有责任，并接受相关的处罚。

特此承诺。

意向参选方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

地 址：

联系人：

电 话：

邮箱：

日期： 年 月 日

偏离表（如有）