**福建福海创石油化工有限公司**

**64-P-107离心泵采购要求**

1. **报名要求：**

1.1报名厂家具有离心泵制造和销售资质；

1.2报名厂家注册资金≥500万；

1.3报名厂家具有PTA/PX/石油化工行业业绩经验；

1.4报名厂家获得ISO 9001:2000质量体系认证。

1. **供货范围：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 备件名称 | 规格型号 | 数量 |
| 1 | 离心泵 | 使用工况：流量∶50m3/h，扬程∶155m，介质∶尾油（可燃） ，进口压力0.15MPa，出口压力∶1.29MPa .(详见图纸参数） | 1 |

**三、交货期**

交货期：合同签订后90天内；

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 储运团队经办： | 审核： | 核准： |
| 设备管理部经办： | 审核： | 核准： |