
信创办公设备采购需求及评分标准

第一章  项目背景

为提高我司信息技术创新应用，促进国内信息产业的发展，推动国家信息安全和信息化建设；依省国资委的部署安排，实现综合办公“全面替代”目标，全面选用“信创CPU+信创操作系统”为基础的产品。
第二章  项目需求

1、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。
2、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应将其参数详细列明。
3、为满足提高我司信息技术创新应用，本次需签订信创设备一次性采购。招标人本次采购根据业务系统、系统软件配置、运行环境情况及有关要求，从兼容性、稳定性、性能、可扩展性出发，对所需采购产品技术规格条件按下表格作出要求。
信创办公设备硬件技术指标要求如下：
	货物名称
	预估数量
	技术要求

	X86架构台式电脑
	30台
	机型类别:国产自主品牌台式机
★处理器： HYGON 3350 8核16线程 3.0GHz

★内存：不小于16G

★硬盘：256GB 固态硬盘+1T机械硬盘

网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡

接口：USB口≥4个，其中USB3.0接口≥2个；1个VGA接口

保修：三年维保服务，7*24电话响应，24小时内上门

其他：原厂键鼠

电源：不小于300W

显示器：23.8寸显示器
操作系统：自带国产系统（支持麒麟、统信UOS、神州、WIN10）

	投影仪
	2台
	1、产品类型：商务投影机

2、★亮度：≥3600流明

3、分辨率：1024*768

4、对比度：16000:1

5、光源寿命：≥8000小时

6、投影尺寸：30-300英寸

7、屏幕比例：4:3

8、输入接口：2×VGA；2×HDMI；1×S视频；1×视频输入

9、输出接口：1×迷你 D-sub 15针（母）

10、控制接口：1×USB；1×网络接口；1×RS-232C

11、其他：配置1条≥1.5米HDMI线

	工控机
	5
	机型类别:国产自主品牌嵌入式工控机
★处理器： 国产C86架构，4核8线程
★内存：不小于16G
★硬盘：不少于512G SSD
网卡：2*集成10M/100/1000MB自适应网卡
接口：USB口≥4个，1个VGA接口，1HDMI接口,

串口≥2个。
保修：三年维保服务，7*24电话响应，24小时内上门


1、注：为简化管理和降低运维成本，以上项目，同一投标人同一货物只能使用同一品牌的产品应标。

2、投标人投标产品要实质上相当于或优于本表中技术规格及性能（配置）要求。

3、招标要求：

（1）必须提供技术指标响应确认函。各带“★”的指标项为关键指标项，必须满足，否则技术指标项不得分。各项指标允许高出标准，不得有超过两项指标低于表内标准，否则标书无效。涉及到SSD或闪存的，技术指标响应确认函中应标出产品的读写性能和寿命参数指标。

（2）投标产品必须是按生产厂家出厂标准配置提供的整套全新且具备正规合法渠道的符合国家相关标准要求的合格产品（包括所有零部件、元器件、附件）。若产品在运输过程中损伤须免费调换同样产品。

（3）原厂商和投标人均不得在产品中设置后门，不得在未经最终用户（采购方）书面许可的情况下收集设备运行状态、系统性能、应用系统等数据。

（4）报价要求：投标报价必须包括产品的所有费用，包括采购、运输、保管、装卸、吊装、安装、检测、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、检测、验收、培训、售后服务以及所有的不定因素的风险等。

（5）交货期和交货地点。交货期：自接到中标通知书之日起30日内。交货地点：需求方指定地址。

（6）、投标人须提供生产厂家针对本次投标产品有效的销售授权书及售后服务承诺函原件，否则标书无效。

（7）、售后服务期限要求：至少3年原厂7*24质保服务。
第三章  评标办法及评分标准

一、评标原则

（一）评标委员会组成：评标委员会由采购人代表和评审专家共5人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评标委员会成员总数的三分之二。

（二）评审依据：评标委员会将以磋商文件、响应文件为评标依据，对供应商的磋商报价、技术、售后服务、财务状况、信誉业绩及政策功能等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法。

评委个人评分分值精确到小数点后一位；评委平均评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
1、价格分………………………………………………………………………………70分

投标人价格得分的计算
(商务拟定)
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理时间内提供书面盖章说明；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当视其作为无效投标处理。
2、公司资质分……………………………………………………………………… 3分

投标产品厂商通过ISO9001质量管理体系证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、I27O000信息安全管理体系认证、信息系统运维服务能力等级评估资质、ITSS认证三级以上、集成能力成熟度模型模型认证（CMMI）二级以上、高新技术企业认证等认证或资质的其中一项（提供证书复印件并加盖单位公章，原件备查），每提供一项可得1分，此项最多3分。
3、案例分………………………………………………………………………………6分

产品案例分：投标产品在2020年1月以来的国内同类产品采购的中标案例，每提供一份单项合同（可脱敏处理，关键指标必须保留），得1分。此项最多6分。（须提供合同复印件并加盖单位公章，原件备查）。
4、性能及技术指标分…………………………………………………………………15分

由谈判小组在打分前根据竞标人的软件硬件性能及技术指标优劣集体讨确定各竞标人所属档次，并在各档次内独立打分。

三档0.1～5分，性能指标要求的非关键指标，存在不满足技术规格要求的；

二档5.1～10分，性能指标要求各项指标参数均满足要求，但又不符合一档要求的；

一档10.1～15分，性能指标要求各项指标参数均满足要求，CPU，内存、存储等关键指标明显优于要求，能明显提升系统可靠性或性能、容量、用途范围的。

5、售后服务和应急维护方案分………………………………………………………6分

三档0.1～2分：售后服务和应急维护方案一般，响应时间较长，售后团队人员配置较少，应急处置措施不力，仅能满足最基本售后服务需求或基本无售后服务能力；

二档2.1～4分：有明确的原厂二线维保技术支持，提供原厂维保承诺书；售后服务和应急维护方案良好，响应时间一般。有合理应急处置措施，能较好满足售后服务需求；至少2个以上（含2个）为原厂在厦门、漳州售后服务团队（需提供近三个月社保等相关证明）

一档4.1～6分：有明确的原厂二线维保技术支持，提供原厂维保承诺书；厂商或供应商在厦门、漳州有分支机构且有售后服务点（相关证明文件）；售后服务和应急维护方案优秀，响应时间迅速；有组织明确的售后团队，售后团队人数充足，人员配置合理，至少5个以上（含5个）为原厂在厦门、漳州的本地售后服务团队（需提供近三个月社保等相关证明）。应急处置措施有保障，完全满足售后服务需求。且承诺对超过本次采购要求维保期限后继续提供有偿维护保服务并承诺续保费率上限不高于本次采购价格的5%。

6、总得分 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5

三、成交候选供应商推荐原则及相关规则

（一）评标委员会将根据总得分由高到低对供应商排列次序（得分相同时，以磋商报价由低到高顺序排列；得分相同且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列），并推荐前三名为成交候选供应商。采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交候选供应商放弃成交、未在规定时间内签订合同、因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商。

（二）评标委员会认为，某供应商（竞标人）的磋商报价明显不合理或者低于市场成本价，有可能影响服务质量和/或不能诚信履约的，可要求其提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料（至少应包括近三年内同类项目的中标合同以及该项目的验收报告）。否则，评标委员会有权取消该供应商（竞标人）的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。
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